KR-01/22/24 Balice, 04.10.2024 r.

**Do wykonawców biorących udział**

**w postępowaniu**

Instytut Zootechniki – Państwowy Instytut Badawczy w Krakowie, ul. Sarego 2, Zamawiający w postępowaniu na **„Dostawa urządzeń sieciowych i tokenów   
programowych dla Instytutu Zootechniki – Państwowego Instytutu Badawczego”** dokonuje zmiany części opisu znajdującego się w załącznika nr 3 do SWZw zakresie **Dostawa przełącznika typ 2 sztuk 3**, **Parametry fizyczne platformy** oraz **Interfejsy sieciowe - wymagania minimalne,** który otrzymuje aktualne brzmienie podane poniżej:

**Dostawa przełącznika typ 2 sztuk 3**

**Parametry fizyczne platformy**

1. Wymiary urządzenia muszą pozwalać na montaż w szafie rack 19", obudowa nie może być wyższa niż 1U.
2. Zasilanie AC 230V.
3. Budżet mocy dla portów PoE min.: 180 W.
4. Maksymalny pobór mocy bez budżetu dla PoE: 45 W.
5. Minimalny zakres temperatury pracy: 0-45ᵒC.

**Interfejsy sieciowe - wymagania minimalne**

Wymaganym jest aby przełącznik dysponował niezależnymi interfejsami sieciowymi (nie dopuszcza się portów typu combo) w ilości:

1. Min 24 porty GE RJ-45. W tym porty PoE w ilości co najmniej: 12, zgodne ze standardem: 802.3af oraz 802.3at.
2. Min 4 porty 1 GE SFP.

Pozostała treść załącznika nr 3 do SWZ nie ulega zmianie.

**Mariusz Cichecki** …………………………

PodpisKierownika Zamawiającego  
 lub osoby upoważnionej przez   
Dyrektora IZ-PIB