Gdańsk, 02.09.2022 r.

|  |  |
| --- | --- |
| |  | | --- | |  |   Zapytanie ofertowe |

## Prosimy o przesłanie oferty cenowej na Przegląd serwisowy systemów Ppoż.

1. **Serwis klap dymowych**

Przegląd serwisowy klap dymowych firmy Mercor na dachach dwóch obiektów (dojście poprzez wejście na dach, klapy posiadają podłączenia do systemu pneumatycznego). Klapy punktowe, płyta 2 komorowa o wymiarach 200x300 mm, przeważenie ładunków CO2 w klapach - 80 g., sprawdzenie pozostałych elementów klap tj. rygiel hakowy, siłownik pneumatyczny, termowyzwalacze, ampułka AM5 80 -72 st. **ilość** – **szt. 53 .**

1. **Serwis klap Ppoż.**

Klapy odcinające w kanale wentylacyjnym Ppoż. MCR FID firmy Mercor, EI 120, o wym. 900 x 900 , wraz ze sterowaniem, siłownik Belimo BLF 24T, **Ilość** – **szt. 2**

1. **Serwis klap Ppoż.**

Klapy odcinające w kanałach wentylacyjnych Ppoż. MCR FID firmy Mercor, EI 120, o wym. fi. 120 , siłownik Belimo. BLF 24 T – **Ilość** – **szt. 4**

1. **Serwis drzwi Ppoż.**

Drzwi Ppoż. firmy MERCOR rok prod. 2010, typ lewe, dwuskrzydłowe, EI 60, samozamykacz firmy Dorma z ramieniem. **– szt. 1**

**Wymagany: Certyfikat kwalifikacji CNBOP-PIB, konserwacji i napraw serwisowych klap dymowych i odcinających.**

Termin wykonania usługi: nie później niż do **30** **wrzesień 2022 r.**

Specjalista ds. Bhp. Karczewski Leszek

tel: 600 082 099 e-mail: lkarczewski@zut.com.pl