Wejherowo, dn. 01.08.2024 r.

ZD-SZPIA.271.1.13.2024

**ZAPYTANIA DO SPECYFIKACJI WARUNKÓW ZAMÓWIENIA**

**I WYJAŚNIENIA ZAMAWIAJĄCEGO**

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym bez negocjacji pn.:

**„Przebudowa drogi powiatowej na odcinku od drogi woj. nr 213 do drogi woj. nr 218 – dojazdowej do podstrefy „Żarnowiec” Pomorskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej”**

Zarząd Drogowy dla Powiatu Puckiego i Wejherowskiego z siedzibą w Wejherowie informuje, że do Zamawiającego wpłynęły wnioski z prośbą o wyjaśnienie treści SWZ.

Pytanie 1:

Dotyczy: ZAD. 1

Prosimy o podanie rodzaju bariery sprężystej, którą należy przyjąć do oferty, ponieważ projekt tego nie określa.

*Odp.*

*Do kalkulacji należy przyjąć wykonanie barier:*

*Balustrada U-11a – str. L - od KM 1+368 do KM 1+386 – 18m*

*N2W1 – str. P – od KM 3+805 do KM 4+124 – 319m*

*N2W2 – str. P – od KM 4+378 do KM 4+481 – 103m*

*N2W2 – str. L – od KM 4+429 do KM 4+543 – 114m*

*N2W2 – str. L – od KM 4+562 do KM 4+639 – 77m*

*N2W2 – str. P – od KM 5+666 do KM 6+045 – 379m*

*N2W2 – str. L – od KM 5+915 do KM 6+045 – 130m*

*H2W2A – str. L i P – od KM 6+045 do KM 6+064 – 38 m*

*N2W2 – str. P – od KM 6+064 do KM 6+095 – 55m*

*N2W2 – str. L – od KM 6+064 do KM 6+136 – 72m*

*N2W2 – str. P – od KM 6+098 do KM 6+107 – 17m*

*Na obiekcie mostowym barierę H2W2A należy montować w śladzie istniejącej bariery oraz wykonać kotwienie do istniejącego obiektu mostowego.*

*W kosztach ująć posadowienie i sposób mocowania barier zgodnie z zaleceniami danego producenta barier, na obiekcie mostowym uwzględnić przejście bariery N2W2 w H2W2A.*

***Uwaga: Odpowiedzi na pytania są integralną częścią SWZ. Zamawiający wymaga od Wykonawców złożenia oferty uwzględniającej odpowiedzi na pytania.***