Konin, dnia 23.02.2024r.

**ZDP.NUD.2230.6. 2024**

**Zapytanie ofertowe**

**dotyczące zamówień poniżej kwoty 130 000,00 zł**

**Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie zaprasza do złożenia oferty na:**

**„Wykonanie pomiaru hałasu przy drodze powiatowej nr 3220P w m. Brzeźno ”**

1. **Nazwa i adres Zamawiającego:**

**Powiat Koniński**Aleje 1 Maja 9, 62-510 Konin
NIP: 665-290-61-78

Odbiorca:
Zarząd Dróg Powiatowych w Koninie
ul. Świętojańska 20 d, 62-500 Konin

1. **Nazwa i opis przedmiotu zamówienia:**

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie pomiaru poziomu hałasu drogowego na drodze powiatowej nr 3220P w miejscowości Brzeźno w dwóch punktach pomiarowych
w systemie ciągłym 24 – godzinnym oraz opracowanie sprawozdań z ww. pomiarów w formie pisemnej w 2 egzemplarzach, które powinny zawierać opis punktów pomiarowych, opis wykorzystywanej metodyki, opis sprzętu pomiarowego, otrzymane wyniki wykonanych pomiarów wraz z wnioskami i z ich analizą oraz przyrównanie ich do wartości dopuszczalnych.

Pomiar poziomu hałasu należy wykonać w przekroju zlokalizowanym w km 0+014 (na granicy działki o numerze ewidencyjnym 492/4 obręb Brzeźno, gm. Krzymów) oraz w przekroju zlokalizowanym w km 0+704 (na granicy działki o numerze ewidencyjnym 500/4 obręb Brzeźno, gmina Krzymów).

**2.1. Metody wykonania pomiarów:**

Pomiary powinny być wykonane przy zastosowaniu procedury ciągłej rejestracji hałasu wprowadzanego do środowiska w związku z eksploatacją dróg publicznych (pomiary ciągłe
w czasie 24 godziny) i określać równoważny poziom hałasu dla wymaganych okresów doby.

Pomiary należy wykonać zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16.06.2011r. (Dz. U. z 2011, Nr 140, poz. 824 z późn. zm.) w sprawie wymagań w zakresie prowadzenia pomiarów poziomów substancji lub energii w środowisku przez zarządzającego drogą, linią kolejową, lotniskiem lub portem.

**2.2. Pomiary towarzyszące**

W ramach pomiarów poziomu hałasu należy wykonać pomiary towarzyszące:

-natężenia ruchu (w podziale na pojazdy lekkie i ciężkie),

- prędkości pojazdów,

- warunków atmosferycznych (siła i kierunek wiatru, temperatura, wilgotność, ciśnienie).

Pomiary należy prowadzić równolegle (jednocześnie) do pomiarów hałasu, zgodnie z Roz-

porządzeniem Ministra Środowiska z dnia 16.06.2011 r. (t. j. Dz. U. 2011 Nr 140, poz. 824 ze zm.).

**2.3. Sposób prezentacji wyników**

Część opisowa i graficzna powinna zawierać m.in.:

* zidentyfikowanie i scharakteryzowanie źródeł hałasu,
* przedstawienie metod wykorzystanych do wykonania pomiarów hałasu,
* charakterystykę obszarów podlegających ocenie pod względem akustycznym (podział

ze względu na wartości dopuszczalne). Wykonawca powinien tereny, na których wyznaczono punkty pomiarowe hałasu, zakwalifikować pod względem przeznaczenia terenu jako: teren niechroniony przed hałasem lub jako teren chroniony przed hałasem zgodnie z klasyfikacją przeznaczenia terenu zawartą w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 14.06.2007 r.
w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2014 poz. 112),

* określenie rodzaju terenu w jakim usytuowane są punkty pomiarowe hałasu należy dokonać na podstawie Miejscowych Planów Zagospodarowania Przestrzennego,
 a w przypadku ich braku - zgodnie z ich faktycznym zagospodarowaniem
i wykorzystywaniem zgodnie z art. 115 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. 2024, poz. 54). Klasyfikację poszczególnych obszarów należy oprzeć o rodzaje terenów wymienionych w Rozporządzeniu Ministra Środowiska z 14.06.2007 r.
 w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. 2014 poz. 112),
* opracowanie wyników pomiarów zgodnie z obowiązującymi przepisami.

**2.4**. Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie opracowania zgodnego z aktualnymi przepisami prawa i wytycznymi obowiązującymi w zakresie zagadnień związanych
z przedmiotem zamówienia.

**2.5**. Sprawozdanie z pomiarów wraz z wnioskami i z ich analizą Wykonawca przedstawi Zamawiającemu celem akceptacji. W przypadku ewentualnych uwag Wykonawca wprowadzi bezpłatnie zmiany do przedmiotowego sprawozdania.

**2.6. Zakup map oraz pozyskanie materiałów niezbędnych do opracowania dokumentacji leży po stronie Wykonawcy**

1. **Obowiązki Wykonawcy**

**3.1.** Przy realizacji przedmiotu zamówienia Wykonawca będzie stosował metody badań,

pomiarów, obliczeń i ekspertyz zgodnie z obowiązującymi przepisami, polskimi normami,
 a także najnowszą wiedzą techniczną, stosując sprzęt i oprogramowanie komputerowe odpowiadające wymaganym standardom dokładności danych. Wyłącznie po wcześniejszym uzyskaniu zgody Zamawiającego i tylko w uzasadnionych przypadkach dopuszcza się zmianę metodyki na inną zgodną z obowiązującymi przepisami.

**3.2.** W czasie wykonywania pomiarów i badań Wykonawca zobowiązany jest do niezakłócania

ruchu publicznego na przedmiotowej drodze powiatowej w części objętej zakresem

pomiarów poziomu hałasu.

**3.3**. Wykonawca zobowiązany jest do zabezpieczenia terenu pomiarów w czasie ich trwania. Koszty tych działań nie podlegają odrębnej zapłacie.

**3.4.** Pomiary hałasu powinny być wykonane przez laboratoria posiadające akredytację, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

**4. Warunki udziału w postępowaniu:**

Wykonawca składający ofertę powinien posiadać kompetencje, zdolność techniczną oraz znajdować się w sytuacji ekonomicznej lub finansowej gwarantującej wykonanie zamówienia.

**5.Termin realizacji:**

Zamówienie należy zrealizować w terminie **do 30.04.2024r.**

6. **Opis sposobu przygotowania oferty:**

**6.1** Ofertę wraz z wymaganymi dokumentami należy umieścić na platformie zakupowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/pn/zdp_konin> na stronie internetowej prowadzonego postępowania **do dnia 04.03.2024r. do godz. 7:20**

**6.2**. Do oferty tj. załącznik nr 1 należy dołączyć podpisaną klauzulę informacyjną RODO

**6.3.** W procesie składania oferty za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl/), Wykonawca powinien złożyć podpis elektroniczny bezpośrednio na dokumentach przesłanych za pośrednictwem [platformazakupowa.pl](http://platformazakupowa.pl/) lub przesłać zeskanowaną ofertę.

**6.4.** Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę jej przekazania w systemie (platformie) w drugim kroku składania oferty poprzez kliknięcie przycisku „Złóż ofertę” i wyświetlenie się komunikatu, że oferta została złożona.

**6.5.** Szczegółowa instrukcja dla Wykonawców dotycząca złożenia, zmiany i wycofania oferty znajduje się na stronie internetowej pod adresem: <https://platformazakupowa.pl/strona/45-instrukcje>

**7.Kryterium wyboru oferty:**

Jedynym kryterium **oceny ofert** (o znaczeniu równym 100%) jest **cena**, tj. cena oferty (brutto).
**Oferta z najniższą ceną zostanie wybrana jako najkorzystniejsza**.

**8.Ogłoszenie wyników:**

**8.1.** Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w zapytaniu ofertowym, a która została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane kryterium ofert.

**8.2.** O wyborze oferty najkorzystniejszej Zamawiający niezwłocznie zawiadomi Wykonawców którzy brali udział w przedmiotowym zapytaniu ofertowym.

Osoby wyznaczone do kontaktu:

Patrycja Dworzyńska

tel.63 243 02 80 wew. 22

p.dworzynska@zdp.konin.pl

Załączniki:

1. Formularz ofertowy (załącznik nr 1)
2. Projekt umowy (załącznik nr 2) .
3. Klauzula RODO

 ……………………………….…………

 Zatwierdził