|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| PTR_LOGO | **Koncepcja przebiegu**  **Subregionalnej Trasy Rowerowej**  **w województwie pomorskim**  **KARTA ZADANIA** | C:\Users\Jacek\Desktop\zwinięte tory\robocze\karty zadań\herby\powiat_starogardzki.png | C:\Users\Jacek\Desktop\zwinięte tory\robocze\karty zadań\herby\Skarszewy.png |
| Numer karty: | 03 / 01 / 04 | Powiat: starogardzki | Gmina: Skarszewy |
| Początek odcinka: | Podwójny most kolejowy nad Wietcisą. | Kilometraż trasy: | km 153,0 - 153,05 |
| Koniec odcinka: | Podwójny most kolejowy nad Wietcisą. | Długość odcinka (km) | 0,05 km |
| Status dróg i gruntów: | Pas dawnej linii kolejowej, grunty gminy Skarszewy. | Mapy orientacyjne (nr): | 14 |
| Mapy sytuacyjne (nr): | 266 - 267 |
| Data sporządzenia karty zadania: | grudzień 2018 |
| Przebieg: | Trasa prowadzi przez most kolejowy na Wietcisy - podwójny obiekt inżynieryjny. | | |
| Stan obecny: | Podwójny most kolejowy o konstrukcji stalowej na przyczółkach betonowych. Jeden most dla linii Skarszewy - Pszczółki, drugi dla linii Skarszewy - Starogard Gdański. Obecnie przejście bardzo niebezpieczne. Obiekt bardzo interesujący. | | |
| Stan docelowy: | Zabezpieczenie obu obiektów. Wykonanie kładki pieszo-rowerowej na jednym z mostów, z licznikiem rowerowym. Urządzenie miejsca odpoczynku, terenu rekreacyjnego i małej wystawy historycznej, prezentującej przebieg i historię kolejnictwa w Skarszewach, na terenie przy mostach. | | |
| Rekomendowany zakres inwestycji: | Zabezpieczenie obu obiektów (potencjalne zabytki techniki).  Budowa kładki pieszo-rowerowej (1 szt.)  Licznik rowerowy (1 szt.)  Wykonanie miejsca odpoczynku, terenu rekreacyjnego i wystawy historycznej przy mostach (1 szt.) | | |
| Podmioty zaangażowane  w zadanie: | Gmina Skarszewy. | | |
| Komentarz dodatkowy: | Obiekt z uwagi na swój charakter (podwójny most) unikalny w skali całej trasy.  Istnieje dokumentacja trasy (w perspektywie 2007-2013 planowano wspólne zagospodarowanie linii kolejowej na trasę rowerową z gminami Trąbki Wielkie i Pszczółki). | | |
| Dokumentacja fotograficzna: | C:\Users\Jacek\Desktop\zwinięte tory\!koncepcja_STR_poprawki\Zał_3_dokumentacja_foto\19_Skarszewy_Pszczółki\20170418_154515.jpg  Mosty kolejowe na Wietcisie - stan obecny. | | |