**Tabela parametrów**

| **Nr pozycji**  **OSTWPL** | **Kod czynności do rozliczenia** | **Opis parametru** | **Wartość** | **Jednostka miary** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | WYK SZLG | Minimalna szerokość odspojenia gruntu | 3 | m |
| 6 | WYK SZLG | Nachylenie poprzeczne powierzchni szlaku do | 3 | % |
| 6 | WYK SZLG | Nachylenie podłużne powierzchni szlaku do | 18 | % |
| 6 | WYK SZLG | Minimalna odległość pomiędzy spływkami | 100 | m |
| 7 | REM SZLZR | Minimalna odległość pomiędzy spływkami | 100 | m |
| 10 | WYK-DYL | Odległość dowozu drewna | 1 | km |
| 132 | ZAB-REPEL | Pozostałe gatunki iglaste – opis sposobu zabezpieczenia | pączek szczytowy i ok. 10 cm ostatniego przyrostu lub pączek szczytowy i ok. 10 cm ostatniego przyrostu oraz ok. 10 cm dwóch pędów bocznych ostatniego okółka | - |
| 132 | ZAB-REPEL | Gatunki liściaste – opis sposobu zabezpieczenia | w uprawie zabezpieczając ostatni przyrost, jednak nie więcej niż 20cm | - |
| 132 | ZAB-REPEL | Maksymalna odległość od miejsca odbioru środka ochrony roślin | 20 | km |
| 132 | ZAB-REPEL | Maksymalna odległość od miejsca zwrotu opakowań po środku ochrony roślin | 20 | km |
| 132 | ZAB-REPEL | Maksymalna odległość od punktu poboru wody | 20 | km |