**Opis przedmiotu zamówienia na wymianę skrzydeł drzwiowych wewnętrznych wraz z okuciami**

**w Oddziale Psychiatrycznym I oraz Oddziale Psychiatrii Dzieci i Młodzieży**

Zadanie obejmuje dostawę i montaż przedmiotu zamówienia j.n.:

Oddział Psychiatryczny I

1. Skrzydło drzwiowe 110 (L) – wypełnione płytą pełną, okleina orzech classic cpl grubość 0,7 szt. 22
2. Skrzydło drzwiowe 90 (L) – wypełnione płytą pełną, okleina orzech classic cpl grubość 0,7 szt. 14
3. Wzmocnienia pod samozamykacz szt. 13
4. Podcięcia wentylacyjne szt. 10
5. Samozamykacz ramieniowy szt. 8
6. Wkładka szt. 36
7. Klamka Topaz Inox – stal nierdzewna, szyld na wkładkę szt. 23
8. Klamko-gałka – stal nierdzewna szt. 13
9. Usługa: okucie drzwi, regulacja, spasowanie, częściowa wymiana zawiasów w ościeżnicach (36 kpl.), montaż samozamykaczy

Oddział Psychiatryczny Dzieci i Młodzieży

1. Skrzydło drzwiowe 110 (L) – wypełnione płytą pełną, okleina dąb retro cpl grubość 0,7 szt. 25
2. Skrzydło drzwiowe 80 (L) – wypełnione płytą pełną, okleina dąb retro cpl grubość 0,7 szt. 2
3. Skrzydło drzwiowe 90 (L) – wypełnione płytą pełną, okleina dąb retro cpl grubość 0,7 szt. 20
4. Skrzydło drzwiowe 100 (L) – wypełnione płytą pełną, okleina dąb retro cpl grubość 0,7 szt. 3
5. Ościeżnica stalowa kątowa duża 110 – RAL 1001 szt. 2
6. Ościeżnica stalowa kątowa duża 100 – RAL 1001 szt. 1
7. Wzmocnienia pod samozamykacz szt. 16
8. Podcięcia wentylacyjne szt. 21
9. Samozamykacz ramieniowy szt. 16
10. Wkładka szt. 50
11. Klamka Topaz Inox – stal nierdzewna, szyld na wkładkę szt. 34
12. Klamko-gałka – stal nierdzewna szt. 16
13. Usługa: okucie drzwi, regulacja, spasowanie, częściowa wymiana zawiasów w ościeżnicach, montaż samozamykaczy , wymiana ościeżnic (3 kpl.)