271.13.2021 – Dostawa minikoparki

*Załącznik nr 5 do SWZ*

**Opis przedmiotu zamówienia**

**Wymagane parametry techniczno-użytkowe**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Parametr** | **Wymagania minimalne Zamawiającego** | **Oferta Wykonawcy** |
| 1 | Pojazd | Fabrycznie nowy, objęty gwarancją producenta (proszę podać markę i model) |  |
| 2 | Rok produkcji | Wyprodukowany nie wcześniej niż w 2021 r. |  |
| 3 | Rodzaj silnika | Wysokoprężny  |  |
| 4 | Moc silnika | min 18 kW |  |
| 5 | Masa  | 3,5-4,0 t |  |
| 6 | Układ napędowy | * gąsienice gumowe szer. min. 300 mm,
* dwie prędkości jazdy.
 |  |
| 7 | Parametry pracy | * ramię łyżki dł. min 1,3 m
* głębokość kopania – min 3,2 m,
* wysokość skrawania – min 4,9 m.
 |  |
| 8 | Kabina | * konstrukcja zabezpieczająca przy upadku (ROPS) i przed spadającymi przedmiotami (FOPS)
* amortyzowany fotel operatora,
* automatycznie zwijane pasy bezpieczeństwa,
* ogrzewanie,
* klimatyzacja,
* radio,
* 2 x joystick wielofunkcyjny ze sterowaniem proporcjonalnym – producenta głowicy,
* pulpit sterowniczy z menu w języku polskim,
* zewnętrzne lusterko wsteczne.
 |  |
| 9 | Osprzęt | * łyżki koparkowe o szer. ok. 0,3 i 0,5 m,
* łyżka skarpowa o szer. ok. 1,5 m,
* lemiesz o szer. min 1,6 m,
* zamek zabezpieczający na ramieniu,
* 3 dwukierunkowe obwody hydrauliczny,
* dodatkowy pojedynczy obwód hydrauliczny tzw. „wolny spływ”,
* głowica uchylno-obrotowa z chwytakiem z dwoma szybkozłączami hydraulicznymi.
 |  |
| 10 | Oświetlenie | * min 2 reflektory robocze na kabinie
* 1 reflektor na wysięgniku,
 |  |
| 11 | Wyposażenie | * skrzynka narzędziowa,
* trójkąt ostrzegawczy,
* gaśnica,
* apteczka.
 |  |
| 12 | Gwarancja | Nie krótsza niż 24 miesiące. |  |
| 13 | Serwis gwarancyjny | Dojazd, materiały eksploatacyjne i usługa serwisowa na koszt dostawcy.  |  |
| 14 | Serwis pogwarancyjny | Minimum jeden punkt serwisowy (podać adres serwisu najbliższy siedzibie Zamawiającego) |  |
| 15 | Dokumentacja | Wykonawca obowiązany jest do dostarczenia wraz z pojazdem: * książki gwarancyjnej,
* instrukcji obsługi pojazdu w języku polskim,
* certyfikat CE dopuszczający sprzęt do obrotu na rynku europejskim.
 |  |
| 16 | Inne | * wykonawca przeprowadzi szkolenie z zakresu obsługi minikoparki i głowicy,
* sprzęt zostanie wydany z pełnym zbiornikiem paliwa.
 |  |

**Uwaga:** Wykonawca wypełnia kolumnę „Oferta Wykonawcy”, podając konkretny parametr lub wpisując np. wersję rozwiązania lub wyraz „spełnia”.