- Karta zbliżeniowa cienka PVC EM 125 k (Roger) - 1000 sztuk

• pamięć Ram 64 bity, programowana fabrycznie

 • modulacja amplitudowa ASK kodowana MANCHESTER

• częstotliwość pracy 125 kHz

• szybkość transmisji 2k Baud

• kompatybilna z EM4100/4102

• warunki pracy: - temperatura od -10°C do +50°C

• wymiary: 0,8 x 54,0 x 85,5 mm (grub. x szer. x dł.) • waga: 5,8 g

Druk na karcie wg. poniższego wzoru (czcionka TIMES NEW ROMAN):

- numeracja – od **PRZEPUSTKA ZASTĘPCZA nr 0001/Ż** do **PRZEPUSTKA ZASTĘPCZA nr 1000/Ż –** rekomendowana wielkość czcionki  **-** 11

- litery **C A W L X**– rekomendowana wielkość czcionki  **-** 22

- napis: **PRZEPUSTKA PODLEGA ZWROTOWI! -** rekomendowana wielkość czcionki  **-** 12

reszta napisu : **Wystawiającym …**. - rekomendowana wielkość czcionki  **-** 11

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|

|  |
| --- |
| **C** |
| **A** |
| **W** |
| **L** |
| **X** |

…………….. logo AWL 2**PRZEPUSTKA** **ZASTĘPCZA** **nr 0001/Ż** |
| **PRZEPUSTKA PODLEGA ZWROTOWI!****Wystawiającym przepustkę jest AWL Wrocław. Znalazca przepustki proszony jest o jej zwrot pod adres: ul. Czajkowskiego 109 51-147 Wrocław lub kontakt telefoniczny na jeden z wybranych numerów:****261 658 110 lub 261 658 487** |