- Karta zbliżeniowa cienka PVC EM 125 k (Roger) - 1000 sztuk

• pamięć Ram 64 bity, programowana fabrycznie

• modulacja amplitudowa ASK kodowana MANCHESTER

• częstotliwość pracy 125 kHz

• szybkość transmisji 2k Baud

• kompatybilna z EM4100/4102

• warunki pracy: - temperatura od -10°C do +50°C

• wymiary: 0,8 x 54,0 x 85,5 mm (grub. x szer. x dł.) • waga: 5,8 g

Druk na karcie wg. poniższego wzoru (czcionka TIMES NEW ROMAN):

- numeracja – od **PRZEPUSTKA ZASTĘPCZA nr 0001/Ż** do **PRZEPUSTKA ZASTĘPCZA nr 1000/Ż –** rekomendowana wielkość czcionki  **-** 11

- litery **C A W L X**– rekomendowana wielkość czcionki  **-** 22

- napis: **PRZEPUSTKA PODLEGA ZWROTOWI! -** rekomendowana wielkość czcionki  **-** 12

reszta napisu : **Wystawiającym …**. - rekomendowana wielkość czcionki  **-** 11

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  | | --- | | **C** | | **A** | | **W** | | **L** | | **X** |   ……………..  logo AWL 2  **PRZEPUSTKA**  **ZASTĘPCZA**  **nr 0001/Ż** |
| **PRZEPUSTKA PODLEGA ZWROTOWI!**  **Wystawiającym przepustkę jest AWL Wrocław. Znalazca przepustki proszony jest  o jej zwrot pod adres: ul. Czajkowskiego 109 51-147 Wrocław lub kontakt telefoniczny na jeden z wybranych numerów:**  **261 658 110 lub 261 658 487** |