**KOSZTORYS OFERTOWY**

Budowa: Remont pokrycia dachowego remizy w Osowej Sieni

Zamawiający: Gmina Wschowa

Lp. Rodzaj robót Miara Ilość Cena jedn. Wartość

 ( netto )

1.Demontaż opierzenia m2 2,27

 (opierzenie ogniomurków i kominów)

2. Wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej z wywinięciem m2 252,71

 papy na wysokość 15 cm na ogniomurkach ( dodatkowo przed położeniem

 nowej warstwy papy na połowie szerokości krawędzi spływu ułożyć pas papy

 o szerokości 1,0 m celem wyrównania powierzchni )

3.Wykonanie nowych opierzeń ogniomurków i kominów o wysokości 15 cm m2 7,71

 z blachy ocynkowanej.

4.Wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej na dobudówce starej m2 14,04

 Wartość netto ………………………………..

 Podatek VAT ………………………………..

 Wartość brutto ……………………………….