**KOSZTORYS OFERTOWY**

Budowa: Remont pokrycia dachowego remizy w Osowej Sieni

Zamawiający: Gmina Wschowa

Lp. Rodzaj robót Miara Ilość Cena jedn. Wartość

( netto )

1.Demontaż opierzenia m2 2,27

(opierzenie ogniomurków i kominów)

2. Wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej z wywinięciem m2 252,71

papy na wysokość 15 cm na ogniomurkach ( dodatkowo przed położeniem

nowej warstwy papy na połowie szerokości krawędzi spływu ułożyć pas papy

o szerokości 1,0 m celem wyrównania powierzchni )

3.Wykonanie nowych opierzeń ogniomurków i kominów o wysokości 15 cm m2 7,71

z blachy ocynkowanej.

4.Wykonanie nowego pokrycia z papy termozgrzewalnej na dobudówce starej m2 14,04

Wartość netto ………………………………..

Podatek VAT ………………………………..

Wartość brutto ……………………………….