Załącznik nr 3

**Kolumna anestezjologiczna – zakres prac**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa czynności | Jednostka miary | Ilość |
| 1. | Demontaż i montaż kolumny | szt. | 1 |
| 2. | Regeneracja części obudowy kolumny | szt. | 1 |
| 3. | Wymiana odciągu AGSS | szt. | 1 |
| 4. | Wymiana wtyku prostego do AGSS | szt. | 1 |
| 5. | Wymiana pkt poboru N2O system AGA | szt. | 1 |
| 6. | Wymiana pkt poboru O2 system AGA | szt. | 2 |
| 7. | Wymiana pkt poboru AIR system AGA | szt. | 2 |
| 8. | Wymiana pkt poboru VAC system AGA | szt. | 1 |
| 9. | Wymiana orurowania torów gazowych  | kpl. | 1 |
| 10. | Montaż zaworów 3/8” | szt. | 5 |
| 11. | Wymiana manometrów | szt. | 4 |
| 12. | Montaż punktu PA | szt. | 2 |
| 13. | Wymiana gniazd elektrycznych IP44 i linii przewodów zasilania | szt. | 4 |

**Kolumna anestezjologiczna – rysunek poglądowy**



**Załącznik nr 3a**

**Kolumna chirurgiczna – zakres prac**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa czynności | Jednostka miary | Ilość |
| 1. | Demontaż i montaż kolumny | szt. | 1 |
| 2. | Regeneracja części obudowy kolumny | szt. | 1 |
| 3. | Wymiana pkt poboru AIR system AGA | szt. | 2 |
| 4. | Wymiana pkt poboru VAC system AGA | szt. | 3 |
| 5. | Wymiana orurowania torów gazowych  | kpl. | 1 |
| 6. | Montaż zaworów 3/8” | szt. | 2 |
| 7. | Wymiana manometrów | szt. | 2 |
| 8. | Montaż punktu PA | szt. | 2 |
| 9. | Wymiana gniazd elektrycznych IP44 i linii przewodów zasilania | szt. | 9 |

**Kolumna chirurgiczna – rysunek poglądowy**

