**Gaśnica proszkowa 6 kg z wieszakiem – 50 szt.**

GP- ABC/MP

ISO 9001

Skuteczność gaszenia 55A 233B C

Masa środka gaśniczego 6 kg

Czynnik roboczy N2

Czas działania min. 15 s

Ciśnienie próbne zbiornika 27 bar

Ciśnienie robocze 15 bar

Zakres temperatur -30ºC/+60ºC

Masa całkowita ˜9,3 kg

Maks. Napięcie gaszonego urządzenia 1000 V

Całkowita wysokość 495mm

Średnica zbiornika 160 mm