Formularz analizy parametrów oferowanego samochodu Załącznik nr 4

|  |  |
| --- | --- |
| **Oferowany samochód (marka, model)** |  |
| **Silnik:** |  |
| diesel |  |
| norma emisji spalin EURO VI |  |
| moc: minimum 140 KM |  |
| **Skrzynia biegów:**  manualna 6-biegowa |  |
| **Nadwozie:** |  |
| Kolor biały |  |
| Ilość miejsc siedzących 6 - 7 (wraz z kierowcą) |  |
| Nadwozie częściowo przeszklone |  |
| Stała przegroda działowa między kabiną a częścią ładunkową |  |
| Drzwi przesuwne po prawej stronie |  |
| Tylne drzwi dwuskrzydłowe pełne blaszane, kąt otwarcia 180°, z zamkiem |  |
| Długość pojazdu max. 500 cm |  |
| Wysokość pojazdu max. 195 cm |  |
| Długość przestrzeni ładunkowej min. 150 cm |  |
| Pojemność przestrzeni ładunkowej max. 3,2 m3 |  |
| Oklejenie samochodu naklejkami logo i danymi firmy, co nie spowoduje utraty jakiejkolwiek części gwarancji |  |
| **Wyposażenie:** |  |
| Kolumna kierownicy regulowana w dwóch płaszczyznach |  |
| Szyby przednie sterowane elektrycznie |  |
| System monitorowania skupienia kierowcy na prowadzeniu (DAA3) ABS z BAS |  |
| System automatycznego hamowania awaryjnego z poprzedzającym go ostrzeżeniem o możliwej kolizji z przodu |  |
| Układ ostrzegania o niezamierzonej zmianie pasa ruchu i korekty toru jazdy |  |
| System automatycznego włączania świateł mijania i wycieraczek szyby przedniej |  |
| Inteligentny tempomat z rekomendacją dozwolonej prędkości i ogranicznikiem prędkości |  |
| Czujnik ciśnienia w oponach (pomiar pośredni) |  |
| System automatycznej zmiany świateł drogowych i mijania |  |
| System ABS oraz stabilizacji toru jazdy ESP z układem wspomagania ruszania na pochyłościach HSA |  |
| Poduszka powietrzna kierowcy |  |
| Czołowa podwójna poduszka bezpieczeństwa pasażerów |  |
| Boczne poduszki bezpieczeństwa dla kierowcy i pasażerów w pierwszym rzędzie |  |
| Reflektory przednie ze światłami do jazdy dziennej |  |
| Podsufitka w przestrzeni pasażerskiej i ładunkowej |  |
| Pełnowymiarowe koło zapasowe |  |
| Odcięcie paliwa w przypadku wypadku |  |
| Czujniki parkowania tył |  |
| Klimatyzacja manualna |  |
| Boczne lusterka regulowane elektrycznie i podgrzewane |  |
| Podłokietnik i regulacja lędźwiowa siedzenia kierowcy |  |
| Fotel kierowcy z regulacją wysokości |  |
| Wspomaganie układu kierowniczego |  |
| Boczne listwy ochronne |  |
| Zamek centralny sterowany falami radiowymi |  |
| Kontrolka informująca o awarii oświetlenia pojazdu |  |
| Gniazdo diagnostyczne |  |
| Wskaźnik temperatury zewnętrznej |  |
| Komplet opon letnich z obręczami stalowymi |  |
| Tapicerka z tkaniny w kolorze ciemnym |  |
| Dywaniki gumowe (oryginalne) |  |
| Tabliczki i dokumentacja w języku polskim |  |
| Podnośnik samochodowy hydrauliczny |  |
| Trójkąt ostrzegawczy |  |
| Gaśnica |  |
| Klucz do kół |  |
| Zestaw naprawczy do opon (kompresor 12 V + wkład uszczelniający) |  |
| Belka ostrzegawcza o niskim profilu wykonana w technologii LED nad kabiną kierowcy |  |
| Listwa ostrzegawcza LED (fala świetlna) umieszczona nad tylnymi drzwiami |  |
| **Zabudowa pojazdu:** |  |
| Wyłożenie podłogi płytą antypoślizgową 9 mm z listwami aluminiowymi, ścian bocznych płytą drewnianą, powlekaną, obudowy nadkoli |  |
| Uchwyty na podłodze do mocowania ładunku |  |
| **Dokumenty:** |  |
| Dokumentacja techniczna w j. polskim |  |
| Książka gwarancyjna do ewidencji wykonanych przeglądów |  |