**GMINA WIĄZOWNICA**

**ul. Warszawska 15**

**37-522 Wiązownica, woj. podkarpackie**

**tel./fax. ( 16) 622 36 31, 622 36 32**

**NIP 792-20-31-567 REGON 650900364**

Znak: RG3.271.8.2024 Wiązownica, 08.03.2024 r.

**Otrzymują Wykonawcy**

**biorący udział w postępowaniu**

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego: „Remont (wymiana) pokrycia dachowego na budynku remizo – świetlicy w m. Radawa”

Działając na podstawie pkt. 18.7 rozdziału X specyfikacji zapytania ofertowego, w związku ze złożonymi pytania, Zamawiający udziela następujących odpowiedzi:

**Pytanie nr 1**

Czy podane w przedmiarze robót ilości pokrycia, obróbek , rynien oraz rur spustowych są ilościami rzeczywistymi wynikającymi z pomiarów czy może są to ilości przybliżone??

**Odpowiedź:**

Przedmiar robót został opracowany na podstawie dokonanych pomiarów budynku..

**Pytanie nr 2**

Czy komin ceglany ma być okuty blachą w całości czy tylko nakrywa betonowa??  
**Odpowiedź:**

Istniejący komin ma być obrobiony w całości blachą powlekaną w kolorze pokrycia.

**Pytanie nr 3**

Czy wykonawca w ofercie ma uwzględnić koszt utylizacji zdemontowanych materiałów ?

**Odpowiedź:**

Tak.

**Pytanie nr 4**

W przedmiarze robót brak gąsiorów czy należy je uwzględnić? Jeżeli tak to w jakiej ilości?

**Odpowiedź:**

W wycenie pokrycia dachu należy uwzględnić montaż gąsiorów z blachy na kalenicy dachu w ilości 15,50 m.

**Pytanie nr 5**

Czy podane w przedmiarze robót ilości dotyczą tylko budynku głównego czy może również wiatrołapu, zadaszenia bocznego oraz wiaty garażowej po lewej stronie garażu OSP?

**Odpowiedź:**

Przedmiar robót obejmuje budynek główny, wiatrołap i zadaszenie boczne z wyłączeniem wiaty garażowej OSP.   
**Pytanie nr 6**

Czy stan krokwi został zbadany i czy nie ma konieczności ich wymiany???

**Odpowiedź:**

Elementy konstrukcji dachu są w dobrym stanie i nie wymagają wymiany.

**Wójt Gminy Wiązownica**

**Krzysztof Strent**

**Otrzymują:**

1. Wykonawcy biorący udział w postępowaniu. 2. Strona internetowa postępowania 3. a/a