

Narol, dnia: 2024-10-31

Gmina Narol,

ul. Rynek 1,

37-610 Narol

……………………………………

[nazwa zamawiającego, adres]

**WYKONAWCY**

ubiegający się o zamówienie

|  |
| --- |
| ZAWIADOMIENIE o zmianie treści Specyfikacji Warunków Zamówienia (dalej **SWZ**) |

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego:

|  |  |
| --- | --- |
| Nazwa zamówienia: | Realizacja projektu „Wdrożenie e-usług w Gminie Narol” dofinansowanego w ramach priorytetu FEPK.01 Konkurencyjna i Cyfrowa Gospodarka, działanie FEPK.01.02 Cyfryzacja programu regionalnego Fundusze Europejskie dla Podkarpacia na lata 2021-2027. |
| Numer referencyjny: | **ZP.271.13.2024** |

Zamawiający, działając na podstawie art. 137 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 11 września 2019r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024r. poz. 1320), informuje o dokonaniu zmian w zapisach SWZ w następującym zakresie:

1. Zamawiający zmienia zapisy w punkcie 9.2 w pozycji 6 w tabeli w następujący sposób:

**Obecnie jest:**

|  |  |
| --- | --- |
| 6 | **W celu potwierdzenia, iż oferowane dostawy spełniają wymogi określone przez Zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:**  Karty techniczne lub oświadczenia producenta oferowanych Urządzeń w sposób jednoznaczny potwierdzające zgodność oferowanych Urządzeń i spełnienie parametrów technicznych podanych w opisie przedmiotu  zamówienia.  Karty techniczne lub oświadczenia producenta w zakresie informacji identyfikujących oferowane produkty muszą wyraźnie wskazywać, których pozycji opisu przedmiotu zamówienia dotyczą, tak aby można było  przyporządkować dany dokument do konkretnej pozycji opisu przedmiotu  zamówienia.  Zamawiający nie przewiduje uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych. |

**Zamawiający zmienia na:**

|  |  |
| --- | --- |
| 6 | **W celu potwierdzenia, iż oferowane dostawy spełniają wymogi określone przez Zamawiającego w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą następujących przedmiotowych środków dowodowych:**  Karty techniczne lub oświadczenia producenta oferowanych Urządzeń w sposób jednoznaczny potwierdzające zgodność oferowanych Urządzeń i spełnienie parametrów technicznych podanych w opisie przedmiotu  zamówienia.  Karty techniczne lub oświadczenia producenta w zakresie informacji identyfikujących oferowane urządzenia muszą wyraźnie wskazywać, których pozycji opisu przedmiotu zamówienia dotyczą, tak aby można było przyporządkować dany dokument do konkretnej pozycji opisu przedmiotu zamówienia.  Zamawiający przewiduje uzupełnienia przedmiotowych środków dowodowych. |

1. **Zamawiający dokonuje zmian w szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia**

**Poniżej na czerwcowo zaznaczono zapisy, które zamawiający usuwa oraz na zielono zaznaczono zapisy, które zamawiający dodaje do szczegółowego opisu przedmiotu zamówienia:**

Modernizacja infrastruktury IT - dostawa przełączników

Wykreślenie zapisów dotyczących:

* ~~Szybkość przełączania min. 10 Milionów pakietów na sekundę~~
* ~~Przełącznik musi posiadać możliwość dołączenia redundantnego zewnętrznego systemu zasilania~~
* ~~IP routing: Up to 8K FIBv4 entries,~~
* ~~Network Login – przez przeglądarkę~~

Dodanie zapisów:

* Logowanie przez przeglądarkę
* Współpracujące z UTM Zamawiającego FortyGate 60F (warunek równoważności: dostarczenie UTM z licencją o minimalnych parametrach:
  + System wspiera protokoły IPv4 oraz IPv6 w zakresie:
    - Firewall.
    - Ochrony w warstwie aplikacji.
    - Protokołów routingu dynamicznego.
  + Monitoring i wykrywanie uszkodzenia elementów sprzętowych i programowych systemów zabezpieczeń oraz łączy sieciowych.
  + Monitoring stanu realizowanych połączeń VPN.
  + System umożliwia agregację linków statyczną oraz w oparciu o protokół LACP.
  + minimum 6 portów Gigabit Ethernet RJ-45
  + wbudowany port konsoli szeregowej
  + gniazdo USB umożliwiające podłączenie modemu 3G/4G oraz instalację oprogramowania z klucza USB.
  + Możliwość konfiguracji co najmniej 10 interfejsów wirtualnych, definiowanych jako VLAN’y
* Pamięć flash: min. 4GB pamięci Flash lub w przypadku switchy stockowialnych 256 MB

ZAPISY DLA POZYCJI PO ZMIANACH

Modernizacja infrastruktury IT - dostawa przełączników

* Przełącznik posiadający 48 porty 10/100/1000BASE-T, z dołączonymi 4 wkładkami 10Gb SFP+
* Wysokość urządzenia 1U
* Przełącznik musi być wyposażony w zasilacz AC 230V
* Nieblokująca architektura o wydajności przełączania min. 100 Gbps
* ~~Szybkość przełączania min. 10 Milionów pakietów na sekundę~~
* Możliwość łączenia przełączników w stos (stack)
* Pamięć operacyjna: min. 1GB
* Pamięć flash: min. 4GB pamięci Flash lub w przypadku switchy stockowialnych ~~2GB~~  256 MB
* Obsługa sieci wirtualnych IEEE 802.1x ~~(2000 VLAN)~~
* Obsługa Quality of Service
* ~~Przełącznik musi posiadać możliwość dołączenia redundantnego zewnętrznego systemu zasilania~~
* ~~IP routing: Up to 8K FIBv4 entries,~~
* Routing statyczny
* Obsługa routingu dynamicznego IPv4
* Obsługa wielu klientów / kont użytkowników
* ~~Network Login – przez przeglądarkę~~ Logowanie przez przeglądarkę
* Obsługa Guest VLAN dla IEEE 802.1x
* Współpracujące z UTM Zamawiającego FortyGate 60F (warunek równoważności: dostarczenie UTM z licencją o minimalnych parametrach:
  + System wspiera protokoły IPv4 oraz IPv6 w zakresie:
    - Firewall.
    - Ochrony w warstwie aplikacji.
    - Protokołów routingu dynamicznego.
  + Monitoring i wykrywanie uszkodzenia elementów sprzętowych i programowych systemów zabezpieczeń oraz łączy sieciowych.
  + Monitoring stanu realizowanych połączeń VPN.
  + System umożliwia agregację linków statyczną oraz w oparciu o protokół LACP.
  + minimum 6 portów Gigabit Ethernet RJ-45
  + wbudowany port konsoli szeregowej
  + gniazdo USB umożliwiające podłączenie modemu 3G/4G oraz instalację oprogramowania z klucza USB.
  + Możliwość konfiguracji co najmniej 10 interfejsów wirtualnych, definiowanych jako VLAN’y

Zamawiający aktualizuje załącznik nr 1 do SWZ tj. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia. Obowiązuje załącznik z dnia 31.10.2024r.

1. Zamawiający modyfikuje treść pkt 15.1. SWZ w następujący sposób:

**BYŁO:**

Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 04.02.2025r.

**ZAMAWIAJACY ZMIENIA NA:**

## Wykonawca pozostaje związany ofertą do dnia 10.02.2025r.

1. Zamawiający modyfikuje treść pkt 16.14. ppkt 1 SWZ w następujący sposób:

**BYŁO**:

Oferty należy złożyć za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/narol , w terminie do 07.11. 2024 r. do godziny 11:00

**ZAMAWIAJACY ZMIENIA NA:**

Oferty należy złożyć za pośrednictwem https://platformazakupowa.pl/pn/narol , w terminie do 13.11. 2024 r. do godziny 11:00

1. Zamawiający modyfikuje treść pkt 16.15. w SWZ w następujący sposób:

**BYŁO:**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.11. 2024 r. o godzinie 11:30

**ZAMAWIAJACY ZMIENIA NA:**

Otwarcie ofert nastąpi w dniu 13.11. 2024 r. o godzinie 11:30

*Zamawiający*