**Opis przedmiotu zamówienia**

Przedmiotem zamówienia jest budowa tzw. tartanowej bieżni lekkoatletycznej koloru ceglastego o długości 70 m (dystans 60m + 3m „start” + 7m „meta”) i szer. 3 m ( 3 tory x 1m). Szczegóły techniczne zadania zawiera: "SST - Nawierzchnia poliuretanowa typu SANDWICH" – załącznik nr 1.

Na zastosowaną nawierzchnię należy przedłożyć wyłącznie następujące dokumenty: aprobata techniczna, atest higieniczny, deklaracja zgodności, autoryzacja producenta systemu, karta gwarancyjna na okres minimum 5 lat od dnia odbioru.

Zamawiający nie wymaga dołączenia dokumentów wymienioych w punkcie 7 Załącznika nr 1 - SST - Nawierzchnia poliuretanowa typu SANDWICH.