Postępowanie nr **BZP.2710.72.2022.MG**

**Załącznik nr 2 do Ogłoszenia**

# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA,SPECYFIKACJA TECHNICZNA-WYMAGANIA MINIMALNE

**Dostawa wirówki laboratoryjnej z wirnikiem kątowym**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| LP. | **Minimalne parametry wymagane** | **Parametry oferowane****(wypełnia Wykonawca)****Wykonawca wypełnia puste pole w sposób jednoznaczny wpisując konkretną wartość/parametr oferowanego przez siebie sprzętu lub zaznaczając odpowiednio-tak lub nie** |
| **A** | **B** | **C** |
| **Parametry techniczne**  |
|  | Zakres obrotów: 90 ÷ 18 000 RPM, bez wyposażenia | Zakres obrotów: …………, bez wyposażenia |
|  | Wirnik kątowy z hermetycznie uszczelnioną pokrywą | TAK/NIE |
|  | Zakres obrotowy z wirnikiem kątowym 90 ÷ 14 000 RPM  | Zakres obrotowy z wirnikiem kątowym………..RPM  |
|  | Wirnik kątowy na probówki typu Falcon (stożkowe 50 ml)  | TAK/NIE |
|  | Pojemność rotora: pojemność próbówki 50ml; ilość probówek 8-12 | Pojemność rotora: pojemność próbówki ………………..ml; ilość probówek ………………. |
|  | Wielkość stosowanych probówek: Wysokość z nakrętką: 115-130 mm, średnica: 29,5-30 mm | Wielkość stosowanych probówek: Wysokość z nakrętką: …… mm, średnica: …… mm |

**Dokument musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym lub podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.**