*Załącznik nr 7*

**OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE SPEŁNIENIA PRZEZ OFEROWANY SAMOCHÓD WYMAGAŃ TECHNICZNYCH**

Dotyczy postępowania na realizację zadania pn. „Dostawa fabrycznie nowego samochodu dostawczego z nadwoziem typu furgon o DMC do 3,5 ton”

**Znak sprawy: KML- 38/2019**

**Oświadczam, że oferowany samochód marki .............................. model ............................ wyprodukowany w ......................... roku spełnia niżej podane wymagania/parametry:**

|  |
| --- |
| PARAMETRY / WYMAGANIA |
| **I.** | **PARAMETRY TECHNICZNE** | **Potwierdzenie****lub****negacja** |
| 1. | **Silnik wysokoprężny o mocy od 100 KM do 150 KM,** proszę podać wartość mocy |  |
| 2 | **Pojemność skokowa od 1490 cm3 do 2000 cm3,** proszę podać pojemność skokową |  |
| 3. | **Liczba cylindrów - 4** | TAK/NIE |
| 4. | **Manualna skrzynia biegów** | TAK/NIE |
| 5. | **Napęd na koła przednie** | TAK/NIE |
| 6. | **Wspomaganie układu kierowniczego** | TAK/NIE |
| 7. | **Hamulce przednie tarczowe wentylowane** | TAK/NIE |
| 8. | **Hamulce tylne tarczowe,**  | TAK/NIE |
| 9. | **Niezależne zawieszenie kół** | TAK/NIE |
| 10. | **Długość całkowita nie mniejsza niż 4 950 mm i nie większa niż 5 400 mm**, proszę podać długość |  |
| 11. | **Rozstaw osi – nie mniejszy niż 3 270 mm i nie większy niż 3 499 mm,** proszę podać rozstaw osi |  |
| 12. | **Wysokość pojazdu od podłoża do dachu nie większa niż 1 990 mm,** proszę podać wysokość |  |
| 13. | **Pojazd przystosowany do przewozu minimum 2 osób** **+ kierowca** | TAK/NIE |
| 14. | **Z prawej strony skrzyni ładunkowej drzwi przesuwne**  | TAK/NIE |
| 15. | **Drzwi tylne skrzydłowe pełne** | TAK/NIE |
| 16. | **Koła z oponami letnimi o rozmiarze nie mniejszym niż 16 cali** (data produkcji opon nie może być wcześniejsza niż 12 m-cy przed terminem dostawy samochodu) | TAK/NIE |
| 17. | **Koło zapasowe pełnowymiarowe w miejscu/wnęce fabrycznie do tego przeznaczonym** | TAK/NIE |
| 18. | **Fabryczny kolor nadwozia: pomarańczowy lub żółty lub biały lub granatowy,** proszę podać kolor nadwozia |  |
| 19. | **Samochód spełnia normy emisji EURO 6** | TAK/NIE |
| **II.** | **WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABUDOWY SKRZYNIOWEJ.** | **Potwierdzenie****lub****negacja** |
| 1. | **Kabina oddzielona od przestrzeni ładunkowej fabryczną ścianą działową** | TAK/NIE |
| 2. | **Podłoga wyłożona sklejką wodoodporną o grubości minimalnej 9 mm, pokryta warstwą ochronną/antypoślizgową** **z otworami na fabryczne mocowanie ładunku (jeżeli takie występują fabrycznie)** | TAK/NIE |
| 3. | **Dach, ściany oraz drzwi przestrzeni ładunkowej pokryte łatwymi do czyszczenia panelami ściennymi z tworzyw o grubości nie mniejszej niż 3 mm**  | TAK/NIE |
| 4. | **Na suficie w centralnej części przestrzeni ładunkowej oświetlenie LED o mocy nie mniejszej niż 10 W** (listwa ledowa) | TAK/NIE |
| 5. | **Przestrzeń ładunkowa zabudowa dwoma szafkami trwale przymocowanymi do nadwozia** wg szkicu załączonego do SIWZ | TAK/NIE |
| 6. | **Układ szuflad** (wg szkicu) **z zamknięciem zapobiegającym przypadkowemu otwarciu, wyściełane trwałym materiałem zapobiegającym przesuwaniu się przedmiotów/wygłuszeniu**  | TAK/NIE |
| 7. | **Od strony tylnych drzwi umocowane do ściany bocznej szafki, kieszonki o wymiarach: wysokość min. 300 mm, szerokość 120-140 mm, głębokość 70–80 mm** | TAK/NIE |
| 8. | **Za ścianą grodziową, przez całą szerokość przestrzeni ładunkowej pojazdu, na podłodze korytko o szerokości minimalnej 200-250 mm i wysokości 200 – 250 mm, otwarte w górnej części** (będzie służyło do przewozu długich przedmiotów np. rur) | TAK/NIE |
| 9. | **Na lewej ścianie skrzyni ładunkowej pojazdu pomiędzy ścianą grodziową a szafką – zamontowana kratownica w kolorze czarnym** (wg szkicu). **Kratownica wykonana z drutu o minimalnej grubości 5 mm, obramowanie z rury minimum ½” lub profilu zamkniętego o przekroju nie mniejszym jak 20 x 20 mm. Oczka siatki nie większe niż 60 x 60 mm.** | TAK/NIE |
| 10. | **Nadkola w przestrzeni ładunkowej zabezpieczone osłoną z tworzywa** | TAK/NIE |
| **III.** | **WYPOSAŻENIE** | **Potwierdzenie****lub****negacja** |
| 1. | **Lusterka boczne regulowane elektrycznie i podgrzewane** | TAK/NIE |
| 2. | **Elektrycznie otwierane szyby** **drzwi przednich** | TAK/NIE |
| 3. | **Klimatyzacja**  | TAK/NIE |
| 4. | **Kierownica regulowana minimum w dwóch płaszczyznach** | TAK/NIE |
| 5. | **Immobiliser.** | TAK/NIE |
| 6. | **Centralny zamek sterowany pilotem (co najmniej dwa komplety kluczy z pilotem),**  | TAK/NIE |
| 7. | **Fabryczny zestaw głośnomówiący Bluethooth**  | TAK/NIE |
| 8. | **Fabryczne radio wraz z instalacją radiową, co najmniej dwa głośniki** | TAK/NIE |
| 9. | **Fabryczne światła do jazdy dziennej w technologii LED.** | TAK/NIE |
| 10. | **Reflektory przeciwmgielne.** | TAK/NIE |
| 11. | **Trójkąt ostrzegawczy.** | TAK/NIE |
| 12. | **Gaśnica.** | TAK/NIE |
| 13. | **Zestaw narzędzi fabrycznych** **wraz z podnośnikiem**.  | TAK/NIE |
| 14. | **Tapicerka siedzeń w kolorze ciemnym (np. szary lub grafitowy).** | TAK/NIE |
| 15. | **Osłona pod silnik.** | TAK/NIE |
| **IV.** | **BEZPIECZEŃSTWO** | **Potwierdzenie****lub****negacja** |
| 1. | **Poduszka powietrzna, co najmniej dla kierowcy.** | TAK/NIE |
| 2. | **Fotele z zagłówkami wyposażone w trzypunktowe bezwładnościowe pasy bezpieczeństwa** | TAK/NIE |
| 3. | **Czujniki parkowania z tyłu** | TAK/NIE |
| 4. | **Elektroniczne systemy zapobiegające blokowaniu się kół podczas hamowania (np. ABS)** | TAK/NIE |
| **V.** | **WYPOSAŻENIE DODATKOWE** | **Potwierdzenie****lub****negacja** |
| 1. | **Komplet opon zimowych w rozmiarze oferowanych kół letnich** | TAK/NIE |
| 2. | **Apteczka spełniająca wymogi normy DIN 13164.** | TAK/NIE |
| 3. | **Komplet dywaników gumowych kubełkowych w przedziale pasażerskim.** | TAK/NIE |
| 4. | **Komplet zdejmowanych pokrowców na wszystkie siedzenia w kolorze ciemnym (np. szarym, grafitowym).** | TAK/NIE |
| 5. | **Na dachu zamontowana lampa ostrzegawcza błyskowa tzw. belka świetlna wykonana w technologii LED z napisem „Wodociągi Kieleckie” o długości minimalnej 900 mm – pomarańczowe światła uruchamiane z wnętrza kabiny kierowcy.**  | TAK/NIE |
| 6. | **W baku minimum 10 litrów paliwa.** | TAK/NIE |

………….........…, dnia …….......……

 …………………………

 (podpis Wykonawcy/ów)