Olsztyn 13.07.2020r.

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o. o. w Olsztynie zwraca się z prośbą   
o przedstawienie oferty cenowej na wykonanie diagnostyki studni głębinowej zlokalizowanej na ujęciu Stacji Uzdatniania Wody Zachód w Olsztynie.

**I. Przedmiotem zamówienia jest:**

1. Diagnostyka studni głębinowej nr VII (SUW Zachód) przy użyciu sprzętu TV wraz z

określeniem zakresu remontu.

2. Dane do diagnostyki - studnia nie pracuje ze względu na pojawiające się piaszczenie.

3. Dane techniczne w/w studni:

- rok budowy 1978,

- głębokość 187 m,

- średnica rur cembrowinowych 24” - 11¼”,

- filtr siatkowy średnicy 7 5/8” z siatki miedzianej nr 8,

- wydajność eksploatacyjna wg dokumentacji hydrogeologicznej 96 m3/h, aktualna

26 m3/h,

- ostatni poziom zwierciadła wody 13,50 m.

Uwaga: Rozpoznanie przeprowadzone przez użytkownika przy pomocy szlamówki 2

calowej pozwoliło zlokalizować zasyp poniżej zamka na głębokości około 115-117 m.

**II. Załączniki do zapytania ofertowego:**

1. Zbiorcze zestawienie wyników wiercenia otworu nr VII, wyniki pomiarów i obserwacji.

**III. Zakres rzeczowy przedmiotu zamówienia obejmuje:**

1. Inspekcję studni kamerą wraz z oceną stanu technicznego wykonaną przez geologa oraz podanie optymalnych zaleceń odnośnie zakresu planowanego remontu.

**IV**. **Oferty należy składać w terminie:**

1. Do dnia 17.07.2020 do godz. 10ºº za pośrednictwem portalu e-usług Platformy Zakupowej.

**V.** **Otwarcie ofert nastąpi;**

1. W dniu 17.07.2020 o godz. 10³º w siedzibie zamawiającego blok „E” pokój nr118.

**VI. Termin wykonania zamówienia:**

1. Zamówienie należy wykonać w terminie 2 tygodni od dnia podpisania umowy lub

otrzymania zlecenia.

**VII. Telefon kontaktowy:** 725 353 527 Zygmunt Rytelewski.