ZP.271.18.2022 Kosakowo 15.04.2022r.

**Wszyscy uczestnicy postępowania**

**II Wyjaśnienie treści SWZ**

Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie podstawowym na:

**Budowa gminnego przedszkola publicznego w Pogórzu przy ul. Kościuszki, Gmina Kosakowo wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą – 2edycja** Działając na podstawieart. 284 ust. 6ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 1129 ) Zamawiający przekazuje poniżej treść zapytań, które wpłynęły do Zamawiającego wraz z wyjaśnieniami:

**Pytanie 2**

**W związku z sytuacją na świecie i związany z tym brak ciągłości dostaw oraz brak materiałów prosimy o wydłużenie terminu wykonania przedmiotu umowy.**Odpowiedź na pytanie nr 2:

Zamawiający przedłuża termin wykonania umowy do 18 m-cy od daty podpisania umowy. Jednocześnie zaznacza się , że Zamawiający nie przewiduje premii dla Wykonawcy za wcześniejsze ukończenie robót

**Pytanie 3**

**W związku z dużym zakresem do wyceny i przypadającym okresem świątecznym prosimy o wydłużenie terminu składania ofert.**

Odpowiedź na pytanie nr 3:

Zamawiający przedłuża termin składania ofert o 2 dni t.j. do 28-04-2022r. godz. 11.00

**Pytanie 4**

**Proszę o wyjaśnienia dotyczące ogrodzenia terenu. Czy Zamawiający akceptuje szerokość furtki 1,35 a nie jak podaje projekt 1,50. Dla systemowych furtek szerokość max. wynosi 1,35. Szerokości 1,50 dotyczą już bram jednoskrzydłowych.**

Odpowiedź na pytanie nr 4:

Zamawiający nie akceptuje zwężenia furtek. Na rynku dostępne są furtki o szerokości 1,50 i szersze , również wykonywane w ramach systemów ogrodzeniowych , chociaż towarzyszy temu nazwa furtka lub bramka wejściowa itp. Szerokość 150 cm ma zapewnić swobodne i bezpieczne przejście dziecka wraz z opiekunem

**Pytanie 5**

**4. Co oznacza zapis furtka piesza z zamkiem automatycznym?**

Odpowiedź na pytanie nr 5:

Zapis ten oznacza furtkę wyposażoną włączona w system kontroli dostępu

**Pytanie 6**

**Brama automatyczna wjazdowa łamana - czy Zamawiający dopuszcza szerokość 6 mb? Jest to standardowa szerokość bramy. Bramy łamane o szerokości 8 mb występują standardowo o wysokości ok. 2 mb. Brama robiona na wymiar stanowiłaby ogromne, niepotrzebne koszty.**

Odpowiedź na pytanie nr 6:

Zamawiający nie wyraża zgody na zwężenie do 6 m. Brama znajduje się na wjeździe o szerokości jezdni pomiędzy krawężnikami ponad 6m, a należy jeszcze uwzględnić skrajnię

**Powyższe wyjaśnienia są wiążące dla wykonawców, należy je uwzględnić w swojej ofercie.**

**W zawiązku z przedłużeniem terminu realizacji oraz terminu składania ofert wprowadza się zmianę ogłoszenie i zmianę zapisów SWZ**

**Wójt Gminy Kosakowo**

**Marcin Majek**