**KRZESŁO KONFERENCYJNE LOCO II (Nowy Styl)**

**Wymiary:**

1.Wysokość całkowita : 930mm

2.Wysokość siedziska: 465mm

3.Szerokość siedziska: 440mm

4.Głębokość siedziska: 470mm

5. Długość oparcia: 540mm

6. Szerokość oparcia:440mm

**Opis techniczny:**

-stopki z wkładką filcową do powierzchni twardych;

-siedzisko i oparcie tapicerowane w całości tkaniną Sempre SM03;

- podłokietniki wykonane z drewna bukowego w kolorze 1.076 Havana;

- rama aluminiowa w kolorze RAL 9006

- możliwość układania krzeseł w stos do 4 sztuk

**Zdjęcie poglądowe:**



**Krzesło musi posiadać następujące atesty / certyfikaty:**

* Atest wytrzymałościowy w zakresie bezpieczeństwa użytkowania (wytrzymałość, trwałość, stateczność) wg norm PN-EN 16139, PN-EN 1022, PN-EN 1728
* Atest tkaniny tapicerskiej potwierdzający odporność na ścieranie min. 150 000 cykli Martindale’a
* Dokument potwierdzający trudnopalność tapicerki wg norm EN1021-1, EN1021-2
* Atest higieniczny na tapicerkę