CUW.260.1.5.2024.1 Załącznik nr 6

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

**1** Przedmiotem zamówienia jest: **Sukcesywna dostawa oleju opałowego do kotłowni Szkoły Podstawowej Nr 7 w Tczewie na potrzeby ogrzewania szkoły w ilości 28201 litrów w okresie obowiązywania umowy.**

Przewidywana ilość oleju opałowego odnosi się do rzeczywistych warunków tankowania do zbiorników Zamawiającego.

W przypadku wątpliwości co do jakości dostarczonego oleju opałowego – Zamawiający zastrzega sobie prawo pobrania w obecności osoby, która dostarczyła produkt, próbki oleju opałowego i skierowanie jej do badania do wybranego przez siebie laboratorium na koszt Wykonawcy.

Wykonawca zobowiązany jest do natychmiastowej wymiany, w ciągu 24 godzin od otrzymania telefonicznego zawiadomienia, oleju opałowego w przypadku stwierdzenia jego niewłaściwej jakości. Wszystkie koszty związane z wymianą niepełnowartościowego oleju ponosi Wykonawca.

W żadnym przypadku - wielkość dostarczanego w częściach oleju opałowego - nie będzie podlegać przeliczeniu na warunki referencyjne tj. objętości oleju opałowego w temperaturze 150 C

**2** Oferowany olej opałowy musi spełniać wymagania określone Polską Normą PN-C-96024 lub równoważną ,gatunek L1 i posiadać minimalne parametry:

* gęstość w 15 st. C, max 860kg/m3
* temp. zapłonu, min. 56st.C
* wartość opałowa nie mniejsza niż 42,6 MJ/kg
* zawartość siarki max. 0,2 % (m/m)
* zawartość zanieczyszczeń stałych nie większa niż 24 mg/kg
* zawartość wody max. 200 mg/kg