**Dostawa gablot ekspozycyjnych dla Wydziału Kultury Fizycznej i Zdrowia**

**Uniwersytetu Szczecińskiego**

**Opis przedmiotu zamówienia:**

1. **Gablota pulpitowa ilość 5 sztuk**

Gablota wykonana z profili stalowych 40x40x2 i kształtowników aluminiowych malowanych proszkowo w kolorze RAL do uzgodnienia z Zamawiającym, klosz wykonany ze szkła bezpiecznego hartowanego grubości 6mm, otwieranie klosza za pomocą siłowników gazowych umieszczonych po krótszych bokach niewidocznych po zamknięciu klosza, klosz zamykany zamkiem patentowym, zawiasy niewidoczne dla zwiedzającego

-wysokość całkowita gabloty 950 mm

-szerokość 1200mm

-głębokość 540mm

-podstawa gabloty 750mm na czterech nogach z nóżkami umożliwiającymi poziomowanie

-klosz szklany wysokość 200mm

1. **Gablota stojąca wąska ilość 1 sztuka**

Gablota wykonana z profili aluminiowych anodowanych kolor srebrny, płyta meblowa laminowana 18mm (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia) klosz gabloty wykonany ze szkła hartowanego min 4mm osadzony w profilach aluminiowych góra gabloty i boki przezierne (wykonane ze szkła), gablota wyposażona w dwie półki z możliwością regulacji, dół gabloty wykonany z płyty meblowej z szufladą wysokości 400mm

-wysokość całkowita gabloty 2000mm

-szerokość 500mm

-głębokość 500mm

-część przeszklona 1500-1600mm

-część dolna z szufladą 400-500mm zamykana zamkiem meblowym

-drzwi jednoskrzydłowe zamykane zamkiem meblowym

-gablota wyposażona w stopy regulacyjne

1. **Gablota stojąca szeroka ilość 1 sztuka**

Gablota wykonana z profili aluminiowych anodowanych kolor srebrny, płyta meblowa laminowana 18mm (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji zamówienia) klosz gabloty wykonany ze szkła hartowanego min 4mm osadzony w profilach aluminiowych góra gabloty i boki przezierne (wykonane ze szkła), gablota wyposażona w dwie półki z możliwością regulacji, dół gabloty wykonany z płyty meblowej z szufladą wysokości 400mm

-wysokość całkowita gabloty 2000mm

-szerokość 1200mm

-głębokość 500mm

-część przeszklona 1500-1600mm

-część dolna z szufladą 400-500mm (szuflada zamykana zamkiem meblowym)

-drzwi dwuskrzydłowe zamykane zamkiem meblowym

-gablota wyposażona w stopy regulacyjne

1. **Gablota wisząca 1900x1000 ilość 1 sztuka**

Gablota wykonana z profili aluminiowych anodowanych kolor srebrny, przeszklenie w postaci drzwi przesuwnych wykonanych ze szkła bezpiecznego hartowanego grubość minimum 4mm,

plecy gabloty wykonane ze spienionego PCV oklejonego tkanina w kolorze szarym materiał do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji, gablota dodatkowo wyposażona w wkład wewnętrzny tablicowy wykonany z PCV oklejony tkaniną w kolorze srebrnym o wymiarach 450mmx 940mm, gablota zamykana zamkiem meblowym,

-szerokość gabloty 1900mm

-wysokość 1000mm

-głębokość 50 – 60 mm

- wkład tablicowy oklejony tkaniną o wymiarach 450mmx940mm

-dwa przesuwane skrzydła z zamkiem meblowym

1. **Gablota wisząca 1450x1000 ilość 1 sztuka**

Gablota wykonana z profili aluminiowych anodowanych kolor srebrny, przeszklenie w postaci drzwi przesuwnych wykonanych ze szkła bezpiecznego hartowanego grubość minimum 4mm,

plecy gabloty wykonane ze spienionego PCV oklejonego tkanina w kolorze szarym materiał do uzgodnienia z Zamawiającym na etapie realizacji, gablota dodatkowo wyposażona w wkład wewnętrzny tablicowy wykonany z PCV oklejony tkaniną w kolorze srebrnym o wymiarach 450mmx 940mm, gablota zamykana zamkiem meblowym,

-szerokość gabloty 1900mm

-wysokość 1000mm

-głębokość 50 – 60 mm

- wkład tablicowy oklejony tkaniną o wymiarach 450mmx940mm

-dwa przesuwane skrzydła z zamkiem meblowym

W kalkulacji ceny należy uwzględnić koszt dostawy wraz z montażem w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.

Miejsce realizacji przedmiotu zamówienia:

Uniwersytet Szczeciński

Wydział Kultury Fizycznej i Zdrowia

**al. Piastów 40b, blok 6, 71-065 Szczecin**