Załącznik nr 3 do umowy ramowej

**Protokół odbioru**

**drutu na teren Zakładu/Instalacji w ………………………**

* Zamawiający: ”EKO-REGION” sp. z o.o., ul. Bawełniana 18, 97-400 Bełchatów.
* Wykonawca: …………………………………………………..
* Podstawa: umowa na dostawę drutu na teren Zakładu/Instalacji
w ………………………………………. z dnia ……………. oraz pisemne zgłoszenie Zamawiającego
z dnia ……………………….
* Data dostawy: ……………………………………
* Dostarczona ilość drutu żarzonego: ……………………………\*
* Dostarczona ilość drutu ocynkowanego: ……………………………\*
* Przeznaczenie drutu: do automatycznej prasy do belowania – do wiązania sprasowanych surowców wtórnych.

\* niepotrzebne skreślić

Wyszczególnienie parametrów dostarczonego drutu żarzonego – opis produktu:\*

* drut goły, szary, żarzony, oliwiony;
* drut o średnicy 3,40 mm (tolerancja: +/- 0,1 mm);
* gatunek stali: SAE1006; PKWiU: 24.34.11.0;
* drut pakowany w kręgi po …………….. (zakres 170-250 kg),
* średnica wewnętrzna …………………….. (maks. 600 mm),
* średnica zewnętrzna ………………………. (min. 750 mm),
* każda rolka drutu składająca się z jednej części (bez łączeń), posiadająca oznaczony początek i koniec oraz rozwijająca się swobodnie;
* drut o wytrzymałości Rm=330-420 MPa;
* wykonany zgodnie z normą: PN-EN 16120-1 i PN EN 10218-2 lub równoważną.
* *wymagania określone w punkcie* Wyszczególnienie parametrów dostarczonego drutu żarzonego – opis produktu: *spełnia/ nie spełnia\**
* dostarczona ilość drutu *żarzonego zgodna z umową/ niezgodna z umową\**

*W przypadku, gdy dostarczona ilość drutu przez Wykonawcę nie zgadza się z ilością określoną w umowie to należy podać różnicę: …………………………………………………… .*

\* niepotrzebne skreślić

Wyszczególnienie parametrów dostarczonego drutu ocynkowanego – opis produktu:\*

* drut stalowy ocynkowany, żarzony, nasączony powierzchniowo olejem
* drut o średnicy 3,40 mm (tolerancja ± 0,03 mm)
* wykonany z stali niskowęglowej w gatunek stali : C4D, SAE 1006 lub 235JRG;
* drut pakowany w kręgi po …………….. (zakres 170-250 kg),
* średnica wewnętrzna …………………….. (maks. 600 mm),
* średnica zewnętrzna ………………………. (min. 750 mm),
* każda rolka drutu składająca się z jednej części (bez łączeń), posiadająca oznaczony początek i koniec oraz rozwijająca się swobodnie;
* drut o wytrzymałość na rozciąganie 400 – 450 MPa;
* powłoka cynku ok 73 g/m2;
* wykonany zgodnie z normą: PN-EN 16120-1 i PN EN 10218-2 lub równoważną.
* *wymagania określone w punkcie* Wyszczególnienie parametrów dostarczonego drutu ocynkowanego– opis produktu: *spełnia/ nie spełnia\**
* dostarczona ilość drutu *ocynkowanego zgodna z umową/ niezgodna z umową\**

*W przypadku, gdy dostarczona ilość drutu przez Wykonawcę nie zgadza się z ilością określoną w umowie to należy podać różnicę: …………………………………………………… .*

\* niepotrzebne skreślić

**Partia drutu *odebrana/ nie odebrana\****

Uwagi:

* drut dostarczony *w terminie/ po terminie\**
* wymiana wadliwej partii drutu: *tak/nie\*\**
* inne uwagi: .................................................................................................

\* niepotrzebne skreślić

\*\* zaznaczyć jeśli dotyczy

Podpis przedstawiciela Zamawiającego:

……………………………………………………………

Podpis przedstawiciela Wykonawcy:

……………………………………………………………