**Załącznik nr 2 do SWZ -Formularz ofertowy**

**ZAMAWIAJĄCY:**

**Państwowe Muzeum Etnograficzne w Warszawie**

ul. Kredytowa 1, 00-056 Warszawa

**WYKONAWCA:**

**Niniejsza oferta zostaje złożona przez:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.**  | **Nazwa(y) Wykonawcy(ów)**  | **Adres(y) Wykonawcy(ów)**  |
|  |  |  |
|  |  |  |

*(w przypadku składania oferty przez podmioty występujące wspólnie podać nazwy(firmy) i dokładne adresy wszystkich wspólników spółki cywilnej lub członków konsorcjum)*

**DANE KONTAKTOWE WYKONAWCY:**

|  |  |
| --- | --- |
| Osoba do kontaktów  |   |
| Adres korespondencyjny:  |   |
| Nr telefonu  |   |
| Adres e-mail do kontaktów |   |

**OFERTA**

1. W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym przez Zamawiającego na ***„dostawę fabrycznie nowego samochodu ciężarowego”*** oferujemy zgodnie z wymaganiami zawartymi w SWZ, na warunkach określonych we wzorze umowy, zgodnie z przepisami obowiązującymi w Rzeczypospolitej Polskiej, wykonanie tego zamówienia

**za cenę** **brutto** ......................................... zł słownie....................................................................... zł,

kwota podatku VAT 23% ................................ zł,

netto …………………………………………. zł,

1. Oświadczamy, że długość okresu Gwarancji mechanicznej wynosi ……………… od dnia podpisania protokołu odbioru technicznego.
2. Oświadczamy, że wykonamy niniejsze zamówienie w terminie ………. tygodni od dnia zawarcia umowy.
3. Zobowiązujemy się, w przypadku wybrania przez Zamawiającego naszej oferty:
	1. zawrzeć umowę na realizację przedmiotu zamówienia, na warunkach określonych w SWZ, w terminie i miejscu wskazanym przez Zamawiającego,
	2. wykonać przedmiot zamówienia zgodnie z postanowieniami SWZ,
4. Przedkładając Zamawiającemu naszą ofertę oświadczamy że zapoznaliśmy się z treścią SWZ, warunkami terenowymi oraz wzorem umowy i akceptujemy je bez zastrzeżeń.
5. Oświadczamy, że w przypadku wspólnego ubiegania się o udzielenie zamówienia ponosimy solidarną odpowiedzialność za wykonanie przedmiotu umowy i wniesienie zabezpieczenia należytego wykonania umowy.
6. Oświadczamy, iż jesteśmy mikro/małym/średnim przedsiębiorcą w zgodnie przepisami ustawy Prawo Przedsiębiorców /niepotrzebne skreślić/.
7. Oświadczamy, że wykonanie następujących części zamówienia zamierzamy powierzyć podwykonawcom /należy podać firmy podwykonawców/:

............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

1. Oświadczamy, że następujące dokumenty stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji i nie mogą być udostępniane: ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2. Oświadczamy, że wybór oferty będzie prowadzić do powstania u zamawiającego obowiązku podatkowego w odniesieniu do następujących towarów/usług:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | nazwa (rodzaj) towaru lub usługi | wartość towaru lub usługi bez VAT | stawka VAT, która będzie miała zastosowanie |
| 1 |  |  |  |
| 2 |  |  |  |

W przypadku braku wypełnienia tabeli powyżej - oświadczam, że złożenie oferty nie prowadzi do powstania obowiązku podatkowego po stronie zamawiającego.

1. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu. ⃰

\* W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE 2016/679, oświadczenia o powyższej treści wykonawca nie składa (należy usunąć treść powyższego oświadczenia np. poprzez jego wykreślenie).

1. Pozostajemy związani ofertą przez okres 30 dni od upływu terminu składania ofert tj. do dnia **12.05.2022 r.**
2. Oświadczamy, iż oferujemy samochód, dopuszczony do ruchu drogowego zgodnie z obowiązującym w Polsce prawem oraz wymaganym prawem wspólnotowym Unii Europejskiej, kompletny, wolny od wad konstrukcyjnych, materiałowych i wykonawczych, zgodnie z niżej przedstawionymi wymaganiami:

|  |
| --- |
| **Samochód dostawczy do 3,5 tony o nadwoziu typu kabina osobowa z zabudową kontenerowo - izotermiczną** |
| **OFEROWANY SAMOCHÓD** |
| Producent samochodu |  |
| Marka pojazdu |  |
| Typ pojazdu: - wariant / wersja, jeżeli występuje |  |
| Model pojazdu |  |
| Samochód powystawowy lub testowy z limitem do 10 000 tysięcy kilometrów  |  |
| **1.** | **2.** | **3.** | **4.** |
| lp. | Dane techniczne | Opis wymagań stawianych przez Zamawiającego (dopuszczalne parametry techniczne) | Czy wyposażenie jest zgodne z wymaganiami TAK/NIEOpis deklarowanych elementów, parametrów i wyposażenia (równe lub lepsze od Zamawiającego)  |
|  |  |
| DANE OGÓLNE |  |
|  | Rok produkcji  | nie wcześniej jak w 2021r.,  |  |
|  | Rodzaj | Specjalistyczny samochód dostawczy do 3,5 tony, typu kabina osobowa z zabudową kontenerowo -izotermiczną |  |
| 2-drzwiowy  |  |
|  | Kategoria prawa jazdy | B |  |
|  | Ilość miejsc | min. 3 osobowy | **\*** |
|  | Dopuszczalna masa całkowita pojazdu | Max. 3500 kg | **\*** |
|  | Strona ruchu  | ruch prawostronny, kierownica po lewej stronie |  |
| SILNIK |  |
|  | Rodzaj | diesel, wysokoprężny turbodoładowany |  |
|  | Pojemność  | min. 1950 cm3  | **\*** |
|  | Moc silnika | min. 120 KM | **\*** |
|  | Norma emisji spalin | min. Euro 6 | **\*** |
| UKŁAD NAPĘDOWY I ZAWIESZENIA |  |
|  | Skrzynia biegów | Manualna lub automatyczna |  |
|  | Ilość biegów | 6 |  |
|  | Napęd | na tylną oś |  |
|  | Zawieszenie przednie  | mechaniczne |  |
|  | Zawieszenie tylne | mechaniczne |  |
|  | Układ kierowniczy | wspomaganie układu kierowniczego |  |
| blokada kierownicy |  |
|  | Kolumna kierownicy | regulacja w minimum dwóch płaszczyznach |  |
| NADWOZIE / PODWOZIE |  |
|  | Typ nadwozia | kabina osobowa z zabudową kontenerową izotermiczną |  |
|  | Drzwi boczne przednie | skrzydłowe |  |
|  | Napięcie znamionowe | 12 V |  |
| min. 100 Ah  | **\*** |
|  | Pasy | do mocowania ładunku min. 10 szt. | **\*** |
|  | Bak paliwa | min. 70 litrów | **\*** |
|  | Fartuchy przeciwbłotne | przednie i tylne |  |
|  | Spojler dachowy | z owiewkami bocznymi, w kolorze nadwozia |  |
| BEZPIECZEŃSTWO |  |
|  | Poduszki powietrzne | czołowe poduszki powietrzne dla kierowcy  |  |
|  | Pasy bezpieczeństwa | 3-punktowe wszystkich siedzeń z napinaczami |  |
| czujnik kontroli zapięcia pasów bezpieczeństwa (optyczny lub akustyczny)  |  |
|  | System wspomagający bezpieczeństwo jazdy | zapobiegający blokowaniu kół podczas hamowania |  |
| kontroli nadmiernego poślizgu kół pojazdu podczas ruszania i przyspieszania (ASR) |  |
| rozdzielenie siły hamowania pomiędzy osią przednią i tylną |  |
| 28) | Belka przeciwnajazdowa | tylna |  |
| ZAKRES WYPOSAŻENIA |  |
| 29) | Strefa kierowcy | 3 siedzenia, układ 1 + 2 z zagłówkami,  |  |
| fotel kierowcy regulowany, amortyzowany z podłokietnikiem |  |
| 30) | Schowki | w desce rozdzielczej |  |
| 31) | Kamera  | cofania |  |
| 32) | Szyby boczne drzwi skrzydłowych | sterowane (otwierane) elektrycznie |  |
| 33) | Tempomat | opcja |  |
| 34) | Światła przeciwmgielne | halogeny przednie |  |
| 35) | Światła do jazdy dziennej | włączanie manualne lub automatyczne |  |
| 36) | Lusterka boczne zewnętrzne | elektrycznie sterowane,elektrycznie podgrzewane, |  |
| z kierunkowskazem |  |
| Lusterka szerokokątne |  |
| 37) | Koła | 16” lub 17” na felgach stalowych lub aluminiowych |  |
| 38) | Opony zimowe/opony letnie | komplet opon zimowych/letnich, zgodne z zaleceniami przez producenta pojazdu – w zależności na jakich oponach samochód zostanie dostarczony, drugi komplet innych opon zimowych/letnich dodatkowo |  |
| 39) | Klimatyzacja | Manualna lub automatyczna |  |
| 40) | Kontrola nie zamkniętych drzwi | czujnik – sygnalizacja optyczna lub akustyczna |  |
| 41) | Centralny zamek | zdalnie sterowany |  |
| elektroniczne zabezpieczenie przed niepowołanym uruchomieniem pojazdu (immobiliser) |  |
| alarm  |  |
| dwa kluczyki |  |
| 42) | Komputer pokładowy | wyposażony min. w funkcję wskazania:spalania chwilowego i średniego,ilości przebytych kilometrów,  |  |
| 43) | Radio | radio cyfrowe z MP3, Bluetooth, wejście USB/AUX, min. 2 głośniki, antena radiowa, zestaw głośnomówiący |  |
| 44) | Koło zapasowe lub zestaw naprawczy |  Zestaw naprawczy lub koło pełnowymiarowe z koszem |  |
| 45) | Tapicerka / podsufitka / obicie ścian | tapicerka wewnętrzna foteli materiałowa, preferowany ciemny kolor (kolor do uzgodnienia), |  |
| pełna podsufitka |  |
| obicie ścian od wewnątrz min. PCV  |  |
| 46) | Dywaniki podłogowe | komplet dywaników podłogowych, gumowych dla całej kabiny |  |
| 47) | Gniazdo zasilania | min. 1 szt. w przestrzeni kierowcy, 12 V | **\*** |
| 48) | Lampka sufitowa | Min. jedna w kabinie | **\*** |
| 49) | Apteczka | wg normy DIN 13164,mocowanie apteczki w miejscu łatwo dostępnym w części pasażerskiej |  |
| 50) | Gaśnica | 1 szt. |  |
| 51) | Trójkąt ostrzegawczy | 1 szt. |  |
| 52) | Klucz do kół  | 1 szt. |  |
| 53) | Podnośnik hydrauliczny | 1 szt. |  |
| 54) | Kamizelka ostrzegawcza  | 1 szt. |  |
| 55) | Kliny pod koła | 2 szt. |  |
| GWARANCJA JAKOŚCI / SERWIS |  |
| 56) | Okres gwarancji mechanicznej | min. 12 miesiące  | **\*** |
| 57) | Okres gwarancji na powłokę lakierniczą | min. 12 miesiące | **\*** |
| 58) | Okres gwarancji na perforację blach nadwozia.  | min. 12 miesiące | **\*** |
| 59) | Serwis | Wykonawca zapewnia możliwość dokonywania napraw gwarancyjnych i przeglądów w autoryzowanych stacjach obsługi oferowanej marki pojazdu.Wykonawca gwarantuje co najmniej jeden autoryzowany przez producenta samochodu warsztat naprawczy w odległości maks. 50 km odmiasta Warszawa. | **\*\*** |
| AUTORYZOWANE PUNKTY SERWISU I NAPRAWY |  |
| Warszawa | **\*\*** |
| ZABUDOWA KONTENEROWO - IZOTERMICZNA  |  |
|  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **2.** | **3.** |  |
| lp. | Dane techniczne | Opis wymagań stawianych przez Zamawiającego (dopuszczalne parametry techniczne) |  |
| DANE OGÓLNE |  |
| 1) | Zewnętrzne wymiary zabudowy | długość 4300 mm |  |
| szerokość 2260 mm |  |
| wysokość 2040 mm |  |
| 2) | Wewnętrzne wymiary zabudowy | długość 4180 mm |  |
| szerokość 2150 mm |  |
| wysokość. 1900 mm |  |
| 3) | Całkowita wysokość samochodu | Maksymalna 3000 mm | **\*** |
| WYPOSAŻENIE WRAZ Z MONTAŻEM |  |
| 4) | Spojler dachowy kabiny | w kolorze nadwozia pojazdu |  |
| 5) | Spojler dachowy kabiny | w kolorze nadwozia pojazdu  |  |
| 6) | Owiewki | Boczne |  |
| 7) | Winda/platforma załadunkowa  | udźwig 750 kg |  |
| platforma aluminiowa |  |
| wysokość platformy min 1600 mm | **\*** |
| sterowanie nożne lub pilotem na kablu |  |
| odcięcie windy |  |
| badania w UDT |  |
| 8) | Gwarancja | zabudowa min. 12 miesięcy | **\*** |
| winda min. 12 miesięcy | **\*** |

W celu potwierdzenia, że oferowany samochód jest zgodny z wymogami Zamawiającego, **Wykonawca zobowiązany jest uzupełnić powyższą tabelę podając markę, typ, model pojazdu oraz wpisując w każdej rubryce TAK lub NIE jako potwierdzenie spełniania wymagań**, dodatkowo opisując dany parametr i wyposażenie (jeśli to możliwe podając nazwy własne, marki systemów i wyposażenia).

\* **tam, gdzie Zamawiający określił wymagania przez wskazanie jego minimum lub maksimum, należy skonkretyzować dane, tj. należy wpisać dane cyfrowe / symbole / informacje dotyczące oferowanego samochodu.**

\*\* należy podać firmy i adresy oraz odległości autoryzowanych punktów naprawczych.

**Zamawiający nie będzie brał pod uwagę oferty, która nie zostanie wypełniona we wszystkich polach.**

....................., dn. ……......................

Podpisano: ....................................................................

(*podpis elektroniczny kwalifikowany/podpis zaufany/podpis osobisty*)