Numer postępowania : **ZP.271.1.3.2021**   **Załącznik nr 2 do SWZ**

**ZAMAWIAJACY:**

**Powiatowy Zarząd Dróg**

**w Jarosławiu**

**ul. Jana Pawła II 17**

**37-500 Jarosław**

**Wykonawca/y:**

(w przypadku Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia, należy podać dane dotyczące wszystkich Wykonawców):

………………………………………………………………………………………………………………………..………………………….…

*(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu: NIP/REGON/PESEL, KRS/CEiDG)*

reprezentowany przez:

………………………………………………………………………………………………………………………………..……..

*(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)*

|  |
| --- |
| **KOSZTORYS OFERTOWY** |

składany w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.

**" Wykonanie remontów cząstkowych nawierzchni bitumicznych dróg powiatowych**

**na terenie miasta Jarosław i Radymno"**

prowadzonym przez Powiatowy Zarząd Dróg w Jarosławiu, ul. Jana Pawła II 17, 37-500 Jarosław

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp** | **Podstawa wyceny**  **Nr SST** | **CPV** | **Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych** | **j.m** | **Ilość** | **Cena jedn. zł** | **Podatek VAT**  **( .......%)** | **Cena jedn. brutto** |
|
| 1. | **D-05.03.11** | 45.23.31.42 -6 - roboty w zakresie naprawy dróg  45.23.31.40-2- Roboty drogowe | **ROZBIÓRKA ELEMENTÓW DRÓG** | | | | | |
| 1.1 | KNR AT-03  0102-01 | Roboty remontowe- frezowanie nawierzchni bitumicznych o grub. do 5 cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. do 5 km wskazaną przez Inspektora Nadzoru | m2 | 1,00 |  |  |  |
| 2. | **D-05.03.17** | **REMONTY CZĄSTKOWE NAWIERZCHNI BITUMICZNYCH** | | | | | |
| 2.1 | KNNR 6  1109-03 | Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszanką z grysu i emulsji asfaltowych przy użyciu Remontera przy średniej grub. ubytków do 5 cm | m2 | 1,00 |  |  |  |
| 2.2 | KNNR 6  1109-04 | Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych mieszanką z grysu i emulsji asfaltowych przy użyciu Remontera przy średniej grub. ubytków powyżej 5 cm | m2 | 1,00 |  |  |  |
| 2.3 | KNNR 6  1108-01p.anal | Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu betonu asfaltowego bez obcinania krawędzi | t | 1,00 |  |  |  |
| 2.4 | KNNR 6  1108-02 | Remont cząstkowy nawierzchni bitumicznych przy użyciu betonu asfaltowego z obcinaniem krawędzi | t | 1,00 |  |  |  |
| 3. | **D-04.08.04**  **D-05.03.05** | **WYRÓWNANIE NAWIERZCHNI TŁUCZNIEM, BETONEM ASFALTOWYM** | | | | | |
| 3.1 | KNNR 6  0107-01 | Wyrównanie istniejącej podbudowy tłuczniem kamiennym o grub. 5-10 cm po zagęszczeniu | m3 | 1,00 |  |  |  |
| 3.2 | KNNR 6  0108-02 | Wyrównanie istniejącej nawierzchni betonem asfaltowym mechanicznie | t | 1,00 |  |  |  |
| **4.** |  | **Przełomy** |  |  |  |  |  |
| 4.1 | D-10.10.01  KNR 2-31  0101-03, 04  KNNR 6  0104-04  KNNR 6  0109-03  0113-06  0108-02  0309-03 | Remont przełomu drogowego  - wykonanie koryta głęb. 50cm,  - w-wa odsączająca grub. 15cm po zagęszczeniu,  - podbudowa z chudego betonu grub. 20cm,  - podbudowa tłuczniowa grub. 15 cm,  - profil z mieszanki mineralno-bitumicznej grub. 3 cm,  - nawierzchnia z betonu asfaltowego grub. 5 cm | m2 | 1,00 |  |  |  |
| **RAZEM CENY JEDNOSTKOWE (brutto)** | | | | | | | |  |

*miejscowość, data podpis Wykonawcy*

**Informacja dla wykonawcy:**

Kosztorys ofertowy musi być opatrzony przez osobę lub osoby uprawnione do reprezentowania Wykonawcy kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym.