[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.55
nan=Kod CPV- 45111291-4 Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
pe=2
op=1
opn=1	0	2	1	1	0	19	8	0	0	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	3	1
prn=2	2	5	2	4	1	6	0	1
own=2	1	1	0	1	0	2	1	1	1	0	1	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	1	1	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=

[STRONA TYT]
na=KOSZTORYS INWESTORSKI	PRZEDMIAR
nfn=Firma Architektoniczno-Budowlana "STYL" Sp. z o.o
afn=80-236 Gdańsk ul. Grunwaldzka 2
nb=Zespół Zabudowy Mieszkaniowej Wielorodzinnej  wraz z Infrastrukturą techniczna
ab=GDAŃSK  ul. Unruga  dz.nr 10/304 obręb 74
ni= TBS "MOTŁAWA " Sp. z o.o.
ai=80-742 Gdańsk, ul. Szczygla 1
br=Zagospodarowanie terenu z elem. małej architektury-Etap X
nk=inż. Bogusław Rolski	
dt=styczeń 2021	0
cpv=45000000-7	Roboty budowlane
cpv=45100000-8	Przygotowanie terenu pod budowę
cpv=45110000-1	Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne
cpv=45111291-4	Roboty w zakresie zagospodarowania terenu
cpv=45112710-5	Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych
cpv=45112723-9	Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw
pcn=Sekocenbud IV kw. 2020

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=Numeracja liczbami arabskimi	10
ap=0		.	0	1	0	0	1	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	0	1
ap=0	.	.	0	1	0	1	0	1
ap=0	.	.	0	1	0	0	0	1
ap=0	.	.	0	1	0	0	0	1
ap=0	.	.	0	1	0	0	0	1
ap=0	.	.	0	1	0	0	0	1
ap=0	.	.	0	1	0	0	0	1
ap=0	.	.	0	1	0	0	0	1
ap=0	.	.	0	1	0	0	0	1
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	Zawartość opracowania13101310Przedmiar obejmuje następujący zakres robót:1310-wykonanie ławek parkowych-10 szt.1310-wykonanie koszy na śmieci-6 szt.1310-wykonanie wiaty drewnianej dla osób starszych-1 szt.1310-demontaż istniejącego śmietnika o konstrukcji stalowej1310-demontaż słupków fundamentowych żelbetowych1310-rozbiórka nawierzchni tymczasowego placu utwardzonego1310-wywiezienie gruzu i utylizacja1310-montaż śmietnika na nowym miejscu z wykorzystaniem elementów po demontażu (ewentualne częściowe uzupełnienie)1310-zakładanie trawników-2260,0 m21310-nasadzenia drzew i krzewów-ogółem 51 szt.1310-pielęgnacja zieleni1310

[ELEMENT 1]
na=Mała architektura, nasadzenia i trawniki
wa=0
kn=0	0	0
id=39
nu=1

[ELEMENT 2]
na=Ławki parkowe
wa=0
kn=0	0	0
id=537
nu=1.1

[POZYCJA]
id=538
pd=						1
mpn=1211
na=Ławki na konstrukcji stalowej osadzone w gruncie  z siedziskami i oparciem z listew drewnianych
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 2]
na=Kosze na śmieci
wa=0
kn=0	0	0
id=544
nu=1.2

[POZYCJA]
id=545
pd=						1
mpn=1211
na=Betonowe kosze na śmieci z wkładem metalowym pojemności 40 l.
uw=kalk. własna
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=1
jm=szt	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 2]
na=Zakładanie trawników
wa=0
kn=0	0	0
id=797
nu=1.3

[POZYCJA]
id=798
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0101-01	2-21	0101-01		1
mpn=1211
na=Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - zebranie i złożenie zanieczyszczeń w pryzmy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=23.8
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=23.8	1	1190,00*0,02						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=800
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0101-04	2-21	0101-04		1
mpn=1211
na=Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1.0 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=23.8
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=23.8	1	23,80						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=804
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0101-05	2-21	0101-05		1
mpn=1211
na=Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych, gruzu i śmieci - wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0.5 km
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=23.8
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
krn=8	

[PRZEDMIAR]
wo=23.8	1	23,80						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=806
pd=		Cennik wysypiska		Cennik wysypiska		0
na=Utylizacja gruzu
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=6
ob=41.65
jm=t	034
kj=0	0	0
cj=0
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=41.65	1	23,80*1.75						

[POZYCJA]
id=807
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0213-01	2-21	0213-01		1
mpn=_1211
na=Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=0.12
jm=ha	052
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=0.12	1	1190,00/10000						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=812
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0213-02	2-21	0213-02		1
mpn=1211
na=Ręczne rozrzucenie ziemi żyznej lub kompostowej na terenie płaskim - dodatek za każdy następny 1 cm grubość warstwy
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=0.12
jm=ha	052
kj=0	0	0
cj=0
krn=3	

[PRZEDMIAR]
wo=0.12	1	1190,00/10000						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=810
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0229-01	2-01	0229-01		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. I-II (pod wysiew trawy)
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=119
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=119	1	1190,00*0.10						

[POZYCJA]
id=815
pd=ORGBUD wyd.II 1987,biuletyny do 9 1996	KNR	2-01 0229-04	2-01	0229-04		1
mpn=_121,0:1,0911
na=Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych w gruncie kat. I-II - dodatek za każde rozpoczęte 10 m w przedziale ponad 10 do 30 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=119
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
krn=2	

[PRZEDMIAR]
wo=119	1	119,00						

[POZYCJA]
id=818
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0401-04	2-21	0401-04		1
mpn=1211
na=Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=1190
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1190	1	1190,00						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 2]
na=Zadrzewienia
wa=0
kn=0	0	0
id=822
nu=1.4

[POZYCJA]
id=823
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0302-07	2-21	0302-07		1
mpn=121,0:1,0911
na=Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 1.0/0.7 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=2
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	klon jesienolistny			
wo=2	1	2						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=828
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0302-07	2-21	0302-07		1
mpn=121,0:1,0911
na=Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 1.0/0.7 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=15
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	klon zwyczajny			
wo=15	1	15						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=833
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0302-06	2-21	0302-06		1
mpn=121,0:1,0911
na=Sadzenie drzew i krzewów liściastych form naturalnych na terenie płaskim w gruncie kat. III z całkowitą zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.7 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	wiśnia pospolita			
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=842
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0322-04	2-21	0322-04		1
mpn=121,0:1,0911
na=Sadzenie drzew i krzewów iglastych na terenie płaskim w gruncie kat. I-II z zaprawą dołów; średnica/głębokość : 0.5 m
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=15
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
ko=	żywotnik zachodni			
wo=15	1	15						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=1224
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0209-01	2-21	0209-01		1
mpn=_1211
na=Ręczne rozrzucenie kory ogrodniczej na terenie płaskim grubość warstwy 2 cm ( pod nasadzeniami)
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=16
ob=33
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=33	1	1.0*1.00*33						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=855
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0209-02	2-21	0209-02		1
mpn=1211
na=Ręczne rozrzucenie kory na terenie płaskim - dodatek za każdy następny 1 cm grubość warstwy
uw=analogia
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=17
ob=33
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
krn=4	

[PRZEDMIAR]
wo=33	1	33,0						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[ELEMENT 2]
na=Pielęgnacja zieleni w okresie gwarancyjnym
wa=0
kn=0	0	0
id=859
nu=1.5

[POZYCJA]
id=860
pd=Miastoprojekt 1992,biuletyny do 9 1996	KNR	2-21 0702-01	2-21	0702-01		1
mpn=1211
na=Ręczna pielęgnacja trawników dywanowych na terenie płaskim
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=18
ob=1190
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0

[PRZEDMIAR]
wo=1190	1	1190,00						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[SUMA KONTROLNA]
32d7d0265f ca3703f31d9fc7b 65d8b