**Fotel Obrotowy**



* Ergonomiczny, regulowane podłokietniki, wysokość oparcia oraz wysokość i głębokość siedzisk,
* **Mechanizm** Synchro S - regulacja wysokości siedziska, regulacja synchronicznego odchylania oparcia / siedziska z możliwością dostosowania sprężystości odchylenia oparcia do ciężaru siedzącego, wysuw siedziska
* podłokietnik regulowany góra-dół (zakres regulacji 70 mm), nakładka poliuretanowa. Kolor stelaża podłokietnika: czarny,
* Baza pięcioramienna, kolorystyczne:  
  - czarny (tworzywo)
* **Kółka**- kółka miękkie
* **Siedzisko - s**klejka liściasta: pianka poliuretanowa wylewana - gęstość 80 kg/m3.
* **Oparcie z** tworzywa; regulowane; pianka poliuretanowa wylewana - gęstość 75 kg/m3.   
  tapicerowane z przodu (z tyłu tworzywo)