**Opis przedmiotu zamówienia**

**Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie okresowych konserwacji systemu sygnalizacji pożaru oraz systemu oddymiania w budynkach:**

Sądu Rejonowego w Żninie przy ul. Sądowej 2 w skład którego wchodzą :

1. Centrala alarmowa IGNIS 1000 1 szt.
2. Czujka optyczna dymu 9 szt.
3. Ręczny Ostrzegacz Pożaru 3 szt.
4. Przycisk Oddymiania 3 szt.
5. Syrena 1 szt.
6. Sygnalizator optyczno-akustyczny 1 szt.
7. Centrala klap oddymiających 1 szt.
8. Klapy dymne 2 szt.

 Sądu Rejonowego w Żninie Plac Wolności 17 w skład którego wchodzą

 1) Centrala alarmowa POLON 4000 1szt.

 2) Ręczny ostrzegacz pożaru ROP-001 4 szt.

 3) Czujka optyczna dymu DUR-4043 46 szt.

 4) Przycisk oddymiania 3 szt.

 5) Sygnalizator optyczno - akustyczny 3 szt.

 6) Urządzenia kontrolno- sterujące do klap dymnych 21 szt.

 7) Klapy dymne 21 szt.

 8) Centrala sterująca  oddymiająca do okien 1 szt.

 9) Centrala sterująca oddymiająca do drzwi 1 szt.

Sądu Rejonowego w Mogilnie , ul. Sądowa 21 w skład którego wchodzą:

 1) Centrala alarmowa POLON-Alfa 4200 1 szt.

 2) Czujka optyczna dymu typu DUR 4043 65 szt.

 3) Ręczny Ostrzegacz Pożaru 8 szt.

 4) Sygnalizator optyczno-akustyczny typ SAP-5 1 szt.

W czasie przeglądu okresowego systemu wykonywane będą następujące prace:

a) kontrola pracy centrali, ewentualne zmiany ustawień

b) przeglądanie pamięci zdarzeń zarejestrowanych przez centralę pod kątem awarii lub nieuzasadnionych alarmów

c) przegląd i ogólne sprawdzenie stanu instalacji przewodowej

d) sprawdzenie działania czujek pożarowych za pomocą imitatora dymu

e) przeprowadzenie prób sprawności akumulatorów

f) przeprowadzenie prób zamknięcia i otwarcia klap oddymiających wraz z kontrolą siłowników- dotyczy Sądu Rejonowego w Żninie

g) kontrola przycisków pożarowych ROP oraz sygnalizatorów optyczno-akustycznych

Wykonawca zobowiązany będzie do :

* Wykonania 12 konserwacji ( z częstotliwością jedna na kwartał) tj.:

-do 31 października 2022 r.

-do 31 stycznia 2023 r.

-do 30 kwietnia 2023 r.

-do 31 lipca 2023 r.

-do 31 października 2023r.

-do 31 stycznia 2024r.

-do 30 kwietnia 2024r.

-do 31 lipca 2024r.

-do 31 października 2024r.

-do 31 stycznia 2025r.

-do 30 kwietnia 2025r.

-do 31 lipca 2025r.

* Zapewnienia prawidłowego funkcjonowania urządzeń objętych umową,
* Usunięcia awarii, maksymalnie w terminie 2 dni od momentu telefonicznego, bądź mailowego przyjęcia zgłoszenia o uszkodzeniu,
* Każdorazowego potwierdzenia wykonania usługi poprzez przedstawienie stosownego protokołu,
* Posiadania kwalifikacji potwierdzonych certyfikatem producenta w/w systemu bądź 3 letniego doświadczenia udokumentowanego referencjami
* Sposób rozliczania-ryczałt kwartalny w terminach wskazanych wyżej
* Wykonywania usługi własnymi narzędziami i dojazdem własnym transportem,
* Koszty transportu należy wkalkulować w koszty obsługi ryczałtowej
* Naprawy awaryjne wykonywane będą na zgłoszenie Zamawiającego. Usługa nie będzie dodatkowo płatna i objęta jest ryczałtem.
* Części niezbędne do prawidłowego działania systemu pożarowego, dostarcza Wykonawca. Za zakupione części Zamawiający zapłaci na odrębne zlecenie przekazane e-mailem na adres Wykonawcy, z tym, że ceny muszą być wcześniej zaakceptowane na piśmie przez Zamawiającego na podstawie dostarczonej przez Wykonawcę wyceny, po cenach nabycia, zawierającej szczegółowy opis oraz ilość produktów – w wycenie nie uwzględnia się kosztów zakupu. Usługa wymiany nie będzie dodatkowo płatna i objęta jest ryczałtem