**Załącznik nr 4 do SWZ**

**Wymagania techniczne**

dot. postępowania o udzielenie zamówienia publicznego pn.:

**Zakup i dostawa 4 sztuk samochodów osobowych M1**

**dla samochodu osobowego M1 nr 1**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cechy pojazdu | Parametr wymagany | Parametr oferowany podać |
| Nazwa producenta, model pojazdu | Opisać |  |
| Rok produkcji nie starszy niż 2023r. | Tak, podać |  |
| Kolor  | Opisać  |  |
| Nadwozie 5-miejscowe | Tak |  |
| Homologacja osobowa | Tak |  |
| Ilość drzwi – 5,  | Tak |  |
| Pojazd przystosowany do ruchu prawostronnego | Tak |  |
| Rodzaj silnika: spalinowy  | Tak |  |
| Paliwo: benzyna lub diesel | Tak, podać |  |
| Pojemność silnik min. 990cm3 | Tak, podać |  |
| Moc silnika: min.100 KM, | Tak, podać |  |
| Maksymalny moment obrotowy nie mniejszy niż 200 Nm | Tak, podać |  |
| Zużycie paliwa w cyklu mieszanym określone zgodnie z procedurą WLTP nie większa niż 6,9 l/100 km | Tak, podać |  |
| Norma emisji spalin min. Euro 6 | Tak |  |
| Rozstaw osi min. 2500 mm | Tak, podać |  |
| Długość całkowita min. 4000 mm | Tak, podać |  |
| Wysokość całkowita min.1500 mm | Tak, podać |  |
| Szerokość całkowita z lusterkami min. 1900 mm | Tak, podać |  |
| Prześwit min. 140 mm | Tak, podać |  |
| Wspomaganie układu kierowniczego, | Tak |  |
| Radio z systemem głośnomówiącym umożliwiające konfiguracje z telefonami komórkowymi | Tak |  |
| Kolumna kierownicy regulowana na wysokość i głębokość | Tak |  |
| Szyby przednie podnoszone elektrycznie, | Tak |  |
| Gniazdo 12V oraz port USB co najmniej dla I rzędu siedzeń, | Tak |  |
| Centralna blokada drzwi, | Tak |  |
| Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie i podgrzewane, | Tak |  |
| Światła do jazdy dziennej LED, | Tak |  |
| Zagłówki z regulacją wysokości,  | Tak |  |
| Przednie i boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera, | Tak |  |
| Kamera cofania | Tak |  |
| ABS, | Tak |  |
| System automatycznego sterowania oświetleniem, | Tak |  |
| System monitorowania ciśnienia w oponach, | Tak |  |
| Klimatyzacja automatyczna | Tak |  |
| Felgi min. 15” stalowe z kołpakami | Tak |  |
| Tapicerka materiałowa ciemna | Tak |  |
| Koło zapasowe | Tak |  |
| Trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, apteczka, zestaw podstawowych narzędzi, podnośnik i klucz do kół | Tak |  |
| Instrukcja obsługi w języku polskim, |  |  |
|  | Tak |  |
| Opony wielosezonowe |  |  |
|  | Tak |  |
| Gwarancja min. 2 lata | Tak, podać |  |
| Cechy pojazdu | Parametr wymagany | Parametr oferowany podać |
| Nazwa producenta, model pojazdu | Opisać |  |
| Rok produkcji nie starszy niż 2023r. | Tak, podać |  |

**dla samochodu osobowego M1 nr 2**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cechy pojazdu | Parametr wymagany | Parametr oferowany podać |
| Nazwa producenta, model pojazdu | Opisać |  |
| Rok produkcji nie starszy niż 2023r. | Tak, podać |  |
| Kolor  | Opisać  |  |
| Nadwozie 5-miejscowe | Tak |  |
| Homologacja osobowa | Tak |  |
| Ilość drzwi – 5,  | Tak |  |
| Pojazd przystosowany do ruchu prawostronnego | Tak |  |
| Rodzaj silnika: spalinowy  | Tak |  |
| Paliwo: benzyna lub diesel | Tak, podać |  |
| Pojemność silnik min. 990cm3 | Tak, podać |  |
| Moc silnika: min.100 KM, | Tak, podać |  |
| Maksymalny moment obrotowy nie mniejszy niż 200 Nm | Tak, podać |  |
| Zużycie paliwa w cyklu mieszanym określone zgodnie z procedurą WLTP nie większa niż 6,9 l/100 km | Tak, podać |  |
| Norma emisji spalin min. Euro 6 | Tak |  |
| Rozstaw osi min. 2500 mm | Tak, podać |  |
| Długość całkowita min. 4000 mm | Tak, podać |  |
| Wysokość całkowita min.1500 mm | Tak, podać |  |
| Szerokość całkowita z lusterkami min. 1900 mm | Tak, podać |  |
| Prześwit min. 140 mm | Tak, podać |  |
| Wspomaganie układu kierowniczego, | Tak |  |
| Radio z systemem głośnomówiącym umożliwiające konfiguracje z telefonami komórkowymi | Tak |  |
| Kolumna kierownicy regulowana na wysokość i głębokość | Tak |  |
| Szyby przednie podnoszone elektrycznie, | Tak |  |
| Gniazdo 12V oraz port USB co najmniej dla I rzędu siedzeń, | Tak |  |
| Centralna blokada drzwi, | Tak |  |
| Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie i podgrzewane, | Tak |  |
| Światła do jazdy dziennej LED, | Tak |  |
| Zagłówki z regulacją wysokości,  | Tak |  |
| Przednie i boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera, | Tak |  |
| Kamera cofania | Tak |  |
| ABS, | Tak |  |
| System automatycznego sterowania oświetleniem, | Tak |  |
| System monitorowania ciśnienia w oponach, | Tak |  |
| Klimatyzacja automatyczna | Tak |  |
| Felgi min. 15” stalowe z kołpakami | Tak |  |
| Tapicerka materiałowa ciemna | Tak |  |
| Koło zapasowe | Tak |  |
| Trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, apteczka, zestaw podstawowych narzędzi, podnośnik i klucz do kół | Tak |  |
| Instrukcja obsługi w języku polskim, |  |  |
|  | Tak |  |
| Opony wielosezonowe |  |  |
|  | Tak |  |
| Gwarancja min. 2 lata | Tak, podać |  |
| Cechy pojazdu | Parametr wymagany | Parametr oferowany podać |
| Nazwa producenta, model pojazdu | Opisać |  |
| Rok produkcji nie starszy niż 2023r. | Tak, podać |  |

**dla samochodu osobowego M1 nr 3**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cechy pojazdu | Parametr wymagany | Parametr oferowany podać |
| Nazwa producenta, model pojazdu | Opisać |  |
| Rok produkcji nie starszy niż 2023r. | Tak, podać |  |
| Kolor  | Opisać  |  |
| Nadwozie 5-miejscowe | Tak |  |
| Homologacja osobowa | Tak |  |
| Ilość drzwi – 5,  | Tak |  |
| Pojazd przystosowany do ruchu prawostronnego | Tak |  |
| Rodzaj silnika: spalinowy  | Tak |  |
| Paliwo: benzyna lub diesel | Tak, podać |  |
| Pojemność silnik min. 990cm3 | Tak, podać |  |
| Moc silnika: min.100 KM, | Tak, podać |  |
| Maksymalny moment obrotowy nie mniejszy niż 200 Nm | Tak, podać |  |
| Zużycie paliwa w cyklu mieszanym określone zgodnie z procedurą WLTP nie większa niż 6,9 l/100 km | Tak, podać |  |
| Norma emisji spalin min. Euro 6 | Tak |  |
| Rozstaw osi min. 2500 mm | Tak, podać |  |
| Długość całkowita min. 4000 mm | Tak, podać |  |
| Wysokość całkowita min.1500 mm | Tak, podać |  |
| Szerokość całkowita z lusterkami min. 1900 mm | Tak, podać |  |
| Prześwit min. 140 mm | Tak, podać |  |
| Wspomaganie układu kierowniczego, | Tak |  |
| Radio z systemem głośnomówiącym umożliwiające konfiguracje z telefonami komórkowymi | Tak |  |
| Kolumna kierownicy regulowana na wysokość i głębokość | Tak |  |
| Szyby przednie podnoszone elektrycznie, | Tak |  |
| Gniazdo 12V oraz port USB co najmniej dla I rzędu siedzeń, | Tak |  |
| Centralna blokada drzwi, | Tak |  |
| Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie i podgrzewane, | Tak |  |
| Światła do jazdy dziennej LED, | Tak |  |
| Zagłówki z regulacją wysokości,  | Tak |  |
| Przednie i boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera, | Tak |  |
| Kamera cofania | Tak |  |
| ABS, | Tak |  |
| System automatycznego sterowania oświetleniem, | Tak |  |
| System monitorowania ciśnienia w oponach, | Tak |  |
| Klimatyzacja automatyczna | Tak |  |
| Felgi min. 15” stalowe z kołpakami | Tak |  |
| Tapicerka materiałowa ciemna | Tak |  |
| Koło zapasowe | Tak |  |
| Trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, apteczka, zestaw podstawowych narzędzi, podnośnik i klucz do kół | Tak |  |
| Instrukcja obsługi w języku polskim, |  |  |
|  | Tak |  |
| Opony wielosezonowe |  |  |
|  | Tak |  |
| Gwarancja min. 2 lata | Tak, podać |  |
| Cechy pojazdu | Parametr wymagany | Parametr oferowany podać |
| Nazwa producenta, model pojazdu | Opisać |  |
| Rok produkcji nie starszy niż 2023r. | Tak, podać |  |

**dla samochodu osobowego M1 nr 4**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Cechy pojazdu | Parametr wymagany | Parametr oferowany podać |
| Nazwa producenta, model pojazdu | Opisać |  |
| Rok produkcji nie starszy niż 2023r. | Tak, podać |  |
| Kolor  | Opisać  |  |
| Nadwozie 5-miejscowe | Tak |  |
| Homologacja osobowa | Tak |  |
| Ilość drzwi – 5,  | Tak |  |
| Pojazd przystosowany do ruchu prawostronnego | Tak |  |
| Rodzaj silnika: spalinowy  | Tak |  |
| Paliwo: benzyna lub diesel | Tak, podać |  |
| Pojemność silnik min. 990cm3 | Tak, podać |  |
| Moc silnika: min.100 KM, | Tak, podać |  |
| Maksymalny moment obrotowy nie mniejszy niż 200 Nm | Tak, podać |  |
| Zużycie paliwa w cyklu mieszanym określone zgodnie z procedurą WLTP nie większa niż 6,9 l/100 km | Tak, podać |  |
| Norma emisji spalin min. Euro 6 | Tak |  |
| Rozstaw osi min. 2500 mm | Tak, podać |  |
| Długość całkowita min. 4000 mm | Tak, podać |  |
| Wysokość całkowita min.1500 mm | Tak, podać |  |
| Szerokość całkowita z lusterkami min. 1900 mm | Tak, podać |  |
| Prześwit min. 140 mm | Tak, podać |  |
| Wspomaganie układu kierowniczego, | Tak |  |
| Radio z systemem głośnomówiącym umożliwiające konfiguracje z telefonami komórkowymi | Tak |  |
| Kolumna kierownicy regulowana na wysokość i głębokość | Tak |  |
| Szyby przednie podnoszone elektrycznie, | Tak |  |
| Gniazdo 12V oraz port USB co najmniej dla I rzędu siedzeń, | Tak |  |
| Centralna blokada drzwi, | Tak |  |
| Lusterka zewnętrzne regulowane elektrycznie i podgrzewane, | Tak |  |
| Światła do jazdy dziennej LED, | Tak |  |
| Zagłówki z regulacją wysokości,  | Tak |  |
| Przednie i boczne poduszki powietrzne kierowcy i pasażera, | Tak |  |
| Kamera cofania | Tak |  |
| ABS, | Tak |  |
| System automatycznego sterowania oświetleniem, | Tak |  |
| System monitorowania ciśnienia w oponach, | Tak |  |
| Klimatyzacja automatyczna | Tak |  |
| Felgi min. 15” stalowe z kołpakami | Tak |  |
| Tapicerka materiałowa ciemna | Tak |  |
| Koło zapasowe | Tak |  |
| Trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, apteczka, zestaw podstawowych narzędzi, podnośnik i klucz do kół | Tak |  |
| Instrukcja obsługi w języku polskim, |  |  |
|  | Tak |  |
| Opony wielosezonowe |  |  |
|  | Tak |  |
| Gwarancja min. 2 lata | Tak, podać |  |
| Cechy pojazdu | Parametr wymagany | Parametr oferowany podać |
| Nazwa producenta, model pojazdu | Opisać |  |
| Rok produkcji nie starszy niż 2023r. | Tak, podać |  |

…………………………………….

 *(Wymagania techniczne* *należy opatrzyć podpisem kwalifikowanym lub podpisem zaufanym albo podpisem osobistym, osoby uprawnionej do reprezentowania Wykonawcy)*

UWAGA!

Wykonawca zobowiązany jest wypełnić wszystkie wiersze w kolumnie „Parametr oferowany”, przy czym:

a) W przypadku, gdy Zamawiający wymaga podania parametru w formie wartości liczbowej, Wykonawca winien podać wartość cyfrowo;

b) W przypadku, gdy Zamawiający wymaga podania parametru w formie wartości słownej, Wykonawca winien podać wartość słownie, wpisując odpowiednie sformułowanie lub opis;

c) W przypadku, gdy Zamawiający wymaga określenia czy samochód posiada lub nie posiada danego parametru, Wykonawca winien wpisać odpowiednio TAK lub NIE;