|  |
| --- |
| **Przekładnia płaska z silnikiem** |
| **FAF107 DRN132M4/RS/TF** |

|  |  |
| --- | --- |
| Prędkość obrotowa\_1 [r/min] | : 1468 / 14 |
| Przełożenie całkowite [i] | : 101.38 / Skończone |
| Ilość zębów licznik/mianownik | : 12672/125 |
| Ma max [Nm] | : 7680 |
| Moment wyjściowy [Nm] | : 4950 |
| Współczynnik pracy SEW-fB\_A | : 1.55 |
| Pozycja pracy/kąt nachyl.[°] | : M1-M5 / 75 |
| Poł.skrz.zac [°]/wejscie kabl. | : 0 (R) normal |
| Olej /\_ilość | : CLP 220 Olej mineralny / 26.60 |
| Kierunek obrotu napędu | : Bieg w prawo ( patrząc na wał wyjściowy) |
| Kolor farby\_tekst | : RAL7031 szary niebieski  |
| Oznaczenie przekładni | : FAF107 |
| Wał drążony | : 90mm |
| Rodzaj wykonania | : Wersja z kołnierzem B5 i tuleją drążoną |
| Kod\_osłona\_stała | : Brak |
| Kołnierz:\_średn.podział. | : 450mm |
| Dokumentacja nr A | : 26875519  |
| 27775488 |
| Lista części\_A | : 422821295  |
| Oznaczenie silnika | : DRN132M4/RS/TF |
| Moc silnika\_A [kW] | : 7.5 |
| Czestotliwość silnika [Hz] | : 50 |
| Rodzaj pracy S1-S10\_ED | : S1 |
| Nap. silnika\_1 [V]/rodz.połą | : 400/690 D/Y trojkat/gwiazda |
| Prąd znamionowy [A] | : 15.20 / 8.80 |
| cos phi\_A | : 0.78 |
| Schemat połączeń\_A | : R13T / 63064359.07 |
| Klasa izolacji /ochrony [IP] | : 155 (F) / 54 |
| IE\_m-narod. kl. spraw. silnika | : IE3 |
| Sprawność  |
| Przy 50/75/100% Pn [%] | : 90.8 / 91.1 / 90.4 |
| Ozn. znak CE | : Tak |
| Dod. sprzęgło jednokierunkowe | : RS |
| Moment blokady RS [Nm] | : 700 |
| Zablokowany kierunek obrotu RS | : Zablokowany w lewo  |
| ( patrząc na osłonę przewietrznika) |
| Dodatk. ochrona silnika\_ nr | : TF = PTC czujnik temperatury |
| Skrzynka zaciskowa\_1\_nr | : Skrzynka zaciskowa-dolna część wykonana  |
| z aluminium z otworami  |
| gwintowanymi 2xM32, 2xM16 |
| Dokumentacja nr A | : 25957228  |
| 26861453  |
| 26871327  |
| Tabliczka znamionowa | : Angielski |
| Położenie tabliczki znam.\_1 | : 270° |
| Tabl. znamionowa\_text\_1\_25 | : right rotation |
| Instr. obsługi\_język A\_ilość | : czeski / 0 |
| Lista częsci/język/ilosć | : angielski / 0 |
| Statystyczny numer towaru | : 85015220 |