Załącznik nr 1 do SWZ

**SPECYFIKACJA TECHNICZNO-UŻYTKOWA**

Postępowanie prowadzone w trybie podstawowym.

**DOSTAWA CIĄGNIKA ROLNICZEGO –WERSJA DROGOWA DLA POTRZEB BRYGADY DROGOWEJ ZARZĄDU DRÓG POWIATOWYCH W BYDGOSZCZY**

UWAGA!

Przedmiot zamówienia winien spełniać niżej wymienione minimalne parametry techniczne.

**Ciągnik rolniczy w wersji drogowej**

…………………………………………………………………………..………………………………

marka, typ i model oferowanego ciągnika :

Cena netto .…………………..…………… zł stawka podatku VAT ……. %

cena brutto …………………………..…….. zł

| **Lp.** | **Wymagania minimalne Zamawiającego** | **Spełnienie wymagań przez oferowany sprzęt** – niepotrzebne skreślić |
| --- | --- | --- |
| **SILNIK** |
| 1. | Moc silnika minimum 74-100 KM | TAK / NIEwpisać parametr ……………. |
| 2. | Pojemność silnika minimum 3200 cm3 | TAK / NIEwpisać parametr ……………. |
| 3. | Ilość cylindrów minimum 4 | TAK / NIEwpisać parametr ……………. |
| 4. | Poziom emisji (Stage) V | TAK / NIE |
| 5. | Moment obrotowy minimum 250Nm | TAK / NIEwpisać parametr ……………. |
| 6. | Układ wtryskowy sterowany elektronicznie | TAK / NIE |
| **PRZEKŁADNIA** |
| 1. | Przekładnia minimum 32 x 32 z ELEKTROHYDRAULICZNYM WOM | TAK / NIEwpisać parametr ……………. |
| 2. | Prędkość maksymalna 40 km/h z nadbiegiem ECO | TAK / NIEwpisać parametr ……………. |
| 4. | Załączanie przedniego napędu – ELKTROHYDRAULICZNIE | TAK / NIE |
| 5. | Załączanie blokady tylnego mosty – ELEKTROHYDRAULICZNIE LUB MECHNICZNIE | TAK / NIEwpisać parametr ……………. |
| **PODNOŚNIK I ZACZEP** |
| 1. | Sterowanie mechaniczne, regulacja pozycyjna | TAK / NIE |
| 2. | Udźwig podnośnika minimum 2500 kg | TAK / NIEwpisać parametr ……………. |
| 3 | Rodzaj sprzęgu - mechaniczne  | TAK / NIE |
| **INSTALACJA HYDRAULICZNA** |
| 1. | Minimalna liczba gniazd hydrauliki zewnętrznej – 6 sterowane mechanicznie | TAK / NIE |
| 2. | Wydajność pompy hydraulicznej minimum 58 l/min | TAK / NIE |
| 3. | Ciśnienie maksymalne instalacji hydraulicznej minimum 180 bar | TAK / NIE |
| **KABINA** |
| 1. | Fotel pneumatyczny | TAK / NIE |
| 2. | Kabina klimatyzowana i ogrzewana | TAK / NIE |
| 3. | Wycieraczki przód i tył | TAK / NIE |
| 4. | 2 reflektory robocze przód  | TAK / NIE |
| 5. | Oznakowanie ciągnika belką świetlną (z napisem służba drogowa lub z kogutem barwy pomarańczowej) | TAK / NIE |
| **INNE WYMAGANIA** |
| 1. | Dokumentacja techniczna + homologacje umożliwiające rejestrację ciągnika | TAK / NIE |
| 2. | Rok produkcji minimum 2023r. | TAK / NIE |
| 3. | Fabrycznie nowy | TAK / NIE |
| 4. | Zbiornika paliwa min 90 L | TAK / NIEwpisać parametr ……………. |
| 5. | Instalacja pneumatyczna 1 obwodowa lub 2 obwodowa  | TAK/ NIEwpisać parametr ……………. |
| 6. | Tuz przedni | TAK/NIE |
| 7. | Zaczep tylny górny automatyczny | TAK/NIE |
| 8. | Promień skrętu maksymalnie 3,8m | TAK/NIEwpisać parametr ……………. |

Uwaga!

**Wypełniony i podpisany** dokument stanowi przedmiotowych środek dowodowy i winien być złożony wraz z ofertą. Dokument winien być poparty złożeniem **podpisanego katalogu** oferowanego sprzętu.