**SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)**

**Część 3 - Noże i narzędzia taktyczne - Noże taktyczne**

**Modyfikacja z dnia 7 września 2020 r.**

1. **NAZWA I RODZAJ ZAMÓWIENIA**

Dostawa noża taktycznego w ilości **285** szt.w ramach zamówienia podstawowego oraz **57** szt. w ramach zamówienia opcjonalnegodla Izb Administracji Skarbowej **–** do poszczególnych lokalizacji wskazanych w Załączniku nr 8 do SIWZ w ramach postępowania pn. „Dostawa środków ochrony indywidualnej i wyposażenia taktycznego dla funkcjonariuszy Służby Celno-Skarbowej na rzecz izb administracji skarbowej” (Nr sprawy: 0801-ILZ.260.29.2020.1) realizowanego przez Izbę Administracji Skarbowej w Zielonej Górze**” .**

Postępowanie o zamówienie publiczne prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego przez Dyrektora Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze, działającego na rzecz i w imieniu swoim oraz wszystkich izb administracji skarbowej, na podstawie Zarządzenia Ministra Finansów, 30 kwietnia 2020 r., Dz. Urz. z 6 maja 2020 r. poz. 59, w sprawie wyznaczenia Izby Administracji Skarbowej w Zielonej Górze do przeprowadzenia postępowania oraz udzielenia zamówienia publicznego na dostawę środków ochrony indywidualnej i wyposażenia taktycznego, sprzętu specjalistycznego oraz sprzętu sportowego niezbędnego do wykonywania czynności służbowych przez funkcjonariuszy Służby Celno- Skarbowej, na rzecz wszystkich izb administracji skarbowej i Ministerstwa Finansów, wydanego na podstawie art. 16 ust. 3 Ustawy.

Kody CPV (ze Wspólnego Słownika Zamówień): [39241100 - 4 Noże](https://www.portalzp.pl/kody-cpv/szczegoly/noze-4828)

39241130 – 3 Noże specjalistyczne

1. **SZCZEGÓŁOWY OPIS**

**Nóż taktyczny wchodzący w skład wyposażenia taktycznego**

1. **WYMAGANIA OGÓLNE**
2. nóż taktyczny musi być nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2019 roku, wolny od wad fabrycznych;
3. jest przeznaczony do użytku całorocznego;
4. musi zapewniać parametry użytkowe przez cały okres używania nie zależnie od warunków atmosferycznych ( śnieg, deszcz, słońce, wilgoć);
5. okres gwarancji nie krótszy niż 24 miesiące od daty dostarczenia;
6. w czasie użytkowania musi zapewniać wysoki komfort noszenia i użytkowania;
7. materiały, z których jest wykonany, muszą odznaczać się wysoką jakością wykonania
i trwałością w codziennym użytkowaniu, które zostaną zapewnione w okresie udzielonej przez wykonawcę gwarancji;
8. swą konstrukcja i sposobem wykonania nie mogą powodować u użytkownika otarć, zranień lub innego rodzaju podrażnień skóry na skutek użytkowania;
9. nie pomoże powodować alergii u użytkownika;
10. produkt musi posiadać oznaczenie CE, umożliwić identyfikację producenta przez cały okres użytkowania;
11. musi posiadać do siebie dedykowany futerał ( pokrowiec) zrobiony z tkaniny kaletniczej, umożliwiając przenoszenie, transport;
12. futerał (pokrowiec) musi posiadać zamknięcie uniemożliwiające przypadkowe wypadnięcie noża w trakcie wykonywania czynności służbowych o zróżnicowanym wysiłku fizycznym;
13. futerał ( pokrowiec) musi umożliwić zamocowanie go w celu przenoszenia, transportu na kamizelce taktycznej typu Plate Carrier umożliwiających przymocowanie do oporządzenia taktycznego zgodnego ze standardem MOLLE 40/25 lub na pasie spodni.
14. **WARUNKI EKSPLOATACJI**
15. jest przeznaczony do całorocznego użytkowania, w każdych warunkach atmosferycznych;
16. muszą zapewniać stałość parametrów użytkowych w zakresie temperatur od -400C do +500C,
17. musi być odporny na oddziaływanie niekorzystnych czynników atmosferycznych
i środowiskowych (deszcz, śnieg, nasłonecznienie, duża wilgotność, zapylenie itd.);
18. w trakcie wykonywania czynności służbowych związanych z kontrolą pojazdów i innych środków transportu.
19. **WYMAGANIA KONSTRUKCYJNE NOŻA TAKTYCZNEGO**
	1. musi w swej konstrukcji posiadać blokadę noża i nożyczek przed przypadkowym otwarciem,
	2. musi posiadać składane ostrze o bardzo dużej wytrzymałości fizykochemicznej;
	3. swą konstrukcją głowni musi umożliwić szybkie i pewne cięcie linek ( za wyjątkiem stalowych), pasów bezpieczeństwa;
	4. waga noża bez futerału ( pokrowca) nie może być większa niż 180g;
	5. długość głowni ( ostrza) nie mniejsza niż 80mm i nie dłuższa niż 90mm;
	6. długość całkowita noża po rozłożeniu głowni nie krótsza niż 190 mm i nie dłuższa niż 210 mm;
	7. blokada ostrza noża w postaci [Frame-Lock](http://www.bron.pl/noze-scyzoryki-maczety/noze?kwnazwa=wiedza&kwinfo=frame_lock#_blank) ( Mono lock) lub Liner Lock;
	8. profil głowni (ostrza) Spear-point, częściowo ząbkowane umożliwiające cięcie piłujące – piłowanie, dopuszcza się także głownię typu Clip Point.
	9. gatunek stali głowni 440C;
	10. sposób otwierania przy pomocy kołka pod kciuk i (lub) Flipper;
	11. materiał rękojeści z aluminium lub materiały ( formy kompozytowe) kompozytowe G10
	12. rękojeść noża musi w swej konstrukcji posiadać zbijak do szyb;
	13. wykonanie musi być estetyczne, w 1 klasie jakości.
20. **UKOMPLETOWANIE**

W skład kompletu w dniu dostawy wchodzi:

1. nóż taktyczny
2. futerał/ pokrowiec;
3. karta gwarancyjna w języku polskim określająca warunki i termin gwarancji;
4. instrukcja użytkowania w języku polskim.
5. **CECHOWANIE i ZNAKOWANIE**

Każdy egzemplarz noża taktycznego musi być trwale oznakowany w sposób umożliwiający jego identyfikację przez cały okres użytkowania, tj. nazwę producenta, skład materiału z którego wykonano głownię (stal głowni).

Wykonawca potwierdzi, że materiały z którego są wykonane narzędzia wielofunkcyjne zgodnie z pkt. 1 i 3 są oznaczone znakiem CE, a na żądanie Zamawiającego przedstawi potwierdzające ten fakt dokumenty.