|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Rodzaj robót** | **Dalików****przy UG**  | **Poddębice****Ul. Krótka/ 1 Maja** | **Poddębice****Półn./sklep ogrodniczy** | **Pęczniew****cmentarz** | **Uniejów** **Ul. Targowa przy Jana Pawła** | **Uniejów****Ul. Szkolna** | **Zadzim****Park** | **Wartkowice****Ul. Targowa** |
| 1. | Oświetlenie | XHyb. | XHyb. | X Hyb. | XHyb. | XHybr. | XHybr | XHyb. | XHyb. |
| 2. | Budowa, przebudowa chodników,  | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 3. | Montaż znaku D-6 | x | x | x | - | - | - | - | x |
| 4 | Punktowe elem. Odblaskowe LED pługoodporne barwy białej, zasilane energią słoneczną po 3 szt. na pasie ruchu | x | x | x | x | x | x | x | x |
| 5.  | Wykonanie linii P-10 biało-czerwonej metodą grubow. | - | - | - | - | - | x | - | - |
| 6. | Wykonanie linii P-10 białej metodą grubowarstwową | x | x | x | x | x | - | x | x |
| 7. | Ustawienie bariery ochronnej | - | - | - | - | - | x | - | - |
| 8. | Wykonanie pasów akustyczno- wibracyjnych | - | - | - | x | - | - | x | - |
| 9. | Montaż znaku T-27 pod D-6 | - | - | - | - | - | x | - | - |
| 10.  | Montaż znaku aktywnego D-6 | - | - | - | x | x | x | x | - |
| 11. | Remont nawierzchni drogi | - | - | x | - | - | - | - | - |
| 12. | Piktogram |  |  |  |  |  | A-17 |  |  |