**Załącznik nr 1 do SWZ – wzór Formularza Ofertowego**

**Formularz Ofertowy**

**DPiZP.2610.19.2022**

Ja(my) niżej podpisany(-i) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Działając w imieniu i na rzecz …………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

W odpowiedzi na ogłoszone postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na „Zakup 2 szt. deduplikatorów pamięci masowej wraz z wdrożeniem, usługą wsparcia i konsultacjami” zgodnie z wymaganiami określonymi w specyfikacji warunków zamówienia i projektowanych postanowieniach umowy wraz z załącznikami, oferuję (-emy) realizację przedmiotu zamówienia:

1. **TABELA NR 1 –** Minimalne parametry techniczne oferowanych deduplikatorów

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Parametr wymagany  | Parametry oferowane**(zaznacza/ wypełnia Wykonawca– w każdym wierszu wskazuje: TAK lub NIE**) | Zamawiający wymaga podania: nr strony oraz nazwy oficjalnego, aktualnego oraz ogólnodostępnego dokumentu producenta w postaci instrukcji użytkownika lub dokumentacji technicznej, który potwierdza spełnienie parametru **(wypełnia Wykonawca)** |
|  | Urządzenie jest przeznaczone do deduplikacji i przechowywania kopii zapasowych.  | TAK/NIE\* |  |
|  | Dostarczone urządzenie oferuje przestrzeń min. 315TB netto (powierzchni użytkowej) bez uwzględniania mechanizmów protekcji, wymagana skalowalność do min. 700TB netto. | TAK/NIE\* |  |
|  | Urządzenie posiada możliwość rozbudowy do konfiguracji wysoko dostępnej (HA) – min. dwu-kontrolerowej, współdzielącej zasoby dyskowe urządzenia. Konfiguracja dwu-kontrolerowa dotyczy kontrolerów sterujących pracą urządzenia (nie chodzi o ew. kontrolery stosowane w przypadku np.: macierzy dyskowych, które mogą być częścią składową przestrzeni dyskowej deduplikatora), na których zainstalowane jest oprogramowanie zapewniające wymagane funkcjonalności deduplikatora. Konfiguracja wysoko dostępna (HA) umożliwia automatyczny fail-over oraz kontynuację pracy urządzenia w przypadku uszkodzenia kontrolera, przy zapewnieniu wymaganych parametrów wydajnościowych oraz utrzymaniu wymaganych funkcjonalności (wymóg konfiguracji HA nie będzie spełniony jeżeli producent oferowanego urządzenia nie oferuje oficjalnie takiej funkcjonalności w obrębie oferowanego typu/modelu urządzenia, oferowana funkcjonalność HA powinna znaleźć potwierdzenie w ogólnie dostępnej dokumentacji dla oferowanego urządzenia). Rozbudowa do konfiguracji HA realizowana jest w obrębie zaoferowanego urządzenia - poprzez dołożenie dodatkowego kontrolera oraz elementów niezbędnych do jego podłączenia. Nie dopuszcza się spełnienia powyższej funkcjonalności poprzez wymianę na inne.  | TAK/NIE\* |  |
|  | Dostarczone urządzenie umożliwia dodatkową rozbudowę o warstwę typu CLOUD dedykowaną do długotrwałego przechowywania danych (tzw. Long Term Retention) – dane o określonej retencji (zgodnie z założoną polityka retencyjną), bez pośrednictwa dodatkowych urządzeń (typu GATEWAY) powinny zostać przemigrowane (w postaci zdeduplikowanej) na dodatkową warstwę (wymagane wsparcie dla AWS w tym dla S3 Standard, S3 Standard-IA oraz Microsoft Azure w tym dla Block Blob Storage Standard). Urządzenie posiada możliwość enkrypcji danych przechowywanych na warstwie typu Cloud. Skalowanie w przypadku wykorzystywanej przestrzeni warstwy typu Cloud stanowi równoważność co najmniej dwukrotnej wymaganej maksymalnej pojemności netto oferowanego urządzenia (bez uwzględnienia warstwy CLOUD), czyli 700TB x 2 = 1400TB.  | TAK/NIE\* |  |
|  | Oferowane urządzenie posiada minimum * 4-y porty Ethernet 10 Gb/s OP

wraz z pełną obsadą SFP (multi mode) urządzenie zapewnia możliwość obsługi każdym z w/w portów protokołów CIFS, NFS, deduplikacja na źródle* 4-y porty 16Gb/s FC, urządzenie zapewnia możliwość obsługi każdym z portów FC interfejsów VTL oraz deduplikacji na źródle
 | TAK/NIE\* |  |
|  | Oferowane urządzenie umożliwia jednoczesny dostęp wszystkimi poniższymi protokołami:* CIFS, NFS
* zapewniającymi deduplikację na źródle
* VTL (min. 10 jednocześnie)
 | TAK/NIE\* |  |
|  | Zostanie dostarczona licencja, pozwalająca na jednoczesną obsługę protokołów CIFS, NFS, deduplikacja na źródle, VTL do oferowanej pojemności urządzenia | TAK/NIE\* |  |
|  | Oferowane pojedyncze urządzenie osiąga zagregowaną wydajność (dla maksymalnej konfiguracji) protokołami: **NFS**   co najmniej 25 TB/h oraz co najmniej 40 TB/h z wykorzystaniem **deduplikacji na źródle**  | TAK/NIE\* |  |
|  | Urządzenie pozwala na jednoczesną obsługę minimum 800 strumieni w tym jednocześnie:* zapis danych minimum 400 strumieniami
* odczyt danych minimum 200 strumieniami
* replikacja minimum 200 strumieniami

pochodzących z różnych aplikacji oraz dowolnych protokołów (CIFS, NFS, VTL, deduplikacja na źródle) oraz dowolnych interfejsów (FC, LAN) w tym samym czasie. Wymieniona wartość 800 jednoczesnych strumieni dla wszystkich protokołów (czyli jednocześnie 400 dla zapisu i jednocześnie 200 strumieni dla odczytu i jednocześnie 200 strumieni dla replikacji) mieści się w przedziale oficjalnie rekomendowanym i wspieranym przez producenta urządzenia.Wszystkie zapisywane strumienie podlegają globalnej deduplikacji przed zapisem na dysk (in-line) jak opisano w SWZ. | TAK/NIE\* |  |
|  | Oferowane urządzenie umożliwia emulacji napędów taśmowych min.: LTO7 | TAK/NIE\* |  |
|  | Urządzenie umożliwia (w przypadku VTL’a) emulację minimum 400 napędów, emulację min. 30 000 slotów w przypadku poj. biblioteki taśmowej oraz emulację sumarycznie min.  60 000 slotów. | TAK/NIE\* |  |
|  | Oferowane urządzenie deduplikuje dane in-line przed zapisem na nośnik dyskowy. Na wewnętrznych dyskach urządzenia nie są zapisywane dane w oryginalnej postaci (niezdeduplikowanej) z jakiegokolwiek fragmentu strumienia danych przychodzącego do urządzenia. | TAK/NIE\* |  |
|  | Technologia deduplikacji wykorzystuje algorytm bazujący na zmiennym, dynamicznym bloku jednak o długości nie większej niż 12 kBAlgorytm ten samoczynnie i automatycznie dopasowywuje się do otrzymywanego strumienia danych co oznacza, że urządzenie dzieli otrzymany pojedynczy strumień danych na bloki o różnej długości, bez konieczności podejmowania czynności mających na celu ustalenie predefiniowanej długości bloków używanych do deduplikacji danych określonego typu. Deduplikacja zmiennym, dynamicznym blokiem oznacza, że wielkość każdego bloku (na jaki są dzielone dane pojedynczego strumienia backupowego) może być inna niż poprzedniego oraz jest indywidualnie ustalana przez algorytm deduplikacji zastosowany w urządzeniu, oferowane urządzenie nie dzieli jakiegokolwiek pojedynczego strumienia danych backupowych na bloki o ustalonej, tej samej długości. | TAK/NIE\* |  |
|  | Urządzenie posiada obsługę mechanizmów globalnej deduplikacji dla danych otrzymywanych jednocześnie wszystkimi protokołami (CIFS, NFS, VTL, deduplikacja na źródle) przechowywanych w obrębie całego urządzenia co oznacza, że przechowywany na urządzeniu fragment danych nie może być ponownie zapisany bez względu na to, jakim protokołem zostanie ponownie otrzymany. Wszystkie emulowane jednocześnie w obrębie urządzenia biblioteki wirtualne (VTL) oraz udziały NFS/CIFS również powinny podlegać globalnej deduplikacji – blok danych otrzymany i zapisany w wirtualnej bibliotece „A”, nie może zostać ponownie zapisany, jeśli trafi do innej wirtualnej biblioteki „B” w obrębie tego samego urządzenia (to samo dotyczy udziałów NFS/CIFS). Przestrzeń składowania zdeduplikowanych danych jest jedna dla wszystkich protokołów dostępowych, co oznacza zastosowanie pojedynczej bazy deduplikatów bez względu na ilość/rodzaj używanych jednocześnie protokołów dostępowych. | TAK/NIE\* |  |
|  | Proces deduplikacji odbywa się in-line – w pamięci urządzenia, przed zapisem danych na nośnik dyskowy. Zapisowi na system dyskowy podlegają tylko unikalne bloki danych nie zapisane jeszcze na system dyskowy urządzenia, dotyczy to każdego fragmentu przychodzących do urządzenia danych. | TAK/NIE\* |  |
|  | Proponowane rozwiązanie w żadnej fazie nie korzysta (w całości lub częściowo) z bufora na składowanie danych w postaci oryginalnej (niezdeduplikowanej) w celu ich późniejszej deduplikacji (wymagana deduplikacja in-line) | TAK/NIE\* |  |
|  | Wszystkie unikalne bloki przed zapisaniem na dysk są dodatkowo kompresowane. | TAK/NIE\* |  |
|  | Tryb zapisu zabezpieczanych danych nie umożliwia nadpisywania danych, dane mogą być zapisywane jedynie w trybie append-only, dane, dla których wygasła retencja powinny zostać usunięte podczas procesu czyszczenia tzw. cleaning. | TAK/NIE\* |  |
|  | Urządzenie wspiera (wymagane formalne wsparcie producenta urządzenia), co najmniej następujące aplikacje: NetWorker, RMAN, Microsoft SQL Server Management Studio.W przypadku współpracy z każdą z poniższych aplikacji:* NetWorker
* RMAN (dla ORACLE)
* Microsoft SQL Server Management Studio (dla Microsoft SQL)

urządzenie umożliwia deduplikację na źródle i przesłanie nowych, nie znajdujących się jeszcze na urządzeniu bloków poprzez sieć LAN.  Deduplikacja danych odbywa się na dowolnym serwerze posiadającym funkcjonalność: / klienta /serwera RMAN / serwera SQL.Deduplikacja w wyżej wymienionych przypadkach zapewnia aby z zabezpieczanych serwerów do urządzenia były transmitowane poprzez sieć LAN jedynie fragmenty danych nie znajdujące się dotychczas na urządzeniu. | TAK/NIE\* |  |
|  | W przypadku systemów LINUX (min.: RedHat oraz SuSE) oraz Windows urządzenie umożliwia deduplikację na źródle na poziomie systemu plików. Dane kopiowane na wydzielony system plików podlegają deduplikacji.  | TAK/NIE\* |  |
|  | W przypadku deduplikacji na źródle poprzez sieć IP (LAN oraz WAN), zapewniona jest możliwość szyfrowania komunikacji kluczem minimum 256 bitów. | TAK/NIE\* |  |
|  | Urządzenie umożliwia zaszyfrowanie przechowywanych danych. Wraz z urządzeniem zostaną dostarczone wymagane licencje umożliwiające zaszyfrowanie i przechowywanie zaszyfrowanych danych w obrębie maksymalnej pojemności oferowanego urządzenia. | TAK/NIE\* |  |
|  | Urządzenie umożliwia wydzielenie określonych portów Ethernet dedykowanych do replikacji. | TAK/NIE\* |  |
|  | W przypadku wykorzystania portów Ethernet do replikacji urządzenie umożliwia przyjmowanie backupów, odtwarzanie danych, przyjmowanie strumienia replikacji, wysyłanie strumienia replikacji tymi samymi portami. | TAK/NIE\* |  |
|  | Oferowane urządzenie umożliwia bezpośrednią replikację danych do drugiego urządzenia takiego samego typu. Konfiguracja replikacji musi być możliwa w każdym z trybów:1)    jeden do jednego;2)    wiele do jednego;3)    jeden do wielu;1. Replikacja musi się odbywać w trybie asynchronicznym. Transmitowane mogą być tylko te fragmenty danych (bloki) które nie znajdują się na docelowym urządzeniu. Ewentualna licencja na replikację musi być dostarczona w ramach postępowania.
 | TAK/NIE\* |  |
|  | Urządzenie zapewnia możliwość ograniczenia pasma używanego do replikacji między dwoma urządzeniami – oferowane urządzenie wyposażone jest w mechanizm umożliwiający zarządzaniem stopnia wykorzystania pasma na potrzeby replikacji. | TAK/NIE\* |  |
|  | Oferowane urządzenie działa poprawnie przy zapełnieniu danymi na poziomie co najmniej 90%. Dokumentacja urządzenia nie wskazuje na ew. problemy, obostrzenia, które są efektem zapełnienia urządzenia zabezpieczanymi danymi, na poziomie mniejszym niż 90%. | TAK/NIE\* |  |
|  | Zdeduplikowane i skompresowane dane przechowywane w obrębie podsystemu dyskowego urządzenia są chronione za pomocą technologii RAID 6 lub RAID DDP. | TAK/NIE\* |  |
|  | Każda grupa RAID6musi mieć przynajmniej 1 dysk hot-spare automatycznie włączany do grupy RAID w przypadku awarii jednego z dysków produkcyjnych. Dyski hot-spare muszą być globalne, możliwe do wykorzystania w innych (pozostałych) grupach RAID lubglobalnaprzestrzeń hot-spare jest rozproszona po każdym dysku. | TAK/NIE\* |  |
|  | Oferowane urządzenie umożliwia wykonywanie SnapShot’ów, czyli umożliwia zamrożenie obrazu danych (stanu backupów) w urządzeniu na określoną chwilę. Oferowane urządzenie umożliwia odtworzenie danych ze Snapshot’u.Odtworzenie danych ze Snapshot’u nie wymaga konieczności nadpisania danych produkcyjnych jak również nie oznacza przerwy w normalnej pracy urządzenia (przyjmowania/odtwarzania backupów).Istnieje możliwość wykorzystania funkcjonalności SnapShot dla danych przesyłanych dowolnym z wymaganych interfejsów urządzenia. | TAK/NIE\* |  |
|  | Urządzenie pozwala na przechowywanie minimum 700 Snapshotów jednocześnie w obrębie oferowanej przestrzeni, przy zachowaniu globalnej deduplikacji oraz standardowego trybu pracy urządzenia – umożliwiającego wykorzystanie wszystkich dostępnych funkcjonalności. | TAK/NIE\* |  |
|  | Urządzenie umożliwia podział na logiczne części. Dane znajdujące się w każdej logicznej części są między sobą deduplikowane (globalna deduplikacja między logicznymi częściami urządzenia). | TAK/NIE\* |  |
|  | Urządzenie umożlliwia podział na minimum 20 logicznych części pracujących równolegle. Producent oficjalnie wspiera pracę minimum 20 logicznych części. | TAK/NIE\* |  |
|  | Dla każdej z w/w logicznych części oferowanego urządzenia jest możliwość zdefiniowania oddzielnego użytkownika zarządzającego daną logiczną częścią deduplikatora. Użytkownicy zarządzający logiczną częścią A widzą tylko i wyłącznie zasoby logicznej części A i nie mogą widzieć żadnych innych zasobów oferowanego urządzenia. | TAK/NIE\* |  |
|  | Urządzenie ma możliwość zaprezentowania każdej z logicznych części oferowanego urządzenia, jako niezależnego urządzenia dostępnego za pośrednictwem:* CIFS
* NFS
* VTL
* Deduplikacja na źródle
 | TAK/NIE\* |  |
|  | Urządzenie umożliwia zdefiniowanie blokady skasowania danych (funkcjonalność WORM). Blokada skasowania danych chroni plik w zdefiniowanym czasie przed usunięciem pliku, modyfikacją pliku.Blokada skasowania danych działa w dwóch trybach (do wyboru przez administratora):1. Możliwość zdjęcia blokady przed upływem ważności danych
2. Brak możliwości zdjęcia blokady przed upływem ważności danych (COMPLIANCE, wymagane wsparcie dla normy SEC 17a-4(f) lub ISO Standard 15489-1)

Licencje na blokadę usunięcia/zmiany przechowywanych plików zostaną dostarczone wraz z urządzeniem.Wymagana funkcjonalaność WORM – jest zintegrowana z eksploatowaną aplikacją NetWorker co oznacza:* możliwość uruchomienia blokady typu WORM dla określonych danych z poziomu oferowanej aplikacji backup’owej
* możliwość określenia/wymuszenia czasu blokady z poziomu oferowanej aplikacji backup’owej
* możliwość raportowania od strony oferowanej aplikacji backup’owej danych zabezpieczonych przed usunięciem wymaganą blokadą typu WORM

Urządzenie posiada funkcjonalność automatycznego uruchamiania blokady WORM dla danych zapisywanych na obszar objęty działaniem wspomnianej blokady, oraz funkcjonalność używania blokady WORM dla obrazu danych uzyskanych poprzez użycie wymaganej funkcjonalności SnapShot. | TAK/NIE\* |  |
|  | Urządzenie weryfikuje dane po zapisie (nie chodzi o ew. weryfikację danych indeksowych generowanych przez urządzenie, ale o weryfikację wszystkich zabezpieczanych danych backup’owych). Każda zapisana na dyskach porcja danych jest odczytana i porównana z danymi otrzymanymi przez urządzenie. Powyższa weryfikacja jest realizowana w locie, czyli przed usunięciem z pamięci oryginalnych danych (otrzymanych z aplikacji backupowej), jest realizowana w trybie ciągłym (a nie ad-hoc), wymagane parametry wydajnościowe urządzenia uwzględniają tę funkcjonalność. | TAK/NIE\* |  |
|  | Urządzenie musi automatycznie usuwać przeterminowane dane (bloki danych nie należące do backupów o aktualnej retencji) w procesie czyszczenia.  | TAK/NIE\* |  |
|  | Proces usuwania przeterminowanych danych (czyszczenia) nie może uniemożliwiać pracy procesów backupu / odtwarzania danych (zapisu / odczytu danych z zewnątrz do systemu).  | TAK/NIE\* |  |
|  | Urządzenie umożliwia zdefiniowanie maksymalnego obciążenia urządzenia procesem usuwania przeterminowanych danych (poziomu obciążenia procesora). | TAK/NIE\* |  |
|  | Urządzenie umożliwia zdefiniowania harmonogramu wg. którego wykonywany jest proces usuwania przeterminowanych danych (czyszczenia), realizowany równolegle z procesami backup/restore/replication. | TAK/NIE\* |  |
|  | Standardowa częstotliwość usuwania przeterminowanych danych (czyszczenie) nie jest większa niż 1 raz na tydzień - minimalizując czas, w którym backupy/odtworzenia narażone są na spowolnienie (weryfikacja wymagania odbędzie się na podstawie dokumentacji typu dobre praktyki publikowanej przez producenta). | TAK/NIE\* |  |
|  | Urządzenie ma możliwość zarządzania poprzez1. Interfejs graficzny dostępny z przeglądarki internetowej
2. Poprzez linię komend (CLI) dostępną z poziomu ssh (secure shell)
 | TAK/NIE\* |  |
|  | Urządzenie jest rozwiązaniem kompletnym, appliancem sprzętowym pochodzącym od jednego producenta. Nie jest rozwiązaniem typu gateway. Oferowany typ urządzenia był oficjalnie dostępnyw ofercie producenta przed publikacją niniejszego postępowania. | TAK/NIE\* |  |

1. **Za cenę:**

**TABELA NR 2 –** Sprzedaż, dostarczenie oraz Wdrożenie 2 szt. deduplikatorów pamięci masowej (Sprzętu IT) z Oprogramowaniem oraz wykonanie Dokumentacji zgodnie z wymaganiami opisanymi w projektowanych postanowieniach umowy wraz z załącznikami:

| **Lp.** | **Przedmiot zamówienia** | **Ilość jednostek** | **Cena ofertowa netto (zł)** | **Podatek****VAT** | **Cena ofertowa brutto (zł)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **%** | **zł** |
| *[a]* | *[b]* | *[c]* | *[d]*  | *[e]* | *[f] = [d] x [e]* | *[g] = [d] + [f]* |
| **1** | Sprzedaż i dostarczenie Sprzętu IT oraz Wdrożenie Sprzętu IT z Oprogramowaniem (w tym opłata licencyjna z tytułu nieograniczonego w czasie korzystania z Oprogramowania oraz jego dokumentacji na zasadach określonych w Umowie oraz ogólnych warunkach licencyjnych producenta Oprogramowania)**Producent i nazwa rozwiązania** **……………………………………………..1****………………………………………………** | **2 szt.** |  |  |  |  |
| **2** | Wykonanie Dokumentacji zgodnie z wymogami określonymi w Załączniku nr 1A do ppu. | **1 komplet** |  |  |  |  |

***1 Wykonawca w poz. 1 kolumna [b] winien wpisać nazwę producenta i nazwę rozwiązania***

**TABELA NR 3 –** Opieka serwisowa o której mowa w projektowanych postanowieniach umowy wraz z załącznikami:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp***.* | **Przedmiot zamówienia** | **Ilość jednostek** | **Cena ofertowa netto (zł)** | **Podatek****VAT** | **Cena ofertowa brutto (zł)** |
| **%** | **zł** |
| *[a]* | *[b]* | *[c]* | *[d]* | *[e]* | *[f] = [d] x [e]* | *[g] = [d] + [f]* |
| 1 | 36-miesięczne wsparcie producenta (Opieka serwisowa) na zasadach określonych w ppu oraz ogólnych warunkach licencyjnych producenta Oprogramowania w okresie wskazanym w § 2 ust. 1 pkt 2 ppu. | 1  |  |  |  |  |

**TABELA NR 4 –** Opieka serwisowa posiadanego sprzętu o której mowa w projektowanych postanowieniach umowy wraz z załącznikami:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp***.* | **Przedmiot zamówienia** | **Ilość jednostek** | **Cena ofertowa netto (zł)** | **Podatek****VAT** | **Cena ofertowa brutto (zł)** |
| **%** | **zł** |
| *[a]* | *[b]* | *[c]* | *[d]* | *[e]* | *[f] = [d] x [e]* | *[g] = [d] + [f]* |
| 1 | 12-miesięczne wsparcia producenta (Opieka serwisowa posiadanego sprzętu) na zasadach określonych w ppu oraz ogólnych warunkach licencyjnych producenta w okresie wskazanym w § 2 ust. 1 pkt 3 ppu. | 1  |  |  |  |  |

**TABELA NR 5 –** Usługi Wsparcia o których mowa w projektowanych postanowieniach umowy wraz z załącznikami:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp***.* | **Przedmiot zamówienia** | **Ilość jednostek****[godz.]** | **Cena jednostkowa netto (zł)** | **Cena ofertowa netto (zł)** | **Podatek****VAT** | **Cena ofertowa brutto (zł)** |
| **%** | **zł** |
| *[a]* | *[b]* | *[c]* | *[d]* | *[e] = [c] x [d]* | *[f]* | *[g] = [e] x [f]* | *[h] = [e] + [g]* |
| **1** | Usługi Wsparcia -konsultacje techniczne w okresie 36 miesięcy od dnia podpisania bez zastrzeżeń Protokołu Wdrożenia na zasadach określonych w ppu wraz z załącznikami. | **30\***  |  |  |  |  |  |

***\* W ramach ppu Wykonawca zapewni Zamawiającemu 30 godzin konsultacji technicznych w okresie 36 miesięcy od dnia podpisania bez zastrzeżeń Protokołu Wdrożenia („Usługa Wsparcia”), którego wzór stanowi Załącznik nr 3 do ppu, jednak nie mniej niż 5 godzin, w zakresie problemów dotyczących Sprzętu IT lub Oprogramowania. Konsultacje będą obejmowały bieżące prace administracyjne, wszelkiego rodzaju prace rekonfiguracyjne i optymalizujące działanie Sprzętu IT lub Oprogramowania. Konsultacje będą świadczone w języku polskim, drogą elektroniczną za pośrednictwem poczty elektronicznej lub komunikatora wskazanego przez Zamawiającego.***

**TABELA NR 6 – Łączna cena oferty:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Przedmiot**  | **Cena netto****[zł]** | **Podatek VAT** **[zł]** | **Cena brutto** **[zł]**  |
| *a* | *b* | *c* | *d* | *e* |
| 1 | Sprzedaż i dostarczenie Sprzętu IT oraz Wdrożenie Sprzętu IT z Oprogramowaniem - należy wpisać odpowiednio wartości z **TABELI NR 2:** poz. 1, kol. [d], [f] i [g] |  |  |  |
| 2 | 36-miesięczne wsparcie producenta – należy wpisać odpowiednio wartości z **TABELI NR 3:** poz. 1, kol. [d], [f] i [g] |  |  |  |
| 3 | 12-miesięczne wsparcia producenta – należy wpisać odpowiednio wartości z **TABELI NR 4:** poz. 1, kol. [d], [f] i [g] |  |  |  |
| 4 | Usługi Wsparcia –należy wpisać odpowiednio wartości z **TABELI NR 5:** poz. 1, kol. [e], [g] i [h] |  |  |  |
| **Łączna cena oferty:** *(należy zsumować poz. 1, 2, 3 i 4 TABELI NR 6)* |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Słownie zł łączna cena oferty**  |  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
|  |  |
| **Słownie zł łączna cena oferty brutto:** |  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

1. **Dodatkowe parametry techniczne oceniane w ramach kryterium oceny ofert, o których mowa w rozdz. XI pkt 1 SWZ.**

**TABELA 7 - Zgodnie z kryterium oceny ofert, o którym mowa w rozdz. XI pkt 1 SWZ, oświadczamy, że**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | **Element/cecha** | **Dodatkowe parametry techniczne** | Parametry oferowane**(zaznacza/ wypełnia Wykonawca– w każdym wierszu wskazuje: TAK lub NIE**) | Zamawiający wymaga podania: nr strony oraz nazwy oficjalnego, aktualnego oraz ogólnodostępnego dokumentu producenta w postaci instrukcji użytkownika lub dokumentacji technicznej, który potwierdza spełnienie parametru **(wypełnia Wykonawca)** |
| 1 | Integracja i bezpośrednia replikacja z obecnie eksploatowanymi przez Zamawiającego urządzeniami DD9300 | 1. pełna integracja z eksploatowanym przez Zamawiającego oprogramowaniem NetWorker, w tym: w zakresie DDboost, Managed File Replication oraz zarządzaniem blokadą WORM z poziomu polityki backupowej
2. bezpośrednia dwukierunkowa replikacja z obecnie eksploatowanymi urządzeniami DD9300 min. w trybach: Managed File Replication, MTree Replication, Collection Replication, wymagana możliwość replikacji kaskadowej
3. bezpośrednia replikacja z obecnie eksploatowanymi urządzeniami DD9300 w zakresie danych objętych blokadą Retention Lock, w przypadku replikacji takich danych blokada musi zostać utrzymana.
 | TAK/NIE\* |  |
| 2 | Możliwość uruchamiania maszyn wirtualnych | Oferowane urządzenie musi umożliwiać uruchamianie maszyn wirtualnych VMware bezpośrednio z danych backupowych bez konieczności odtwarzania danych, funkcjonalność ta powinna być oficjalnie wspierana przez oferowaną aplikację backupową, oficjalnie dopuszczalna przez producenta urządzenia ilość jednocześnie uruchomionych maszyn wirtualnych w takim trybie nie powinna być mniejsza niż 60. | TAK/NIE\* |  |
| 3 | Bezpośrednia replikacji danych do drugiego urządzenia takiego samego typu | W przypadku replikacji danych między dwoma urządzeniami oferowanego typu, wymagana możliwość kontroli przez: aplikację NetWorker, muszą być możliwe do uzyskania jednocześnie wszystkie następujące funkcjonalności:1. replikacja odbywa się bezpośrednio między dwoma urządzeniami bez udziału serwerów pośredniczących
2. replikacji podlegają tylko te fragmenty danych, które nie znajdują się na docelowym urządzeniu
3. replikacja zarządzana jest z poziomu aplikacji NetWorker

NetWorker posiada informację o obydwu kopiach zapasowych znajdujących się w obydwu urządzeniach bez konieczności przeprowadzania procesu inwentaryzacji | TAK/NIE\* |  |

**Oświadczamy, że:**

1. Zapoznaliśmy się z treścią specyfikacji warunków zamówienia (SWZ), w tym projektowanych postanowień umowy i nie wnosimy do nich zastrzeżeń oraz przyjmujemy warunki w nich zawarte.
2. Realizację przedmiotu zamówienia wykonamy w terminach określonych w Rozdz. II SWZ oraz projektowanych postanowieniach umowy.
3. W cenie naszej oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania zamówienia.
4. Uważamy się za związanych niniejszą ofertą do terminu określonego w SWZ.
5. Wadium w wysokości **40 000,00 zł** (słownie: czterdzieści tysięcy złotych 00/100) wnieśliśmy przed upływem terminu składania ofert.
6. Wadium wniesione w formie pieniądza należy zwrócić na rachunek bankowy nr …………………………………………………………………………………………….………prowadzony w banku ………….…………. Oświadczenie o zwolnieniu wadium wniesionego w innej formie niż pieniądz należy przekazać gwarantowi/poręczycielowi na następujący adres e-mail**……………………………………..(należy wskazać adres gwaranta , a nie Wykonawcy).**
7. Zobowiązujemy się do wniesienia przed podpisaniem umowy zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości **5 %** ceny całkowitej podanej w ofercie.
8. W przypadku udzielenia nam zamówienia, zobowiązujemy się do zawarcia umowy w miejscu i terminie wskazanym przez Zamawiającego.
9. Podwykonawcom zamierzamy powierzyć wykonanie następującej(-ych) części zamówienia (należy podać zakres prac oraz nazwę Podwykonawcy, jeśli jest już znany):
	1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………***1***

***1*** *w* przypadku *niewypełnienia Zamawiający uzna, że Wykonawca nie zamierza powierzyć wykonania żadnej części zamówienia podwykonawcom.*

***UWAGA:***

*Zamawiający przypomina, że powyższy punkt Formularza Ofertowego należy wypełnić w każdym przypadku, jeśli Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcom wykonanie części zamówienia, a także mając na uwadze treść art. 118 ust. 2 ustawy cyt.: „W odniesieniu do warunków dotyczących wykształcenia, kwalifikacji zawodowych lub doświadczenia wykonawcy mogą polegać na zdolnościach podmiotów udostępniających zasoby, jeśli podmioty te wykonają roboty budowlane lub usługi, do realizacji których te zdolności są wymagane.”*

*Udział podmiotu trzeciego w realizacji zamówienia w odniesieniu do warunków winien mieć charakter podwykonawstwa, w związku z czym wypełnieniu podlega pkt 9 Formularza Ofertowego.*

1. Wszelką korespondencję w sprawie niniejszego postępowania należy kierować na poniższy adres e-mail: …………………………………………………
Dane kontaktowe: imię i nazwisko …………………………………, nr tel. …………………………………….., adres e-mail: …………………………………….
2. Dokumenty wymienione od strony ……… do strony ……… stanowią tajemnicę przedsiębiorstwaw rozumieniu ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2020 r. poz. 1913) i nie mogą być ujawnione pozostałym uczestnikom postępowania. **Dokumenty należy załączyć w odrębnym pliku i oznaczyć „tajemnica przedsiębiorstwa”.**

***UWAGA****:*

*Zamawiający przypomina, że stosownie do treści:*

* *art. 18 ust. 3 ustawy Wykonawca winien nie później niż w terminie składania ofert wykazać, że zastrzeżone informacje stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa*
* *Rozdz. VIII.1. pkt 5 SWZ wszelkie informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa* *muszą zostać odpowiednio oznaczone a następnie załączone na Platformie Zakupowej w osobnym pliku w miejscu właściwym dla Informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.*
1. Wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO)**2** wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.**3**

**2** *rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1, Dz. Urz. UE L 127 z 23.05.2018, str. 2. oraz Dz. Urz. UE L 74 z 04.03.2021, str. 35).*

**3** *w przypadku, gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie ma obowiązku składać (w takim przypadku Wykonawca może usunąć treści oświadczenia np. przez jego wykreślenie, przekreślenie, itp.).*

1. Jednocześnie, zgodnie z treścią art. 225 ust. 2 ustawy oświadczam, że wybór niniejszej oferty:
	1. **nie będzie** prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego**4**
	2. **będzie** prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług, w związku z tym:**4**
		1. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..**5**

**4** *Niepotrzebne skreślić. W przypadku nie skreślenia (nie wskazania) żadnej z ww. treści oświadczenia i niewypełnienia powyższego pola oznaczonego: „należy wskazać nazwę (rodzaj) towaru/usługi, których dostawa/świadczenie będzie prowadzić do jego powstania oraz ich wartość bez kwoty podatku od towarów i usług” – Zamawiający uzna, że wybór przedmiotowej oferty nie będzie prowadzić do powstania u Zamawiającego obowiązku podatkowego.*

**5** *W pkt. 13.2.1. należy wskazać: nazwę (rodzaj) towaru lub usługi, których dostawa lub świadczenie będą prowadziły do powstania obowiązku podatkowego, wartości towaru lub usługi objętego obowiązkiem podatkowym zamawiającego, bez kwoty podatku, stawkę podatku od towarów i usług, która zgodnie z wiedzą Wykonawcy, będzie miała zastosowanie.*

1. Zgodnie z Rozdz. IV.1. SWZ do oferty zostają załączone dokumenty:
	1. …………………………………………………………………………………………………….
	2. …………………………………………………………………………………………………….
	3. …………………………………………………………………………………………………….
	4. …………………………………………………………………………………………………….
	5. …………………………………………………………………………………………………….

*Świadom odpowiedzialności karnej oświadczam, że załączone do oferty dokumenty opisują stan prawny i faktyczny, aktualny na dzień złożenia oferty (art. 297 k.k.).*

**Załącznik** **nr 2 do SWZ – wzór Oświadczenia o potwierdzeniu braku podstaw wykluczenia –** **art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 oraz art. 7 ustawy o szczególnych rozwiązaniach**

Nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………

Adres Wykonawcy: ………………………………………………………….

**Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia – art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 oraz art. 7 ustawy o szczególnych rozwiązaniach**

**DPIZP.2610.19.2022**

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na **„Zakup 2 szt. deduplikatorów pamięci masowej wraz z wdrożeniem, usługą wsparcia i konsultacjami**” oświadczam(-y), że na dzień złożenia niniejszego oświadczenia nie podlegam(-y) wykluczeniu na podstawie na podstawie:

1. art. 5k rozporządzenia Rady (UE) nr 833/2014 z dnia 31 lipca 2014 r. dotyczącego środków ograniczających w związku z działaniami Rosji destabilizującymi sytuację na Ukrainie (Dz. Urz. UE nr L 229 z 31.7.2014, str. 1), oświadczam, nie zachodzą w stosunku do mnie opisane tamże okoliczności skutkujące zakazem udzielania lub dalszego wykonywania zamówień publicznych, w szczególności, że:
	1. nie jestem obywatelem rosyjskim, osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem z siedzibą w Rosji;
	2. nie jestem osobą prawną, podmiotem lub organem, do których prawa własności bezpośrednio lub pośrednio w ponad 50 % należą do podmiotu, o którym mowa w pkt. 1.1. niniejszego oświadczenia;
	3. nie jestem osobą fizyczną lub prawną, podmiotem lub organem działającym w imieniu lub pod kierunkiem podmiotu, o którym mowa w pkt. 1.1. lub 1.2. niniejszego oświadczenia;
	4. nie zaangażuję podwykonawców, dostawców będących obywatelami rosyjskimi, osobami fizycznymi lub prawnymi, podmiotów lub organów, o których mowa w pkt. 1.1.-1.3. niniejszego oświadczenia, w przypadku gdy przypada na nich ponad 10 % wartości zamówienia.
2. art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz.U. z 2022 r. poz. 835; dalej ustawa o szczególnych rozwiązaniach) tj.:
	1. Nie jestem podmiotem wymienionym w wykazach określonych w [rozporządzeniu](https://sip.lex.pl/#/document/67607987?cm=DOCUMENT) 765/2006 i [rozporządzeniu](https://sip.lex.pl/#/document/68410867?cm=DOCUMENT) 269/2014 albo wpisanym na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającą o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach;
	2. Nie jestem wykonawcą, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach;
	3. Nie jestem wykonawcą, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106) jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy o szczególnych rozwiązaniach.

**Załącznik nr 3 do SWZ – wzór Oświadczenia o podziale obowiązków w trakcie realizacji zamówienia**

**Oświadczenie o podziale obowiązków w trakcie realizacji zamówienia**

*(dotyczy Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia)*

**DPIZP.2610.19.2022**

Działając w imieniu Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia: ……………………………..**1**, przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na **„Zakup 2 szt. deduplikatorów pamięci masowej wraz z wdrożeniem, usługą wsparcia i konsultacjami”** oświadczam(-y), że wyszczególnione poniżej dostawy/usługi zostaną zrealizowane zgodnie z poniższym:

1. Wykonawca ……………………………….**2** wykona następujące usługi/dostawy w ramach realizacji zamówienia:
	1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
	2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
	3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
2. Wykonawca ……………………………….**2** wykona następujące usługi/dostawy w ramach realizacji zamówienia:
	1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
	2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
	3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
3. Wykonawca ……………………………….**2** wykona następujące usługi/dostawy w ramach realizacji zamówienia:
	1. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
	2. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
	3. ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

**UWAGA:**

**1** należy wpisać firmy wszystkich Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

**2** należy wpisać firmy i adresy poszczególnych Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia

**Załącznik nr 4 do SWZ – wzór Oświadczenia o braku podstaw wykluczenia**

Nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………

Adres Wykonawcy: ………………………………………………………….

**Oświadczenie o braku podstaw wykluczenia**

**DPIZP.2610.19.2022**

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na **„Zakup 2 szt. deduplikatorów pamięci masowej wraz z wdrożeniem, usługą wsparcia i konsultacjami”,** oświadczam (-y), że na dzień złożenia niniejszego oświadczenia aktualne pozostają informacje zawarte w oświadczeniu, o którym mowa w art. 125 ust. 1 ustawy, tj. nie podlegam(-y) wykluczeniu na podstawie:

1. art. 108 ust. 1 pkt 3 ustawy,
2. art. 108 ust. 1 pkt 4 ustawy dotyczących orzeczenia zakazu ubiegania się o zamówienie publiczne tytułem środka zapobiegawczego,
3. art. 108 ust. 1 pkt 5 ustawy dotyczących zawarcia z innymi Wykonawcami porozumienia mającego na celu zakłócenie konkurencji,
4. art. 108 ust. 1 pkt 1 ustawy,
5. art. 109 ust. 1 pkt 1 ustawy odnośnie do naruszenia obowiązków dotyczących płatności podatków i opłat lokalnych, o których mowa w ustawie z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. z 2022 poz. 1452 t.j.),
6. art. 109 ust. 1 pkt 3 ustawy dotyczących ukarania za wykroczenie, za które wymierzono karę ograniczenia wolności lub karę grzywny,
7. art. 109 ust. 1 pkt 5-6 oraz 8-10 ustawy;

**Załącznik nr 5 do SWZ – wzór Oświadczenia o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej**

Nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………

Adres Wykonawcy: ………………………………………………………….

**Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej**

**DPIZP.2610.19.2022**

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na **„Zakup przełączników sieciowych z wyposażeniem”** oświadczam(-y), że:

1. **nie należę(-ymy) do grupy kapitałowej** w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 275) **z żadnym z Wykonawców, którzy złożyli odrębną ofertę w przedmiotowym postępowaniu** o udzielenie zamówienia publicznego**1**.
2. **należę(-ymy) do grupy kapitałowej** w rozumieniu ustawy z dnia 16 lutego 2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów (t.j.: Dz. U. z 2021 r., poz. 275) **z następującymi Wykonawcami, którzy złożyli odrębną ofertę w przedmiotowym postępowaniu** o udzielenie zamówienia publicznego**1**:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa podmiotu** | **Siedziba** |
| 1 |  |  |
| (…) |  |  |

Jednocześnie na potwierdzenie, że nasza oferta została przygotowana niezależnie od innego Wykonawcy należącego do tej samej grupy kapitałowej składam(-y) następujące informacje i/lub dokumenty:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

**UWAGA:**

**1** niepotrzebne skreślić

**Załącznik nr 6 do SWZ – wzór Oświadczenia – Wykaz dostaw**

*[warunek udziału w postępowaniu]*

Nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………

Adres Wykonawcy: ………………………………………………………….

**Oświadczenie – Wykaz dostaw**

**DPIZP.2610.19.2022**

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na **„Zakup 2 szt. deduplikatorów pamięci masowej wraz z wdrożeniem, usługą wsparcia i konsultacjami**” składam(-y) wykaz dostaw wykonanych (wykonywanych) w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie,na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rozdz. III.2. pkt 1.1 ppkt. 1.1.1 SWZ.

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Przedmiot wykonanych/wykonywanych dostaw(*wg warunku udziału w postępowaniu*) | Wartość brutto dostawy w zł(*w przypadku, gdy zakres dostawy jest szerszy, należy podać wyłącznie wartość dostawy odpowiadającej treści warunku udziału w postępowaniu w badanym zakresie, wg warunku udziału w postępowaniu*) | Podmiot na rzecz którego wykonano dostawę(nazwa i adres) | Daty wykonania | Dowody | Informacje uzupełniające |
| Oddd-mm-rrrr | Dodd-mm-rrrr | Zasoby innego podmiotu | Nazwa innego podmiotu |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Uwaga do kol. 7:1. Do wykazu należy dołączyć dowody potwierdzające, że powyższe dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie, tj.:
	1. referencje bądź inne dokumenty wystawione przez podmiot, na rzecz którego dostawy były wykonywane *lub są wykonywane należycie, z tym, że w odniesieniu do nadal wykonywanych dostaw powtarzających się lub ciągłych referencje bądź inne dokumenty powinny być wydane nie wcześniej niż 3 m-ce przed upływem terminu składania ofert;*
	2. oświadczenie Wykonawcy - jeżeli z uzasadnionych przyczyn o obiektywnym charakterze Wykonawca nie jest w stanie uzyskać dokumentów, o którym mowa wyżej w pkt 1.1;
2. Należy wpisać nazwę dowodu (dokumentu) potwierdzającego, że dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie (podać numer strony);

Uwaga do kol. 8:1. Zaznaczyć „TAK", tylko w przypadku, gdy Wykonawca polega na zdolnościach podmiotu udostępniającego zasoby dla wykazania spełniania warunku udziału;
2. *Dla wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu, opisanego w Rozdz. III.2. pkt 1.1 ppkt. 1.1.1.SWZ, Wykonawca może polegać na zdolnościach podmiotu udostępniającego zasoby, na zasadach określonych w art. 118 Ustawy. W tym celu Wykonawca składa podmiotowe środki dowodowe zgodnie z* zasadami *określonymi w Rozdz. IV.5. SWZ.*

***Uwaga: Zamawiający pod pojęciem „jednej dostawy” rozumie jedno zamówienie zrealizowane w ramach jednej umowy.***  |

**Załącznik nr 7 do SWZ – wzór Oświadczenia – Wykaz osób**

*[warunek udziału w postępowaniu]*

Nazwa Wykonawcy: …………………………………………………………

Adres Wykonawcy: ………………………………………………………….

**Oświadczenie – Wykaz osób**

**DPIZP.2610.19.2022**

Przystępując do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne na **„Zakup 2 szt. deduplikatorów pamięci masowej wraz z wdrożeniem, usługą wsparcia i konsultacjami”** składam(-y) wykaz osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia, na potwierdzenie spełniania warunku udziału w postępowaniu, o którym mowa w Rodz. III.2. pkt 1.1. ppkt. 1.1.2. SWZ:

* + - 1. **Jedna osoba, spełniające poniższe wymagania:**

|  |  |
| --- | --- |
| **Wymagania Zamawiającego wskazane w SWZ** | **Wypełnia Wykonawca** |
| Osoba, która posiada:1. certyfikat Specialist - Implementation Engineer, PowerProtect DD version 3.0 (DELL) lub równoważny producenta oferowanego rozwiązania.
 | 1 | 1.1 | Imię i Nazwisko |  |
| 1.2. | Wskazana osoba spełnia wymagania zdefiniowane w Rozdz. III.2. pkt 1.1.2.SWZ  |
| 1.3 | Posiadany certyfikat | 1.3.1 | Nazwa certyfikatu |  |
| 1.3.2 | Podmiot wydający certyfikat |  |
| *Uwaga:* *Przez certyfikat równoważny, o którym mowa powyżej Zamawiający rozumie certyfikat, który:*1. *jest analogiczny co do zakresu z przykładowym certyfikatem wskazanym z nazwy dla danej roli, co jest rozumiane jako:*
2. *analogiczna dziedzina merytoryczna wynikająca z roli, której dotyczy certyfikat,*
3. *analogiczny stopień poziomu kompetencji,*
4. *analogiczny poziom doświadczenia zawodowego wymaganego do otrzymania danego certyfikatu,*
5. *potwierdzony jest egzaminem (dotyczy tylko tych ról, których przykładowe certyfikaty muszą być potwierdzone egzaminem).*
 |
| 1.3.3 | Nr certyfikatu*[o ile dotyczy]* |  |
| 1.3.4 | Data ważności certyfikatu[DD-MM-RRRR]*[o ile dotyczy]* |  |
| 1.4 | Podstawa dysponowania osobą | 1.4.1 | Dysponowanie bezpośrednie |  |
| 1.4.2 | Dysponowanie osobą na podstawie art. 118 ustawy – Prawo zamówień publicznych |  |
| *Uwaga:** + - 1. *Dla wykazania spełniania warunku udziału w postępowaniu opisanego w Rozdz. III.2. pkt 1.1.2. IWZ, Wykonawca może polegać, na zasadach określonych w art. 118 ustawy, na osobach zdolnych do wykonania zamówienia oddanych mu do dyspozycji przez inne podmioty.*
			2. *W odniesieniu do podstawy dysponowania osobą Wykonawca wypełnia kolumnę „Dysponowanie bezpośrednie” albo „Dysponowanie osobą na podstawie art. 118 ustawy – Prawo zamówień publicznych”.*
			3. *W przypadku dysponowania przez Wykonawcę osobą na podstawie art. 118 ustawy – Prawo zamówień publicznych jest obowiązany udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował niezbędnymi osobami zdolnymi do wykonania zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu dokumenty i oświadczenia w zakresie wskazanym w rozdziale IV.5 SWZ*
 |