OSP.1.2021 Zagórzany, dnia 13.07.2021 r.

**Zamawiający:**

**Ochotnicza Straż Pożarna w Zagórzanach**

Zagórzany 207

38-333 Zagórzany

**Odpowiedzi na zapytania wykonawców dotyczące treści SWZ**

**"Dostawa średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego z napędem 4x4 oraz funkcją do ograniczania stref skażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Zagórzanach”**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. 2021 poz. 1129 ze zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

**1. Czy Zamawiający dopuści pojazd z silnikiem o mocy 286 KM?**

Uzasadnienie: większa moc silnika w pojeździe powoduje większe zużycie paliwa.

Zamawiający tym samym naraża się na wyższe koszty eksploatacji samochodu

Odpowiedź: Zamawiający **nie dopuści** pojazdu z silnikiem o mocy 286KM.

**2. Czy Zamawiający dopuści urządzenie dźwiękowe z min. 3 modulowanymi tonami?**

Odpowiedź: Zamawiający **nie dopuści** urządzenia dźwiękowego z min. 3 modulowanymi tonami.

**3. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by tylne lampy nie były wbudowane w obrys pojazdu?**

Uzasadnienie: Zamontowane lampy nie przekraczają obrysu pojazdu, ale nie są

fizycznie wbudowane w poszycie (mocowane są na poszyciu). Państwa wymóg

pochodzi bezpośrednio z opisu jednego z producentów pojazdów strażackich.

Odpowiedź: Zamawiający **nie wyrazi zgody**, aby tylne lampy nie były wbudowane w obrys pojazdu.

4. Czy Zamawiający dopuści pojazd z manualną skrzynią biegów 6+1?

Uzasadnienie: skrzynia biegów 8+1 jest bardziej skomplikowana w obsłudze, co

niewątpliwie przekłada się na komfort jazdy kierowcy.

Odpowiedź: Zamawiający **nie dopuści** pojazdu z manualną skrzynią biegów 6+1.

5. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z mechanicznym zawieszeniem

kabiny?

Uzasadnienie: Zawieszenie mechaniczne jest stosowane przez większość producentów

podwozi. Jest ono równie komfortowe dla załogi oraz mniej awaryjne, a w razie usterki

koszty naprawy są zdecydowanie niższe niż w przypadku zawieszenia pneumatycznego.

Odpowiedź: Zamawiający zgodnie z zapisem w Specyfikacji Warunków Zamówienia, załącznik nr7 do SWZ, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pkt. 2.14 Zamawiający **dopuszcza kabinę zawieszoną mechanicznie i pneumatycznie.**

6. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu bez alarmu dźwiękowego

otwartych podestów, żaluzji, wysuniętego masztu, załączonego gniazda ładowania

i otwartej skrzyni dachowej, które podczas prowadzenia akcji bywają uciążliwe?

Uzasadnienie: W kabinie będzie zainstalowana skuteczna sygnalizacja świetlna

informująca kierowcę i dowódcę. Wymóg komunikatów głosowych wpływa na dyskomfort

kierowcy podczas akcji, kiedy pojazd jest uruchomiony, szczególnie uwzględniając fakt

że komunikaty zapętlają się.

Odpowiedź: Zamawiający **nie wyrazi zgody** na dostarczenie pojazdu bez alarmu dźwiękowego otwartych podestów, żaluzji, wysuniętego masztu, załączonego gniazda ładowania.

Zamawiający **wyrazi zgodę** na dostarczenie pojazdu bez alarmu dźwiękowego otwartej skrzyni dachowej.

7. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu z żądana wysokością

maksymalną, jednak z wpisem na świadectwie dopuszczenia wynoszącym 3286 mm?

Uzasadnienie: powyższe wynika z faktu, iż w trakcie badań mierzony jest najwyższy

możliwy punkt pojazdu, którym jest drabina dwuprzęsłowa. W przypadku jej braku,

wysokość pojazdu jest niższa.

Odpowiedź: Zamawiający zgodnie z zapisem w Specyfikacji Warunków Zamówienia, załącznik nr7 do SWZ, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pkt. 2.20 **dopuszcza wysokość całkowitą pojazdu wraz z elementami zamontowanymi na stałe i będącymi w obrysie samochodu wynoszącą 3224 mm.**

8. Czy Zamawiający wyrazi zgodę na dostarczenie pojazdu o długości 8257 mm?

Odpowiedź: Zamawiający **nie wyrazi zgody** na dostarczenie pojazdu o długości 8257 mm

9. Czy Zamawiający dopuści, by drabina wejścia na dach została umieszczona po prawej

stronie?

Odpowiedź: Zamawiający **nie dopuści**, by drabina wejścia na dach została umieszczona po prawej

Stronie.

10. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by przedział autopompy zamykany był za pomocą

rolety?

Zamawiający **nie wyrazi zgody**, by przedział autopompy zamykany był za pomocą rolety.

11. Czy Zamawiający dopuszcza rozwiązanie w postaci balustrady bocznej dachu

wykonanej z materiałów kompozytowych z oświetleniem LED klasy IP67 zamontowanym

nad każdą ze skrytką?

Uzasadnienie: wymóg dotyczy opisu technologii wykonania i w żadnym wypadku nie

opisuje funkcjonalności jaką dany element ma prezentować. Wymóg nierozłącznej

części osłony dachu z nadbudową pożarniczą powoduje zwiększony koszt naprawy

w przypadku kolizji drogowej czy uszkodzenia przez gałąź w terenie leśnym.

Odpowiedź: Zamawiający zgodnie z zapisem w Specyfikacji Warunków Zamówienia, załącznik nr7 do SWZ, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pkt. 3.9 **dopuszcza balustrady boczne dachu wykonane z materiałów kompozytowych lub aluminium jako nierozłączna część z nadbudową**

**pożarniczą o wysokości min 200 mm.**

12. Czy Zamawiający dopuści pojazd z autopompą o nieznacznie mniejszej wydajności:

- 2846 l/min. przy ciśnieniu 0,8 MPa dla głębokości ssania 1,5 m

- 429 l/min. przy ciśnieniu 4 MPa?

Odpowiedź: Zamawiający zgodnie z zapisem w Specyfikacji Warunków Zamówienia, załącznik nr7 do SWZ, szczegółowy opis przedmiotu zamówienia pkt. 3.20 **dopuszcza autopompę dwuzakresową o wydajności min. 2300 l/min przy ciśnieniu 8 bar i min. 550 l/min przy ciśnieniu 40 bar.**

13. Czy Zamawiający dopuści pojazd z zbiornikiem wody o pojemności 3500l i wykonanym

z materiałów kompozytowych?

Odpowiedź: Zamawiający **nie dopuści pojazdu** ze zbiornikiem wody o pojemności 3500l i wykonanym

z materiałów kompozytowych.

14. Czy Zamawiający wyrazi zgodę, by zbiornik środka pianotwórczego wykonany był

z materiałów kompozytowych?

Odpowiedź: Zamawiający **nie wyrazi zgody**, by zbiornik środka pianotwórczego wykonany był

z materiałów kompozytowych.

15. Czy Zamawiający wyrazi dopuści wyciągarkę z obudową kompozytową?

Odpowiedź: Zamawiający **nie dopuści** wyciągarki z obudową kompozytową.

**Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.**

**W związku z faktem, że udzielone odpowiedzi nie powodują modyfikacji treści Specyfikacji Warunków Zamówienia, Zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian.**

**Prezes OSP w Zagórzanach**

**/-/ Janusz Grabowski**