|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ***Kosztorys ofertowy COZL/DZP/BB/3413/Z-170/2021***  ***Załącznik nr 1***   1. ***Akcesoria niezużywalne do badań molekularnych.*** | | | | | | | |
| ***Lp.*** | ***Nazwa asortymentu*** | ***Jedn. miary*** | ***Ilość*** | ***Cena jednostkowa brutto*** | ***Wartość brutto*** | ***Producent/numer katalogowy*** |
| **1.** | Statyw do schładzania próbek w probówkach 0,2 mL/0,5 mL do PCR i płytkach 96-dołkowych do PCR, do przygotowywania, ochrony, transportu i przechowywania wrażliwych próbek, utrzymywanie przez godzinę w temperatury 0 °C, zmiana koloru statywu kiedy temperatura przekroczy 7 °C, różne kolory | szt. | 5 |  |  |  |
| **2.** | Zestaw do bezpiecznego chłodzenia próbek w probówkach 1,5 mL/2,0 mL, na 24 mikroprobówki, utrzymywanie temperatury 0 °C do 6 godz., do chłodzenia, transportowania i przechowywania mrożonych próbek, zestaw zawierający statyw roboczy, pudełko z izolacją i dwa wkłady chłodzące 0º i -21ºC | szt. | 2 |  |  |  |
| **3.** | Zestaw do bezpiecznego chłodzenia próbek w probówkach 0,5 mL, na 24 mikroprobówki, utrzymywanie temperatury 0 °C do 6 godz., do chłodzenia, transportowania i przechowywania mrożonych próbek, zestaw zawierający statyw roboczy, pudełko z izolacją i dwa wkłady chłodzące 0º i -21ºC | szt. | 1 |  |  |  |
| **4.** | Pipeta typu Eppendorf Research plus, pipeta 1-kanałowa, zmienna, 20 – 200 µL, ze sprężynującym stożkiem końcowym, opcja kalibracji drugorzędowej, autoklawowalna | szt. | 2 |  |  |  |
| **5.** | Pipeta typu Eppendorf Research plus, pipeta 1-kanałowa, zmienna, 2 – 20 µL, ze sprężynującym stożkiem końcowym, opcja kalibracji drugorzędowej, autoklawowalna, żółty tłok - 2 szt. | szt. | 2 |  |  |  |
| **6.** | Pipeta typu Eppendorf Research plus, pipeta 8-kanałowa, zmienna, 30 – 300 µL, ze sprężynującym stożkiem końcowym, opcja kalibracji drugorzędowej, autoklawowalna | szt. | 1 |  |  |  |
| **7.** | Rotor typu F-55-16-5 PCR, do 2 x pasek probówek do PCR, kąt 55°, 16 miejsc, maks. średnica probówki 5 mm, z pokrywą rotora i nakrętką rotora, kompatybilny z wirówką MiniSpin Eppendorf | szt. | 1 |  |  |  |
| **8.** | Rotor typu A-2-MTP, z osłoną i pokrywą rotora, z 2 koszami, 2-miejscowy rotor z wychylnymi koszami do płytek MTP, PCR i Deepwell Plates, kompatybilny z wirówką 5430R Eppendorf | szt. | 1 |  |  |  |
| *Razem;* | | | | |  |  |

……………………………………………………………………………….

*Data i podpis Wykonawcy*