Wołomin, 22.03.2024 r.

**Zamawiający:**

**Powiat Wołomiński**

**ul. Prądzyńskiego 3, 05-200 Wołomin**

**BZP.272.36.2024**

**INFORMACJA**

**Dotyczy**: **Remont drogi powiatowej nr 4363W ul. Piłsudskiego w Ząbkach na odcinku od ronda na skrzyżowaniu ulic Piłsudskiego i Powstańców do działki 4/11 obr. 03-30 wraz z rondem.**

Zamawiający informuje, że w terminie określonym zgodnie z art. 284 ust. 2 ustawy z 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j.: Dz.U. z 2023 r., poz. 1605 z późn. zm.) – dalej: ustawa Pzp, wykonawcy zwrócili się do zamawiającego z wnioskiem o wyjaśnienie treści SWZ.

W związku z powyższym, zamawiający udziela następujących wyjaśnień:

###### Pytanie 1:

Prosimy o określenie KR drogi.

*Odpowiedź 1:* Jest to droga o kategorii ruchu KR-3.

###### Pytanie 2:

Prosimy o wskazanie jakiego rodzaju mieszanki mineralno-bitumiczne należy zastosować dla podbudowy i warstwy ścieralnej.

*Odpowiedź 2:* Należy zastosować następujące rodzaje mieszanek mineralno-bitumicznych dla poszczególnych warstw nawierzchni:

- warstwa ścieralna o grubości 5 cm z mieszanki mastyksowo-grysowej SMA 11 PMB 45/80-55

- warstwa wiążąca o grubości 5 cm z betonu asfaltowego o wysokim module sztywności AC WMS 16 PMB 25/55-60

- podbudowa zasadnicza o grubości 8 cm z betonu asfaltowego o wysokim module sztywności AC WMS 22 20/30.

Zamawiający zamieszcza zaktualizowany przedmiar pomocniczy oraz zaktualizowany formularz cenowy.

###### Pytanie 3:

Bardzo proszę o dołączenie dokumentacji projektowej.

*Odpowiedź 3:* Materiały niezbędne do skalkulowania oferty oraz wykonania przedmiotu zamówienia, tj.: plan sytuacyjny oraz pomocniczy przedmiar robót są zamieszczone na stronie przedmiotowego postępowania. Jednocześnie Zamawiający zamieszcza Warunki Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych dla robót związanych z wykonaniem warstw nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych.

…………………………………..…….

Kierownik zamawiającego lub osoba upoważniona

do podejmowania czynności w jego imieniu