Załącznik nr 2c do SWZ

**Formularz cenowy/ Opis minimalnych parametrów technicznych**

**Cześć III: Zakup i dostawa 5 szt. monitorów.**

**Cena Sprzętu:**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Nazwa sprzętu** | **Ilość** | **Cena netto** | **Wartość netto** | **Podatek VAT %** | **Wartość VAT w zł.** | **Wartość brutto** |
| **1.** | **Monitor o** rozmiarze 23,8-24,5”  | **4** |  |  |  |  |  |
| **2.**  | Monitor o rozmiarze 26,5"-28,4" | **1** |  |  |  |  |  |
|  | SUMA |  |  |  |  |  |  |

Wykonawca dostarczy monitory do lokalizacji Zamawiającego o cechach i parametrach zgodnych z poniższą tabelą:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Parametr** | **Minimalne parametry techniczne** | **Parametry oferowane** |
| 1. | Typ ekranu | Typ ekranu Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą IPS. **4 szt.** o rozmiarze 23,8-24,5”  |  |
| 2. | Typ ekranu | Typ ekranu Ekran ciekłokrystaliczny z aktywną matrycą IPS. **1 szt.** o rozmiarze 26,5"-28,4" |  |
|  | Rozmiar plamki (maksymalnie) | 0,311 mm x 0,311 mm |  |
|  | Jasność minimalna | 300 cd/m2 |  |
|  | Kontrast statyczny | Min. 1000:1 |  |
|  | Kąty widzenia (pion/poziom) | 178/178 stopni |  |
|  | Czas reakcji matrycy | Max 5 ms |  |
|  | Rozdzielczość minimalna | 1920 x 1080 |  |
|  | Powłoka powierzchni ekranu | Matowa |  |
|  | Podświetleniedanych | System podświetlenia LED |  |
|  | Złącza (minimum) | 1 x DisplayPort, 1 x HDMI, USB 3.x |  |
|  | Gwarancja | Minimum 3-letnia gwarancja producenta świadczona na miejscu u klienta. Czas reakcji serwisu - do końca następnego dnia roboczego. |  |
|  | Wymagane certyfikaty: | EPEAT Gold (2018) dla Polski lub równoważny Monitor musi się znajdować na stronie TCO : http://tcocertified.com/product-finder/ |  |
|  | Zakres regulacji | Możliwość przechylania ekranu, regulacji wysokości monitoraSwobodny dostęp do portu USB z pozycji roboczej – port USB w obudowie, na dolnej lub bocznej krawędzi |  |