Warszawa, dnia 21.02.2022r.

**Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno- Technologiczne S.A.**

**01-485 Warszawa**

**ul. Radiowa 13**

### FORMULARZ OFERTOWY

**Na dostawę „****niezbędnych elementów do budowy obciążnika Systemu zasilania 270V d.c.”**

1. Nazwa i adres Zamawiającego

Wojskowe Centralne Biuro Konstrukcyjno – Technologiczne S.A.

01-485 Warszawa

ul. Radiowa 13

Osoby odpowiedzialne za kontakty w sprawie przedmiotu postępowania:

**Hubert Jakubowski**

Telefon 22 749 78 67, tel. kom. 505 062 016, E-mail: h.jakubowski@wcbkt.pl

**Grzegorz Stępień**

Telefon 22 749 78 55, tel. kom. 531 277 939, E-mail: g.stepien@wcbkt.pl

1. Opis przedmiotu zamówienia

Zakres prac polegał będzie na dostawie niezbędnych elementów do budowy obciążnika Systemu zasilania 270V d.c. zgodnego z poniższą specyfikacją.

**Część I**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Nazwa | Ilość sztuk | Cena za szt. netto |
| 1 | 121 Ohm Rezystor 121 Ω 0.25 W 0.1 % | 1 |  |
| 2 | 513-6d Wtyczka odbiornikowa z klapką 16A 3P 230V, niebieska IP44 | 1 |  |
| 3 | 241114 Wyłączniki nadprądowe z modułem różnicowoprądowym, CKN6, 1+N-bieg | 1 |  |
| 4 | 270340 WYŁĄCZNIK NADPRĄDOWY CLS6-B6 1P B6A | 1 |  |
| 5 | 1754465 Wtyk PCB 3-pin MSTB 2,5/ 5-ST | 2 |  |
| 6 | 1754504 Wtyk PCB 5-pin MSTB 2,5/ 5-ST | 1 |  |
| 7 | 1803714 MC 1,5/16-ST-3,81, Wtyk, Prąd znamionowy: 8 A, Napięcie znamionowe (III/2): 160 V, Liczba pól: 16, Wymiar rastra: 3,81 mm, Rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, Kolor: zielony, Powierzchnia styku: cynowy | 2 |  |
| 8 | 1847071 Złącze do PCB, prąd znamionowy: 8 A, napięcie znamionowe (III/2): 160 V, liczba biegunów: 4, wymiar rastra: 3,5 mm, rodzaj przyłącza: Zacisk śrubowy z tuleją zaciskową, kolor: zielony, powierzchnia styku: cynowy | 1 |  |
| 9 | 2866381 TRIO-PS-2G/1AC/24DC/10 - 2903149; DIN rail power supply unit, primary-switched mode, 1-phase, output: 24 V DC / 10 A; IP20; | 2 |  |
| 10 | 3031212 ST 2,5, Listwy zaciskowe przepustowe, rodzaj przyłącza: zaciski sprężynowe, Ilość przyłączy: 2, Przekrój:0,08 mm² - 4 mm², AWG: 28 - 12, Szerokość: 5,2 mm, Kolor: szary, Rodzaj montażu: NS 35/7,5, NS 35/15 | 24 |  |
| 11 | 3036505 Listwa zaciskowa bezpiecznikowa ze wskaźnikiem, świetlnym do montażu na szynie montażowej NS 35, dla bezpieczników samoczynnych, szerokość modułu: 8,2 mm, kolor: czarny | 4 |  |
| 12 | A9D31616 2P 16A C 0,03A typ AC | 1 |  |
| 13 | ATV320U11M2C Przemiennik częstotliwości Altivar Machine ATV320 | 1 |  |
| 14 | AV22PNA12 Przycisk monostabilny Ø22 mm, w kolorze NIEBIESKIM | 1 |  |
| 15 | CP30111 Adapter; USB A gniazdo-tył, USB B gniazdo-przód; metal; 19x24mm | 1 |  |
| 16 | CP30112 Osłona gniazda; Zastosowanie: do gniazd USB; 19x24mm | 1 |  |
| 17 | MHDTZK9-DB9S-K MHDTZK9-DB9S-K, Wtyk; D-Sub; PIN:9; żeńskie; wytłaczane styki; proste; lutowanie | 1 |  |
| 18 | 22 1 NEF30-UDRXY/W3/c Przycisk sterowniczy, dłoniowy uszczelniony ryglowany , 1NO,1NC wykonanie tropikalne, kolor czerwony | 1 |  |
| 19 | PKS52B PratiKa socket - blue - 2P + E - 10/16 A - 250 V - German - IP54 - flush - side | 4 |  |
| 20 | RJ45\_Male RJ45 Connector; male; 8 pole | 2 |  |
| 21 | SmartFlex BB SR30318121 EMEA: LTE (800/900/1800/2100/2600), UMTS (900/1800/2100), GSM/GPRS/EDGE (900/1800), 2xETH, USB, 2xBI/BO, SD Holder, RS232, RS485, 2xSIM, GPS, WiFi, Metal enclosure, Accessories | 1 |  |
| 22 | T4110401051-000 Wtyk; M12; PIN:5; żeńskie; kod B-Profibus; na przewód; IP67; 60V | 5 |  |
| 23 | TCBT/6-710/LB 230/400V Wentylatory osiowe TCBT/B | 1 |  |
| 24 | V1210-T20BJ Sterownik PLC Unitronics V1210 | 1 |  |
| 25 | XTCE015B10TD Stycznik 3-biegunowy 3NO 15 A 24 V DC, Eaton, DILM, xStart | 2 |  |

**Część II**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 4629B Złącze 270V | 1 |  |

**Część III**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | GV200CAB-1 Contactor relay, 1NO, DC 24 V, screw connection | 22 |  |
| 2 | GX 16 CEB Stycznik wydawczy 1NO, DC 24 V, połąćzenia NOEL -K1, -K2, śrubowe, złącze DEUTSH 0697-2 | 2 |  |

**Część IV**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | SmartFlex BB SR30318121 EMEA: LTE (800/900/1800/2100/2600), UMTS (900/1800/2100), GSM/GPRS/EDGE (900/1800), 2xETH, USB, 2xBI/BO, SD Holder, RS232, RS485, 2xSIM, GPS, WiFi, Metal enclosure, Accessories | 1 |  |

**Część V**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | V1210-T20BJ Sterownik PLC Unitronics V1210 | 1 |  |

1. Nazwa i adres dostawcy.

Nazwa:………………………………………………………………………. ………………………………………………………………………………….

adres…………………………………………………………………………….

……………………………………………………………………………………………

NIP………………………………………………………REGON.................................

Adres e-mail: .........................................................

Nr rachunku bankowego Wykonawcy …………………………………………………………

Osoby odpowiedzialne za kontakty w sprawie przedmiotu postępowania:

**Imię i Nazwisko: ………………………..**

Telefon (…)………………., tel. kom. ………………………, E-mail: …………………………………;

**Imię i Nazwisko: ………………………..**

Telefon (…)………………., tel. kom. ………………………, E-mail: …………………………………;

1. Oferuję wykonanie przedmiotu zamówienia:

**a) w całości**

cena netto:……………………………zł

słownie netto .........................................................................................zł

podatek VAT:………………………...zł

cena brutto:……………………….…..zł

słownie brutto: .......................................................................................zł

**b) w częściach**

**Część I**

cena netto:……………………………zł

słownie netto .........................................................................................zł

podatek VAT:………………………...zł

cena brutto:……………………….…..zł

słownie brutto: .......................................................................................zł

**Część II**

cena netto:……………………………zł

słownie netto .........................................................................................zł

podatek VAT:………………………...zł

cena brutto:……………………….…..zł

słownie brutto: .......................................................................................zł

**Część III**

cena netto:……………………………zł

słownie netto .........................................................................................zł

podatek VAT:………………………...zł

cena brutto:……………………….…..zł

słownie brutto: .......................................................................................zł

**Część IV**

cena netto:……………………………zł

słownie netto .........................................................................................zł

podatek VAT:………………………...zł

cena brutto:……………………….…..zł

słownie brutto: .......................................................................................zł

1. Terminy wykonania zamówienia ustala się na 08.04.2022r.

(Można określić oczekiwane terminy np. nieprzekraczalny termin realizacji ………………)

1. Warunki gwarancji: 24 (dwadzieścia cztery) miesiące.

(Można określić oczekiwane terminy)

1. Termin związania ofertą: 30 (trzydzieści) dni licząc od terminu otwarcia ofert

(Można określić oczekiwane terminy)

1. **Warunki płatności**: **określono w Umowie.**

**Oświadczam, że:**

1. Zapoznałem się z opisem przedmiotu zamówienia i nie wnoszę w stosunku do niego żadnych uwag, a w przypadku wyboru mojej oferty podpiszę umowę na warunkach ustalonych niniejszą ofertą.
2. W cenie oferty zostały uwzględnione wszystkie koszty wykonania prac adaptacyjnych przedmiotu postępowania.

…………………., dnia…………………. ………………………. Podpis osoby uprawnionej

Pieczęć wykonawcy

**UWAGA:**

**W formularzu ofertowym należy uwzględnić te parametry, które będą podlegały ocenie.**