*Załącznik nr 1*

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA**

1. **PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:**

Dostawa wyposażenia turystycznego dla JW 4724 w 2 częściach:

* osobistych zestawów do błyskawicznego gotowania wody Jetboil Flash Cooking System 1l lub równoważny
* naczyń turystycznych Esbit Aluminium Pot 1000 lub równoważny
1. **ILOŚĆ:**

**CZĘŚĆ 1- osobistych zestawów do błyskawicznego gotowania wody Jetboil Flash Cooking System 1l lub równoważny**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Lp.*** | ***Nazwa przedmiotu zamówienia*** | ***Ilość*** |
|  | Osobisty zestaw do błyskawicznego gotowania wody Jetboil Flash Cooking System 1l lub równoważny | 180 |

**CZĘŚĆ 2- naczynia turystyczne** **Esbit Aluminium Pot 1000 lub równoważny**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| ***Lp.*** | ***Nazwa przedmiotu zamówienia*** | ***Ilość*** |
|  | Garnek turystyczny Esbit Aluminium Pot 1000 lub równoważny | 350 |

1. **MIEJSCE REALIZACJI USŁUGI:**

Miejsce realizacji dostawy: Jednostka Wojskowa Nr 4724, ul. Tyniecka 45, 30-901 Kraków;

1. **TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA:**  do 31.10.2024 r.
2. **WYMAGANIA W ZAKRESIE JAKOŚCI USŁUGI:**

Proponowane produkty muszą spełnić następujące wymagania:

* **Część 1:**

Osobisty zestaw do błyskawicznego gotowania wody Jetboil Flash Cooking System (lub równoważny) musi składać się z kuchenki, garnka oraz podstawki pod kartusz. Palnik musi zawierać zapalnik piezoelektryczny. Regulacja mocy ognia musi następować za pomocą pokrętła.

Kuchenka musi zostać wykonana w technologii FluxRing (lub równoważnej)- zapewniającej równomierne rozprowadzanie ciepła co umożliwi skrócenie czasu gotowania wody.

Garnek (kielich) o pojemności 1l musi posiadać szczelna pokrywkę, wskaźnik temperatury oraz uchwyt do przenoszenia oraz picia zabezpieczające użytkownika przed oparzeniem.

Zestaw musi dawać możliwość szybkiego składania i demontażu. Kielich musi dawać możliwość transportowania w nim kartusza lub innych elementów zestawu.

Dane techniczne:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CECHA** | **JETBOIL FLASH****COOKING SYSTEM 1L** | **WARUNKI RÓWNOWAŻNOŚCI** |
|  | JETBOIL | - |
| Kolor | camo lub carbon | w odcieniach czarnego lub multicam |
| Pojemność kielicha | 1l | 1l |
| Waga zestawu | do 400 g | do 400g (+/- 20%) |
| Moc | 2,6 kW | 2,2-3,0 kW |
| Wymiary | 18 x Ø 10,5 cm | 18 x Ø 10,5 cm (+/- 20%) |
| Czas podgrzewania wody (0,5l) | do 100 s | do 100 s (+/- 20%) |
| Zapalnik | piezoelektryczny | - |
| Gwint zapalnika kuchenki | zgodny z normą EN521 | zgodny z normą EN521 |
| Paliwo  | kartusz z gazem (zgodny z norma EN417 nie jest częścią zestawu) | kartusz z gazem (zgodny z norma EN417 nie jest częścią zestawu) |

* **Część 2:**

Esbit Aluminium Pot 1000 (lub równoważny) musi być przeznaczony do przygotowania ciepłych posiłków dla jednej lub dwóch osób, zestaw musi współpracować z kuchenką kieszonkową lub różnymi rodzajami paliwa stałego (np. tabletki)- nie tracić właściwości oraz nie zagrażać zdrowi użytkownika po wielokrotnym użyciu.

Zestaw musi składać się garnka głównego o pojemności 1000 ml oraz z dodatkowego elementu, jakim jest pokrywka pełniąca również rolę mniejszego garnka o pojemności ok. 475 ml (części muszą być kompatybilne- pasować do siebie gdy mniejszy garnek pełni funkcję przykrywki).

Oba naczynia muszą zostać wykonane z anodowanego aluminium (lub stali nierdzewnej lub tytanu), do ścianek muszą być przytwierdzone trwałe, stalowe i nierdzewne uchwyty z funkcją składania (uchwyty muszą być wykończone silikonową powłoką, mającą właściwości antypoślizgowe i ochronne dla dłoni przed wyższymi temperaturami).

Garnek główny musi posiadać naniesioną czytelną skalę objętości, pozwalającą dokładnie dobrać proporcje. Całość (2 garnki) powinny być umieszczone w lekkim pokrowcu wykonanym z siatki syntetycznej.

Dane techniczne:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **CECHA** | **GARNEK TURYSTYCZNY ESBIT ALUMINIUM POT 1000** | **WARUNKI RÓWNOWAŻNOŚCI** |
| Kolor | szary | szary, czarny, ciemozielony |
| Producent | ESBIT | - |
| Kod producenta | 4260149873415 | - |
| Skład zestawu (3 częściowy) | - duży garnek- mały garnek / pokrywka (kompatybilny z dużym garnkiem)- pokrowca wykonanego z siatki | - duży garnek- mały garnek / pokrywka (kompatybilny z dużym garnkiem)- pokrowca wykonanego z siatki |
| Pojemność | 1000 ml i 475 ml | 1000 ml i 475 ml (+/- 10%) |
| Waga | 252 g | 252 g (+/- 10%) |
| Wymiary | 12,6 cm x 12,6 cm x 14,8 cm | 12,6 cm x 12,6 cm x 14,8 cm (+/- 10%) |
| Materiał | Materiał 1 (garnek 1 oraz 2): anodowane aluminiumMateriał 2 (uchwyty): stal nierdzewna 18/10 | Materiał 1 (garnek 1 oraz 2): anodowane aluminium/stal nierdzewna/tytanMateriał 2 (uchwyty):anodowane aluminium/stal nierdzewna/tytan |
| Uchwyty (w obu garnkach) | Zintegrowane i składane wykonane ze stali nierdzewnej,pokryte silikonową powłoką | Zintegrowane i składane wykonane ze stali nierdzewnej / aluminium/tytanupokryte silikonową powłoką |
| Skala pojemności  | Na dużym garnku w ml | Na dużym garnku w ml/oz |
| Wykorzystywanie do gotowania | Możliwość wielokrotnego używania na źródle ognia/ciepła bez oznak niszczenia czy wyzwalania szkodliwych związków dla użytkownika | Możliwość wielokrotnego używania na źródle ognia/ciepła bez oznak niszczenia czy wyzwalania szkodliwych związków dla użytkownika |

1. **WYMAGANIA DODATKOWE:**

Kryteria oceny ofert:

1. cena 100%
2. **WARUNKI REALIZACJI**

Dostawa produktów musi być zrealizowana do dnia 31.10.2024 na adres JW 4724.

JW 4724 nie może ponosić innych kosztów z tytułu zamówienia wskazanej ilości produktu (min.: transportu, cła).

Pozostałe zapisy zgodnie z postanowieniami wzoru umowy.