**Załącznik Nr 2**

|  |
| --- |
|  |

Pieczątka firmowa Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nr. Pom.. | Przedmiar | Jedn.  Miary | ilość | Wartość netto. | Wartość  brutto |
| 1 | **Blok B - dostosowanie sal do izolacji pacjenta (izolatki)**  **Opis: wykonanie śluzy; zmiana usytuowania drzwi do łazienki** | | | | | |
| 5059  5059a  (sala nr 6) | **zakres robót budowlanych:**   * demontaż drzwi D10w do łazienki, * zabudowanie płytami GK na konstrukcji wraz z wygłuszeniem otworu po demontażu drzwi w łazience, * wykonanie nowego otworu drzwiowego do łazienki, * wykonanie ścianki śluzy z płyt GK na konstrukcji wraz z wygłuszeniem, * uzupełnienie glazury w łazience, * zakup i montaż drzwi D 90 – 1 szt. (łazienki), * zakup i montaż drzwi D 110 – 1 szt. (śluzy), * wykonanie sufitu podwieszonego w pomieszczeniu łazienki, * prace malarskie w śluzie i w pokoju łóżkowym, * uzupełnienie wykładziny i spawów, * oklejenie drzwi do pokoju chorych paskami PCV,   **zakres robót instalacji sanitarnych:**   * wykonanie wentylacji grawitacyjnej na potrzeby śluzy i pokoju   **zakres instalacji elektrycznej:**   * dostosowanie instalacji oświetleniowej do zmiany podziału pomieszczeń | kpl | 1 |  |  |
| 5060  5060a  (sala nr 7) | **zakres robót budowlanych:**   * demontaż drzwi D10w do łazienki, * zabudowanie płytami GK na konstrukcji wraz z wygłuszeniem otworu po demontażu drzwi w łazience, * wykonanie nowego otworu drzwiowego do łazienki, * wykonanie ścianki śluzy z płyt GK na konstrukcji wraz z wygłuszeniem * uzupełnienie glazury w łazience, * zakup i montaż drzwi D 90 – 1 szt. (łazienki), * zakup i montaż drzwi D 110 – 1 szt. (śluzy), * wykonanie sufitu podwieszonego w pomieszczeniu łazienki, * prace malarskie w śluzie i w pokoju łóżkowym, * uzupełnienie wykładziny i spawów, * oklejenie drzwi do pokoju chorych paskami PCV,   **zakres robót instalacji sanitarnych:**   * wykonanie wentylacji grawitacyjnej na potrzeby śluzy i pokoju   **zakres instalacji elektrycznej:**   * dostosowanie instalacji oświetleniowej do * zmiany podziału pomieszczeń | kpl | 1 |  |  |
| 2 | **Blok C - dostosowanie sali do izolacji pacjenta (izolatki)**  **Opis: wydzielenie z pokoju łóżkowego łazienki oraz śluzy** | | | | | |
| **5015**  **(sala nr 2)** | **zakres robót budowlanych:**   * wykonanie ścianek GK na konstrukcji pom. łazienki oraz śluzy, * zakup i montaż drzwi D 90 – 1 szt (łazienki), * zakup i montaż drzwi D 110 – 1 szt (śluzy), * oklejenie drzwi do pokoju chorych paskami PCV, * wykonanie okładzin ścian i posadzek w łazience, * prace malarskie w śluzie i w pokoju łóżkowym, * demontaż wykładziny i ułożenie nowej w pokoju łóżkowym, * demontaż odboi zamontowanych na ścianie, * zamontowanie płyt systemu zabezpieczenia PCV w pokoju łóżkowym o szer. 50 - 60 cm i 30 cm, * wykonanie wentylacji grawitacyjnej śluzy i łazienki, * zakup i montaż lustra, * zakup i montaż uchwytów i siedlisk dla niepełnosprawnych, * montaż rolet w kasetach - okno   **zakres robót instalacji sanitarnych:**   * wykonanie instalacji wod-kan do podłączenia WC, umywalki i prysznica, (łazienka), * przełożenie umywalki przy wejściu (śluza), * zakup i montaż umywalki, muszli klozetowej i brodzika z kabiną prysznicową i armatury, * wykonanie instalacji c.o. w łazience, zakup i montaż grzejnika.   **zakres instalacje gazów medycznych**   * zakup i montaż panela przyłóżkowego jednostanowiskowego, * wykonanie instalacji tlenu i próżni do ww. panela przyłóżkowego.   **zakres instalacji elektrycznej:**   * wykonanie zasilania elektrycznego do panela przyłóżkowego, * przeróbka instalacji oświetleniowej i gniazd wtykowych, * zakup i montaż osprzętu elektrycznego i kloszy oświetleniowych typu LED (śluza, łazienka, pokój łóżkowy). | kpl | 1 |  |  |
| 3 | **5015**  **(sala nr 2)** | **Instalacja systemu przyzywowego**   * wykonanie systemu przyzywowego w sali łóżkowej i sanitariacie izolatki. | kpl | 1 |  |  |
| 4 | **5059**  **5060**  **5015** | **Instalacja audioawizualizacji**   * montaż 3 kamer z instalacją do punktu odbioru na potrzeby izolatek | kpl | 1 |  |  |
| **Łączna wartość:** | | | | |  |  |

*Formularz cenowy należy wypełnić wg zestawienia robót/materiałów załączonych w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 5.*

.............................................................

Podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy