**Załącznik Nr 2**

|  |
| --- |
|  |

 Pieczątka firmowa Wykonawcy

FORMULARZ CENOWY

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Nr. Pom.. | Przedmiar | Jedn.Miary | ilość | Wartość netto. | Wartośćbrutto |
| 1 | **Blok B - dostosowanie sal do izolacji pacjenta (izolatki)****Opis: wykonanie śluzy; zmiana usytuowania drzwi do łazienki** |
| 50595059a(sala nr 6) | **zakres robót budowlanych:*** demontaż drzwi D10w do łazienki,
* zabudowanie płytami GK na konstrukcji wraz z wygłuszeniem otworu po demontażu drzwi w łazience,
* wykonanie nowego otworu drzwiowego do łazienki,
* wykonanie ścianki śluzy z płyt GK na konstrukcji wraz z wygłuszeniem,
* uzupełnienie glazury w łazience,
* zakup i montaż drzwi D 90 – 1 szt. (łazienki),
* zakup i montaż drzwi D 110 – 1 szt. (śluzy),
* wykonanie sufitu podwieszonego w pomieszczeniu łazienki,
* prace malarskie w śluzie i w pokoju łóżkowym,
* uzupełnienie wykładziny i spawów,
* oklejenie drzwi do pokoju chorych paskami PCV,

**zakres robót instalacji sanitarnych:*** wykonanie wentylacji grawitacyjnej na potrzeby śluzy i pokoju

**zakres instalacji elektrycznej:*** dostosowanie instalacji oświetleniowej do zmiany podziału pomieszczeń
 | kpl | 1 |  |  |
| 50605060a(sala nr 7) | **zakres robót budowlanych:*** demontaż drzwi D10w do łazienki,
* zabudowanie płytami GK na konstrukcji wraz z wygłuszeniem otworu po demontażu drzwi w łazience,
* wykonanie nowego otworu drzwiowego do łazienki,
* wykonanie ścianki śluzy z płyt GK na konstrukcji wraz z wygłuszeniem
* uzupełnienie glazury w łazience,
* zakup i montaż drzwi D 90 – 1 szt. (łazienki),
* zakup i montaż drzwi D 110 – 1 szt. (śluzy),
* wykonanie sufitu podwieszonego w pomieszczeniu łazienki,
* prace malarskie w śluzie i w pokoju łóżkowym,
* uzupełnienie wykładziny i spawów,
* oklejenie drzwi do pokoju chorych paskami PCV,

**zakres robót instalacji sanitarnych:*** wykonanie wentylacji grawitacyjnej na potrzeby śluzy i pokoju

**zakres instalacji elektrycznej:*** dostosowanie instalacji oświetleniowej do
* zmiany podziału pomieszczeń
 | kpl | 1 |  |  |
| 2 | **Blok C - dostosowanie sali do izolacji pacjenta (izolatki)****Opis: wydzielenie z pokoju łóżkowego łazienki oraz śluzy** |
| **5015****(sala nr 2)** | **zakres robót budowlanych:*** wykonanie ścianek GK na konstrukcji pom. łazienki oraz śluzy,
* zakup i montaż drzwi D 90 – 1 szt (łazienki),
* zakup i montaż drzwi D 110 – 1 szt (śluzy),
* oklejenie drzwi do pokoju chorych paskami PCV,
* wykonanie okładzin ścian i posadzek w łazience,
* prace malarskie w śluzie i w pokoju łóżkowym,
* demontaż wykładziny i ułożenie nowej w pokoju łóżkowym,
* demontaż odboi zamontowanych na ścianie,
* zamontowanie płyt systemu zabezpieczenia PCV w pokoju łóżkowym o szer. 50 - 60 cm i 30 cm,
* wykonanie wentylacji grawitacyjnej śluzy i łazienki,
* zakup i montaż lustra,
* zakup i montaż uchwytów i siedlisk dla niepełnosprawnych,
* montaż rolet w kasetach - okno

**zakres robót instalacji sanitarnych:*** wykonanie instalacji wod-kan do podłączenia WC, umywalki i prysznica, (łazienka),
* przełożenie umywalki przy wejściu (śluza),
* zakup i montaż umywalki, muszli klozetowej i brodzika z kabiną prysznicową i armatury,
* wykonanie instalacji c.o. w łazience, zakup i montaż grzejnika.

**zakres instalacje gazów medycznych*** zakup i montaż panela przyłóżkowego jednostanowiskowego,
* wykonanie instalacji tlenu i próżni do ww. panela przyłóżkowego.

**zakres instalacji elektrycznej:*** wykonanie zasilania elektrycznego do panela przyłóżkowego,
* przeróbka instalacji oświetleniowej i gniazd wtykowych,
* zakup i montaż osprzętu elektrycznego i kloszy oświetleniowych typu LED (śluza, łazienka, pokój łóżkowy).
 | kpl | 1 |  |  |
| 3 | **5015****(sala nr 2)** | **Instalacja systemu przyzywowego*** wykonanie systemu przyzywowego w sali łóżkowej i sanitariacie izolatki.
 | kpl | 1 |  |  |
| 4 | **5059****5060****5015** | **Instalacja audioawizualizacji*** montaż 3 kamer z instalacją do punktu odbioru na potrzeby izolatek
 | kpl | 1 |  |  |
| **Łączna wartość:** |  |  |

*Formularz cenowy należy wypełnić wg zestawienia robót/materiałów załączonych w Opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 5.*

 .............................................................

 Podpis i pieczątka upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy