Komenda Powiatowa Pszczyna, 09 marca 2021 r.

Państwowej Straży Pożarnej

w Pszczynie

PT.2370.1.2021

**Odpowiedzi na pytania oraz zmiana treści SWZ**

Działając na podstawie art. 284 ust 2 oraz na podstawie art. 286 ust. 1 ustawy z dnia 11.09.2019 r. Prawo zamówień publicznych t.j. (Dz. U. z 2019 r. poz. 2019) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania w postępowaniu prowadzonym w trybie art. 275 pkt 1 (trybie podstawowym bez negocjacji) o wartości zamówienia nieprzekraczającej progów unijnych na realizację zadania p.n.: „**Remont nawierzchni placu manewrowego strażnicy KP PSP Pszczyna**” – sprawa nr PT.2370.1.2021

Pytania Wykonawców:

**Pytanie nr 1**

Formularz 2 – poz. nr 1 – prosimy o jednoznaczne podanie grubości warstwy do sfrezowania.

**Odpowiedź oraz zmiana treści SWZ:**

Z uwagi na nierówności powierzchni, ubytki nawierzchni itd. po ocenie przez zamawiającego w załącznikach do ogłoszenia oszacowano wartości maksymalne. Zamawiający zakłada i dopuszcza miejscowe różnice w grubości warstwy frezowanej w celu zachowania lub uzyskania odpowiednich parametrów podbudowy oraz warunków odpływu wód deszczowych do istniejącej kanalizacji burzowej z uwzględnieniem poziomu zero budynku komendy oraz poziomu ulicy Górnośląskiej.

Zamawiający sugeruje przeprowadzenie przez potencjalnych Wykonawców wizji lokalnej na terenie komendy po wcześniejszym umówieniu dostępu do obiektu z osobą wskazaną do kontaktów.

Dla przejrzystości postępowania, Zamawiający załącza poprawiony załącznik nr 1 do SWZ.

**Pytanie nr 2**

Formularz 2 – poz. nr 5 - Wyrównanie mechaniczne istniejącej podbudowy mieszanką mineralno-asfaltową - wyrównanie warstwą asfaltobetonową gr 3 cm - mieszanka AC11W – prosimy o wyjaśnienie rozbieżności pomiędzy wyliczeniem: 2725\*0,02\*2,5, gdzie liczone są 2 cm a opisem, w którym mowa o warstwie gr 3

**Odpowiedź oraz zmiana treści SWZ:**

Analogicznie jak w pkt. 1 z uwagi na istniejące nachylenia powierzchni, nierówności bądź ubytki podbudowy zamawiający zakłada i dopuszcza odchylenia w grubości warstw warunkujące uzyskanie odpowiedniej podbudowy oraz warunków odpływu wód deszczowych do istniejącej kanalizacji deszczowej. Zamawiający założył uzyskanie docelowej warstwy 6 cm  +/-(3 cm + 3 cm), jednak zakłada i dopuszcza drobne (kilku - kilkunastoprocentowe) odchylenia uwarunkowane uzyskaniem odpowiednich spadków.

Zamawiający sugeruje przeprowadzenie przez potencjalnych Wykonawców wizji lokalnej na terenie komendy po wcześniejszym umówieniu dostępu do obiektu z osobą wskazaną do kontaktów.

Dla przejrzystości postępowania, Zamawiający załącza poprawiony załącznik nr 1 do SWZ

**Pytanie nr 3**

Nowa konstrukcja: 3 cm ( poz. 5) + 3 cm ( poz.7) – prosimy o potwierdzenie, że projektowane warstwy konstrukcji nawierzchni będą cieńsze niż istniejące

**Odpowiedź**

Zamawiający założył uzyskanie docelowej nowej warstwy 6 cm +/-(3 cm + 3 cm). W pkt. 1 określono (w ocenie zamawiającego) wartości maksymalne starej warstwy przeznaczonej do usunięcia a faktyczna grubość warstwy istniejącej przeznaczonej do usunięcia będzie uwarunkowana czynnikami wskazywanymi w odpowiedziach na pyt. 1 i 2. Wskazywana grubość „nowej konstrukcji” winna odpowiadać grubości warstwy sfrezowanej. Nie planuje się też zmian rzędnych wysokościowych placu na co wskazujemy w opisie technicznym.

Zamawiający sugeruje przeprowadzenie przez potencjalnych Wykonawców wizji lokalnej na terenie komendy po wcześniejszym umówieniu dostępu do obiektu z osobą wskazaną do kontaktów.

**Pytanie nr 4**

Formularz 2 – poz. nr 4 - Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej - krawężniki nowe – prosimy o zaznaczenie na rysunku : Remont nawierzchni … miejsca ułożenia krawężników.

**Odpowiedź oraz zmiana SWZ**

Zamawiający dodaje załącznik nr 10, zawierający rysunek, na którym zostały zaznaczone krawężniki betonowe.

**Zmiana treści SWZ**

Z uwagi na oczywistą omyłkę pisarską stanowiącą nieistotną zmianę SWZ, która dotyczy terminu realizacji przedmiotu umowy Zamawiający zmienia załączniki 4 do SWZ (formularz ofertowy), który w punkcie 3 otrzymuje następujące brzmienie:

**„Zobowiązuję/emy\* się do realizowania przedmiotu zamówienia w terminie od dnia podpisania umowy do dnia 16.04.2021 r.”**

Dla przejrzystości postępowania, Zamawiający załącza poprawiony załącznik nr 4 do SWZ (Formularz ofertowy).

**Dokonane wyjaśnienia treści SIWZ wiążą Wykonawców z chwilą powzięcia do wiadomości.**

Podpisał:

Komendant Powiatowy

Państwowej Straży Pożarnej w Pszczynie

bryg. Grzegorz Kołoczek