Zał. Nr 5

Data…………………….

**Protokół z przeglądu i konserwacji zamków antywłamaniowych w budynku nr 146 kompleks wojskowy m. Lębork**

W obiekcie:………………………………..………………………………………………...……………….

Wykonano następujące czynności zgodnie z umową nr …….…./FIN/6WOG/2022/INFR (wykonano  
 /nie wykonano)

* Przesmarowanie (zakonserwowanie) powierzchni tłocznych rolek prowadzących górnych  
   i dolnych płyty drzwiowej ……………..
* Przesmarowanie (zakonserwowanie) powierzchni szyny prowadzącej dolnej drzwi przesuwnych ……………..
* Przesmarowanie (zakonserwowanie) powierzchni rygli górnych i dolnych zamknięcia drzwi

zewnętrznych kontenera specjalnego ……………..

* Przesmarowanie (zakonserwowanie) zawiasów drzwi zewnętrznych ……………..
* Sprawdzenie skuteczności działania przez dokonanie prób przed i po konserwacji ……………..
* Sprawdzenie luzów podstawy pokrętła zamka i ewentualne dokręcenie śrub ……………..
* Demontaż i ponowny montaż mechanizmu zamka szyfrowego (zerwanie nitów

i montaż blachowkrętów ……………..

* Sprawdzenie sprężyn i dźwigni przyspieszenia ……………..
* Sprawdzenie stanu technicznego klucza do zamka mechanicznego ……………..
* Konserwacja zamka kluczowego: zespołu zapadek, rygli oraz mechanizmu

rozporowo-ryglującego ……………..

* Sprawdzenie i regulacja zawiasów (w drzwiach z regulacją skrzydeł drzwi) ……………..
* Test końcowy – pełne zaryglowane drzwi, zamknięcie zamków oraz ponowne ich otwarcie ……………..

Wykonano dodatkowo: ………………………………………………..…………………………….....……  
 ……………………………………………….…………………………………….  
 ………………………………………………..…………………………….....……

Uwagi: …………………………………………………….………………………………………………....  
 …………………………………………………………………………………..……………………  
 …………………………………………………….………………………………………………....  
 …………………………………………………………………………………..……………………

……………………………………. …………………………………..

czytelny podpis Użytkownika czytelny podpis Serwisanta

…………………………………….

czytelny podpis Kierownika SOI