WK.7021.2.67.2023.BL  
32611.2023

Siechnice, dnia 12 lipca 2023 r.

...............................................................

pieczęć zamawiającego

**ZAPYTANIE OFERTOWE**

Zgodnie z Regulaminem udzielania zamówień publicznych w Urzędzie Miejskim w Siechnicach   
w zakresiezamówień o wartości nie przekraczającej kwoty 130 000 złotych **Zamawiający Gmina Siechnice**, ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice zaprasza do udziału w postępowaniu na:

***Remont furtki i bramy na terenach rekreacyjnych w Siechnicach   
przy ul. Ks. Anny z Przemyślidów***

Przedmiot zamówienia obejmuje remont furtki i bramy, które zlokalizowane są w obrębie terenów rekreacyjnych w Siechnicach przy ul. Ks. Anny z Przemyślidów na działkach nr 549/207 (furtka) oraz 795/6 (brama).

W ramach zadania należy wykonać następujące czynności:

**FURTKA** – dz. nr 549/207, zlokalizowana od strony ul. Polnej w Siechnicach -

1. Remont furtki dwuskrzydłowej polegać będzie na czasowym demontażu furtki, przewiezieniu jej na miejsce wykonywania prac remontowych, ewentualnym prostowaniu elementów furtki, a następnie ręcznym lub mechanicznym oczyszczeniu jej z powłoki malarskiej,   
z rdzy, olejów i wszelkich innych zanieczyszczeń – stopień przygotowania St2 wg PN-ISO 8501-1. Oczyszczone podłoże należy odtłuścić i pomalować farbą podkładową, a następnie farbą nawierzchniową – ilość warstw zgodnie z zaleceniami producenta. Rodzaj farb należy przedstawić do akceptacji Zamawiającemu przed przystąpieniem do realizacji prac. Malowanie musi zabezpieczać furtkę przed korozją, a farba musi być odporna na warunki atmosferyczne.

2. Kolorystyka - furtkę należy pomalować na kolor ciemnoszary – RAL 7021.

3. Wymiana klamki na nową – klamka musi być przystosowana do montażu na zewnątrz   
i odporna na warunki atmosferyczne. Klamkę należy przedstawić do akceptacji Zamawiającemu przed przystąpieniem do realizacji prac.

4. Montaż furtki w ogrodzeniu.

5. Prace porządkowe – należy uporządkować teren po prowadzonych pracach.

**BRAMA** – dz. nr 795/6, zlokalizowana od strony ul. Henryka III w Siechnicach -

1. Remont bramy dwuskrzydłowej polegać będzie na wyprostowaniu słupków i montażu oderwanego skrzydła bramy. Skrzydła muszą się swobodnie otwierać i zamykać. Zawiasy i miejsca wokół zawiasów należy oczyścić z rdzy i innych zanieczyszczeń, a następnie odtłuścić i pomalować farbą podkładową, a następnie farbą nawierzchniową – ilość warstw zgodnie z zaleceniami producenta. Rodzaj farb należy przedstawić do akceptacji Zamawiającemu przed przystąpieniem   
do realizacji prac. Malowanie musi zabezpieczać furtkę przed korozją, a farba musi być odporna   
na warunki atmosferyczne.

2. Kolorystyka - furtkę należy pomalować na kolor ciemnoszary – RAL 7021.

3. Prace porządkowe – należy uporządkować teren po prowadzonych pracach.

Dokumentacja fotograficzna - Furtka zlokalizowana od strony ul. Polnej -








Dokumentacja fotograficzna - Brama zlokalizowana od strony ul. Henryka III -







Lokalizacja -



Zadanie Wykonawca realizuje w oparciu o własne materiały i sprzęt.

Wszelkie odpady powstałe w trakcie realizacji zadnia należy zagospodarować/zutylizować   
na koszt Wykonawcy.

Wszelkie prace należy wykonywać zgodnie z obowiązującymi Polskimi Normami oraz zgodnie ze sztuką budowlaną z zachowaniem niezbędnych środków ostrożności. Wykonawca przed przystąpieniem do realizacji przedmiotu zamówienia zabezpieczy teren przed dostępem osób trzecich. Wykonawca zobowiązany jest do utrzymywania porządku w trakcie realizacji zadania.

**Zamawiający wskazuje konieczność przeprowadzenie wizji lokalnej przed złożeniem oferty celem dokonania niezbędnych pomiarów i prawidłowego oszacowania ceny ofertowej. Powyższe lokalizacje to miejsca ogólnodostępne.**

Osoba do kontaktu w sprawie realizacji zadania –

Barbara Ludwisiak, telefon: 71 7860951, e-mail: [bludwisiak@umsiechnice.pl](mailto:bludwisiak@umsiechnice.pl).

1. Termin realizacji zamówienia – do 15 września 2023 r.
2. Kryterium oceny ofert
3. Cena - 100%
4. Inne kryteria – brak.
5. Inne istotne warunki zamówienia:
6. Termin realizacji - do 15 września 2023 r.
7. Cena musi zawierać w sobie całość kosztów związanych z kompleksową realizacją zadania.
8. Sposób przygotowania oferty. Ofertę należy sporządzić na załączonym druku „OFERTA”,   
   w języku polskim, w formie pisemnej. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną.
9. Ofertę należy dostarczyć:

* poprzez platformę zakupową,
* drogą elektroniczną na adres mailowy - [biuro@umsiechnice.pl](mailto:biuro@umsiechnice.pl),
* osobiście do siedziby Zamawiającego,
* pocztą na adres ul. Jana Pawła II 12, 55-011 Siechnice.

1. Ofertę w formie papierowej należy umieścić w kopercie opisanej: ***Remont furtki i bramy   
   na terenach rekreacyjnych w Siechnicach przy ul. Ks. Anny z Przemyślidów.***
2. Ofertę złożyć należy do dnia 25 lipca 2023 r. do godz. 12.00.
3. Osoba upoważniona do kontaktu z wykonawcami: Barbara Ludwisiak, tel. 71 786 09 51, email: [bludwisiak@umsiechnice.pl](mailto:bludwisiak@umsiechnice.pl) .
4. Zamawiający dopuszcza przeprowadzenie negocjacji z wykonawcami.
5. Zamawiający zastrzega unieważnienie postępowania w każdym wypadku bez podania przyczyn.
6. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu   
   na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach   
   w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835).

....................................................................

(data, podpis osoby prowadzącej sprawę )