{"text_format":"3","workbook":"xlsx","n_sheets":2,"sheets":["Pakiet nr 1","Pakiet nr 2"],"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Pakiet nr 1","index":0,"n_rows":11,"n_cols":11,"rows_kept":11,"merged":[[8,4,8,5],[9,4,9,5],[10,4,10,5]]}
[null,"Pakiet nr 1"]
[null,"                                                "]
["Lp","Nazwa artykułu ","Jm","Ilość","Cena jed. ","Stawka","Cena jed. ",null,"Wartość","Nr Atestu","Nr katalogowy/"]
[{"$nulls":4},"netto","VAT","brutto ","Wartość netto","brutto           ","data ważności","Producent sprzętu"]
["1.","Ureteroskop jednorazowy w pełni giętki wraz z użyczeniem konsoli z wyświetlaczem. W pełni giętki jednorazowego użytku do współpracy z włóknem laserowym. Maksymalna średnica części roboczej endoskopu 9.2Fr. Kanał roboczo-irygacyjny o średnicy min 3.6Fr. Kąt widzenia 90 stopni. Długośc robocza 650mm +-5%. Kąt wygięcia końcóki 270° dół. Źródło śwaitła LED z automatycznym i manualnym doborem natężenia wbudowane w końcówkę URS. Kamera wbudowana w końcówkę URS. Ostrośc obrazu ustawiona automatycznie. Dwa programowalne przyciski na rękojeści endoskopu umożliwiające: ustawienie balansu bieli, zrobienie zdjęcie podczas zabiegu, nagrywanie filmu z zabiegu, zamrożenia obrazu. Trójnik umożliwiajacy podłączenie płynu irygacyjnego oraz wprowadzenie włókna lasera do kanału roboczego z możliwością unieruchomienia w żądanym położeniu. Użyczenie konsoli do pracy z URS w cenie oferty. Przenośna konsola wyposażona w dotykowy ekran o przekątnej min.12 cali i rozdzielczości min 1024x768. Obsługa poprzez dotyk na ekranie: ustawienie bilansu bieli, wykonanie zdjęcia podczas zabiegu, nagrywanie filmu z zabiegu, zamrożenia obrazu. Waga konsoli max 4,3kg,. Wyjście HDMI umożliwiające podłączenie sygnału z URS do monitora zewnętrznego. Konsola umożliwiająca zapis obrazów oraz video z przeprowadzonych procedur do 1pamięci (wbudowana pamięci 8GB) oraz eksport na pamięć typu \"pendrive\". Cały endoskop łącznie z kablem oraz przyłaczem do konsoli sterylny bez konieczności dezynfekcji/ sterylizacji pomiędzy zabiegami. Współpraca zaoferowanej konsoli z jednorazowym giętkim endoskopem dla pacjentów o wąskim moczowodzie, o maksymalnej średnicy części roboczej 7.5Fr, kanał roboczo-irygacyjnymin.3.6Fr ","szt",60]
[{"$nulls":7},{"$f":"SUM(H5)","v":{"v":0,"d":"0.00 zł"}},{"$f":"SUM(I5)","v":{"v":0,"d":"0.00 zł"}}]
[]
[]
[null,"Wartość netto :"]
[null,"Wartość brutto :"]
[null,"Warunki płatności (podać w dniach) "]

{"sheet":"Pakiet nr 2","index":1,"n_rows":10,"n_cols":11,"rows_kept":10,"merged":[[7,4,7,5],[8,4,8,5],[9,4,9,5]]}
[null,"Pakiet nr 2"]
["Lp","Nazwa artykułu ","Jm","Ilość","Cena jed. ","Stawka","Cena jed. ",null,"Wartość","Nr Atestu","Nr katalogowy/"]
[{"$nulls":4},"netto","VAT","brutto ","Wartość netto","brutto           ","data ważności","Producent sprzętu"]
["1.","Cewnik do dializ dwuświatłowy -prosty 12-14 Fr x15-24cm wykonany z biokompatybilnego, termo wrażliwego poliuretanu widoczny w RTG w zestawie z: strzykawką 5ml, igłą do wkuwania rozm18G/7cm, prowanicą znaczona o elastycznym końcu typu J-flexi tip grubości 0,038, rozszerzacz naczyniowy 12FR/15cm, rozszerzacz naczyniowy 8FR/10cm, koreczki heparynizowane.","szt",100]
[]
[]
[]
[null,"Wartość netto :"]
[null,"Wartość brutto :"]
[null,"Warunki płatności (podać w dniach) "]