#### **Modyfikacja z dnia 22.08.2023 r**.

#### FORMULARZ OFERTY

OKRĘGOWE PRZEDSIĘBIORSTWO

ENERGETYKI CIEPLNEJ Sp. z o.o.

81-213 Gdynia, ul. Opata Hackiego 14

**Pełne dane adresowe Wykonawcy/Wykonawców:**

Nazwa (firma)/imię nazwisko………………………………….…………………………………….…

Adres ………………………………………………………………………………….….……………………….

Adres do korespondencji ………………………………………………………………..……………….

Nr telefonu/nr faksu …………………………………………………………………...………….………

Nr NIP ……………………………………………………. Nr REGON …………………………………….

e-mail: …………………………………………………………………………………………………………….

Nawiązując do ogłoszenia o przetargu nieograniczonym na **Zakup elektronarzędzi**:

1. Oferujemy **wykonanie przedmiotu zamówienia** za cenę:

**1 a) PAKIET nr 1 - Elektronarzędzia:\***

**wartość netto: ........................ zł**

**VAT: ....................................... zł**

**cena brutto: ........................... zł**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Indeks** | **Asortyment** | **Akumulator**  **i ładowarka (TAK / NIE)** | **Opcja równoważności (TAK / NIE)** | **j.m.** | **Szacunkowa ilość** | **Cena jednostkowa [zł]** | **Wartość netto [zł]** | **VAT [zł]** | **Cena brutto [zł]** | **Producent, model** | **Kraj pochodzenia** |
| 1 | 161769 | WIERTARKO-WKRĘTARKA AKUMULATOROWA UDAROWA, SILNIK BEZSZCZOTKOWY, UCHWYT 13MM, 2 BIEGOWA, WIERCENIE W DREWNIE MIN 20MM, WIERCENIE W BETONIE MIN 10MM, WIERCENIE W STALI MIN 10MM, MAX MOMENT OBROTOWY POW. 30 NM, REGULACJA MOMENTU OBROTOWEGO, BLOKADA DLA TRYBU WIERCENIA I WIERCENIA Z UDAREM, 2 X AKUMULATOR MIN 3 AH, ŁADOWARKA | TAK | TAK | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 165258 | WIERTARKO-WKRĘTARKA AKUMULATOROWA BOSCH GSR 18 V-LI PROFESSIONAL + 2 AKUMULATORY 3 Ah + WALIZKA | TAK | TAK | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 165857 | SZLIFIERKA KĄTOWA AKUMULATOROWA GWS 18V-10 W WALIZCE SYSTEMOWEJ L-BOXX 136, W ZESTAWIE: 2 AKUMULATORY, ŁADOWARKA, KLUCZ OCZKOWY, KOŁNIERZ MOCUJĄCY, NAKRĘTKA MOCUJĄCA, OSŁONA I RĘKOJEŚĆ DODATKOWA | TAK | TAK | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 166139 | SZLIFIERKA KĄTOWA BOSCH GWS 17-125 CIE PROFESSIONAL, WYDAJNOŚĆ NOMINALNA 1700 W, 2800 - 11500 OBR/MIN., TARCZE 125, WAGA 2,4 KG, WYMAGANE FUNKCJE: BLOKADA KICKBACK STOP, BLOKADA PONOWNEGO ROZRUCHU ZAPOBIEGAJĄCA SAMOCZYNNEMU URUCHOMIENIU URZĄDZENIA | nie dotyczy | TAK | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 166193 | SZLIFIERKA KĄTOWA SIECIOWA, TARCZA 230MM, ZASILANIE 230V, MOC 2200 W, KABEL ZASILAJĄCY MIN 4M | nie dotyczy | TAK | szt. | 4 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 166294 | PILARKA TARCZOWA RĘCZNA ELEKTRYCZNA ZASILANIE 230V, MOC SILNIKA 800W | nie dotyczy | TAK | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 170961 | KLUCZ UDAROWY ELEKTRYCZNY Z NASADKAMI (13,17,19,21,22,27,30,32); ŚREDNICA CZOPU 1/2"; **mod. z dnia 22.08.2023 r.:** ~~MOC 2000 W~~; PRĘDKOŚĆ ~~2200~~ **OBROTOWA 1700 OBR./MIN** ~~OBR./MIN.~~; ~~MAX.~~ MOM**ENT** OBROTOWY **MIN. 400 NM**; OBROTY PRAWE /LEWE**, CZĘSTOTLIWOŚĆ UDARU - MIN. 2000 UD/MIN** | nie dotyczy |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 172813 | WKRĘTAK AKUMULATOROWY, WBUDOWANY AKUMULATOR ŁADOWANY PRZEZ PORT USB, MOMENT OBROTOWY MIN 4,0 NM, ADAPTER KĄTOWY, ZESTAW BITÓW (PH, S, T, HEX) | nie dotyczy |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 173053 | MŁOTOWIERTARKA UDAROWA AKUMULATOROWA SDS-PLUS, SILNIK BEZSZCZOTKOWY, ENNERGIA UDARU MIN 2,0J, RÓŻNE TRYBY PRACY (WIERCENIE, WIERCENIE Z UDAREM, KUCIE), WIERCENIE W DREWNIE MIN 24MM, WIERCENIE W STALI MIN 10MM, WIERCENIE W BETONIE MIN 24MM, SYSTEM REDUKCJI WIBRACJI, SYSTEM AUTOMATYCZEGO ZATRZYMANIA PRZY ZBLOKOWANIU WIERTŁA, 2 X AKUMULATOR 5,0AH, ŁADOWARKA | TAK |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 173055 | NARZĘDZIE WIELOFUNKCYJNE - BOSCH GOP 18 V-28, BEZ AKUMULATORA, PRĘDKOŚĆ OSCYLACYJNA 8000-20000 OSC/MIN, REGULACJA PRĘDKOŚCI OSCYLACYJNEJ, MOCOWANIE OSPRZĘTU STARLOCK PLUS, SYSTEM DOŚWIETLENIA MIEJSCA CIĘCIA | NIE | NIE | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 174800 | SZLIFIERKA TAŚMOWA Z SYSTEMEM ODSYSANIA PYŁU, PRĘDKOŚĆ TAŚMY 270M/MIN, SZROKOŚĆ TAŚMY 76MM, DŁUGOŚĆ TAŚMY 457MM MOC 650W | nie dotyczy |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 174802 | SZLIFIERKA DWURĘCZNA MIMOŚRODOWA DO SZLIFOWANIA, MATOWANIA I POLEROWANIA. OBUDOWA PRZEKŁADNI Z ALUMINIUM, ELEKTRONICZNA REGULACJA PRĘDKOŚCI OBROTOWEJ 4000-10000 OBR/MIN.WIELKOŚĆ MIMOŚRODU 3MM. ODSYSANIE PYŁU PRZEZ PŁYTKĘ PODSTAWY, TALERZ SZLIFIERSKI 150MM, MOC 310W | nie dotyczy |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 176504 | SZLIFIERKA PROSTA, PALCOWA, ZASILANIE ELEKTRYCZNE, 600 W, 28000 RPM, BEZ REGULACJI OBROTÓW, TULEJA ZACISKOWA 8 MM, BOSCH GGS 28 C | nie dotyczy | TAK | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 181466 | MŁOTOWIERTARKA BOSCH GBH 4-32 DFR | nie dotyczy | TAK | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 182191 | SZLIFIERKA KĄTOWA AKUMULATOROWA, ŚREDNICA TARCZY 125, 2 X AKUMULATOR MIN 4AH, ŁADOWARKA | TAK |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 185841 | AKUMULATOROWA PIŁA SZABLASTA BOSCH GSA 185-LI, AKUMULATORY 2X PROCORE 18V 4AH, L-BOXX 136, ŁADOWARKA | TAK | TAK | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 185845 | WIERTARKA STOŁOWA 750W, 230V, WIERCENIE: DREWNO - 80MM, STAL - 80MM, SKOK WRZECIONA MIN. 80MM, REGULACJA POCHYLENIA STOŁU MIN. 45ST., REGULACJA PRĘDKOŚCI | nie dotyczy |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 18 | 185858 | PIŁA SZABLASTA, ZASILANIE AKUMULATOROWE LI-ION, CZĘSTOTLIWOŚĆ SKOKÓW 0-3000 SK/MIN, DŁUGOŚĆ SKOKU MIN 32MM, CIECIE RUR MIN 150MM, OPCJA SOFT START, AUTOMATYCZNY HAMULEC, AKUMULATOR MIN 5 AH, ŁADOWARKA, WALIZKA | TAK |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 19 | 185859 | KLUCZ UDAROWY AKUMULATOROWYDEWALT 18V, MOMENT ZRYWAJĄCY 1152 Nm, CZĘSTOTLIWOŚĆ UDARU 3250 1/MIN,SILNIK BEZSZCZOTKOWY,  UCHWYT ROBOCZY 1/2 CALA, BEZ BATERII, Z WALIZKĄ Z TWORZYWA SZTUCZNEGO, KOMPATYBILNY Z AKUMULATORAMI DCB184 | NIE | NIE | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| **Razem:** | | | | | | | |  |  |  | **X** | **X** |

**Dla pozycji z Pakietu nr 1, w których dopuszczona jest opcja równoważności lub nie wskazano informacji o dopuszczeniu równoważności, Wykonawca może zaproponować wyłącznie urządzenia marek: BOSCH Professional, DeWalt, Hilti, Makita, Metabo, Milwaukee.**

**Modyfikacja z dnia 21.08.2023 r.: Dla pozycji z Pakietu nr 1**

1. **nr 7 - Wykonawca może zaproponować wyłącznie urządzenia marek: BASS POLSKA, EINHELL, RYOBI, YATO**
2. **nr 17 - Wykonawca może zaproponować wyłącznie urządzenia marek: BOSCH HOME, EINHELL, ERBAUER, RYOBI**

**1 b) PAKIET nr 2 – Pozostałe narzędzia:\***

**wartość netto: ........................ zł**

**VAT: ....................................... zł**

**cena brutto: ........................... zł**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **L.p.** | **Indeks** | **Asortyment** | **Akumulator**  **i ładowarka (TAK / NIE)** | **Opcja równoważności (TAK / NIE)** | **j.m.** | **Szacunkowa ilość** | **Cena jednostkowa [zł]** | **Wartość netto [zł]** | **VAT [zł]** | **Cena brutto [zł]** | **Producent, model** | **Kraj pochodzenia** |
| 1 | 13171 | KOMPRESOR PRZENOŚNY, BEZOLEJOWY, ZBIORNIK 5 LITRÓW, CIŚNIENIE MAKSYMALNE 10 BAR, WYDAJNOŚĆ 180 L / MIN., UMIESZCZONY W PRZENOŚNEJ WALIZCE, PASEK NA RAMIĘ, REDUKTOR CIŚNIENIA, ZAWÓR BEZPIECZEŃSTWA, DWA MANOMETRY | nie dotyczy |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 14189 | STACJA LUTOWNICZA 2W1, NADMUCH GORĄCEGO POWIETRZA DYSZE 2MM, 4,4MM, 7MM, TEMP. 100-500 ST.C, ORAZ STACJA GROTOWA MIN 60W, TEMP 200-500 ST.C, STEROWANIE ANALOGOWE POKRĘTŁEM, WYŚWIETLACZ LED, ZABEZPIECZENIE ESD SAFE, MOŻLIWOŚĆ ZMIANY GROTU GDY JEST GORĄCY, NAPIĘCIE ZASILANIA 230V | nie dotyczy |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 167606 | PIROMETR, BEZDOTYKOWY MIERNIK TEMPERATURY, WYŚWIETLACZ, USTAWIANIE POZIOMU EMISYJNOŚCI, POMIAR W ZAKRESIE OD -30 DO 400 ST. C. | nie dotyczy |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | 169733 | LAMPA AKUMULATOROWA, BOSCH GLI VARILED PROFESSIONAL,1 x AKUMULATOR MIN 4AH | TAK | TAK | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 171700 | WENTYLATOR **mod. 22.08.2023 r.:** ~~PODRYW-500-N~~, MOŻLIWOŚĆ USTAWIANIA W OSI POZIOMEJ POD DOWOLNYM KĄTEM, NAPIECIE 230V, MOC MIN 370W, **PRZEPŁYW POWIETRZA MIN 6500 M3/H** | nie dotyczy |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | 173778 | MIERNIK PH, EC, TDS, TEMPERATURY: MERA - HI 9811-5 | nie dotyczy |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | 177431 | AKUMULATOR BOSCH GBA 18V 5,0 Ah DO ELEKTRONARZĘDZI BOSCH PROFESSIONAL 18V | nie dotyczy | NIE | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | 180849 | AKUMULATOR DEWALT DCB184 XR LI-ION 18V 5,0 AH, KOMPATYBILNY Z ELEKTRO NARZĘDZIAMI AKUMULATOROWYMI DEWALT XR 18V | nie dotyczy | NIE | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | 182514 | REFLEKTOR AKUMULATOROWY LED USB Z FUNKCJĄ POWER BANK, HT1E430, 2X10W, STOPNIEŃ OCHRONY IP 54, MAX.CZAS PRACY 4-4,5 H, ŚWIECENIA, WYKONANY Z WYSOKOGATUNKOWEGO, ANTYPOŚLIZGOWEGO TWORZYWA ABS Z NAROŻNIKAMI Z TWORZYWA TPR, ZAPEWNIAJĄCYMI OCHRONĘ PRZED PĘKNIĘCIAMI OBUDOWY | TAK |  | szt. | 2 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 185468 | MIERNIK UNIWERSALNY UNI-T, POMIAR NAPIĘCIA DC I AC (MIN. ZAKRES DO 600V), PRĄDU DC I AC (MIN. ZAKRES DO 10A), REZYSTANCJA, POJEMNOŚĆ, CZĘSTOTLIWOŚĆ, TEMPERATURA (MIN. ZAKRES -40°C - 1000°C); SPRAWDZANIE CIĄGŁOŚCI PRZEWODÓW, TEST **mod. 22.08.2023 r.:** ~~TRANZYSTORÓW I~~ DIOD, WYŚWIETLACZ CYFROWY | nie dotyczy | NIE | szt. | 8 |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 185536 | LATARKA CZOŁOWA, STRUMIEŃ ŚWIATŁA MIN 400LM, REGULACJA GŁOWICY ORAZ INTENSYWNOŚCI ŚWIECENIA, WODOODPORNOŚĆ IPX4, DODATKOWO CZERWONA I ZIELONA DIODA, AKUMULATOR LITOWO-JONOWY ŁADOWANY PRZEZ USB, REGULOWANY PASEK | nie dotyczy |  | szt. | 18 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | 185844 | SPAWARKA INWERTEROWA TIG, 400V, 10-300A, ELEKTRODY 1,6-5MM, TRYBY SPAWANIA BEZSTYKOWE, STYKOWE, PULSACYJNE, ELEKTRODA OTULONA, CYFROWY WYŚWIETLACZ, AKCESORIA: UCHWYT TIG-26 4M, PRZEWÓD MMA 3M, PRZEWÓD MASOWY 3M, REDUKTOR GAZU | nie dotyczy |  | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 13 | 185861 | BEZDOTYKOWY WYKRYWACZ NAPIĘCIA UNI-T UT12M-EU, ZAKRES NAPIĘĆ 24-1000V ORAZ 90-1000V, WYKRYWANIE POLA MAGNETYCZNEGO, SYGNALIZACJA DZWIĘKOWA I OPTYCZNA, IP67 | nie dotyczy | NIE | szt. | 14 |  |  |  |  |  |  |
| 14 | 185862 | MIERNIK UNIWERSALNY UNI-T UT18D, DETEKCJA NAPIĘĆ 0-690V, TEST KOLEJNOŚCI FAZ, TEST CIAGŁOŚCI OBWODU, DETEKCJA POLARYUZACJI, AUTOMATYCZNA ZMIANA ZAKRESÓW POMIAROWYCH, DOŚWIETLENIE MIEJSCA POMIARU, WYŚWIETLACZ, IP65 | nie dotyczy | NIE | szt. | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 15 | 185863 | TESTER SIECI, SZUKACZ PAR PRZEWODÓW UNI-T UT683KIT, ZASILANIE AKUMULATOROWE, ŁADOWANIE PRZEZ ZŁĄCZE USB, TEST PORTÓW I KABLI LAN RJ45 ORAZ RJ11, ZESTAW Z TRANSMITEREM SYGNAŁU I ODBIORNIKIEM | nie dotyczy | NIE | szt. | 1 |  |  |  |  |  |  |
| 16 | 182002 | CYFROWY MIERNIK CIŚNIENIA STANLEY STHT0-80874, POMIAR W JEDNOSTKACH PSI, BAR, KG/CM3, KPA | nie dotyczy | TAK | szt. | 6 |  |  |  |  |  |  |
| 17 | 185866 | ZGRZEWARKA DO RUR PP, MOC MIN 1200W | nie dotyczy |  | szt. | 3 |  |  |  |  |  |  |
| **Razem:** | | | | | | | |  |  |  | **X** | **X** |

1. Oświadczamy, iż spełniamy warunki dotyczące:
   1. posiadania zdolności do występowania w obrocie gospodarczym,
   2. posiadania uprawnień do prowadzenia określonej działalności gospodarczej lub zawodowej,
   3. sytuacji ekonomicznej lub finansowej,
   4. zdolności technicznej lub zawodowej.
2. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się ze specyfikacją warunków zamówienia i nie wnosimy do niej zastrzeżeń oraz, że zdobyliśmy konieczne informacje do przygotowania niniejszej oferty.
3. Oświadczamy, iż niniejsza oferta spełnia wymagania Zamawiającego zawarte w specyfikacji warunków zamówienia.
4. Oświadczamy, że uważamy się za związanych ofertą na czas wskazany w specyfikacji warunków zamówienia, czyli przez **30 dni** od terminu składania ofert.
5. Oświadczamy, że zapoznaliśmy się z treścią wzoru umowy (**załącznik** **nr 2 do SWZ**), przyjmujemy go bez zastrzeżeń i w przypadku przyznania nam zamówienia, zobowiązujemy się do podpisania umowy w tej treści.
6. Oferujemy wykonanie przedmiotu zamówienia w terminie od dnia **01.09.2023 r. do dnia 30.06.2024 r.**
7. Przyjmujemy termin płatności w ciągu **30** dni od daty złożenia faktury.
8. Upoważniamy Zamawiającego (bądź uprawnionych przedstawicieli) do przeprowadzenia wszelkich badań mających na celu sprawdzenie zaświadczeń, dokumentów i przedłożonych informacji oraz do wyjaśnienia każdych aspektów naszej oferty.
9. Oświadczamy, iż wszystkie informacje zamieszczone w ofercie są prawdziwe (za składanie nieprawdziwych informacji Wykonawca odpowiada zgodnie z art. 297 KK).
10. Oświadczamy, że posiadamy\*/nie posiadamy\* status/u\* dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6) ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 424 z późn. zm.).
11. Oświadczamy, że wypełniliśmy obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO[[1]](#footnote-1)  wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu[[2]](#footnote-2). \*
12. Oświadczam, że nie zachodzą w stosunku do mnie przesłanki wykluczenia z postępowania na podstawie art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (Dz. U. poz. 835)[[3]](#footnote-3).
13. Do oferty załączone zostały następujące oświadczenia i dokumenty:
14. Pełnomocnictwo\*,
15. Odpis z właściwego rejestru,
16. Wypełniony (w wersji edytowalnej) załącznik nr 3 do SWZ**,**
17. Inne dokumenty:

…………………………………………………

.................................., dnia ........................

*\*niepotrzebne skreślić*

1. Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016, str. 1). [↑](#footnote-ref-1)
2. W przypadku gdy Wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia Wykonawca nie składa (poprzez jego wykreślenie). [↑](#footnote-ref-2)
3. Zgodnie z treścią art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego, zwanej dalej „ustawą”, z postępowania o udzielenie zamówienia publicznego wyklucza się:

   1) wykonawcę oraz uczestnika konkursu wymienionego w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisanego na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

   2) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego beneficjentem rzeczywistym w rozumieniu ustawy z dnia 1 marca 2018 r. o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2022 r. poz. 593 i 655) jest osoba wymieniona w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisana na listę lub będąca takim beneficjentem rzeczywistym od dnia 24 lutego 2022 r., o ile została wpisana na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy;

   3) wykonawcę oraz uczestnika konkursu, którego jednostką dominującą w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt 37 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2021 r. poz. 217, 2105 i 2106), jest podmiot wymieniony w wykazach określonych w rozporządzeniu 765/2006 i rozporządzeniu 269/2014 albo wpisany na listę lub będący taką jednostką dominującą od dnia 24 lutego 2022 r., o ile został wpisany na listę na podstawie decyzji w sprawie wpisu na listę rozstrzygającej o zastosowaniu środka, o którym mowa w art. 1 pkt 3 ustawy. [↑](#footnote-ref-3)